VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADO

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS (VSATIS) BEI VSATIS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2004 m. spalio 8 d. Nr. 4-507

Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 952 „Dėl duomenų saugos valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. 1V-272 „Dėl Tipinių duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 76-3511) bei vadovaudamasis valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1999 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 7 „Dėl valstybės ir vietos savivaldos informacinių sistemų įteisinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 13-325):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos nuostatus*.

1.2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus* Su nuostatais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje naudojantis teisės aktų paieškos sistema adresu: http://www3.lrs.lt/DPaieska.html. .

2. Pavedu tarnybos vado pavaduotojui – Štabo viršininkui įsakymo vykdymo kontrolę.

Tarnybos vadas generolas	Jurgis Jurgelis

Patvirtinta

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos vado 2004 m. __ d.

įsakymu Nr. ___

Valstybės sienos apsaugos tarnybos INFORMACINĖS SISTEMOS

Nuostatai

I. Bendrosios nuostatos

1. Šie nuostatai apibrėžia Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) informacinės sistemos (toliau – VSATIS) kūrimo teisinį pagrindą, valdytoją, tvarkymo įstaigas, tvarkymo objektus ir tikslus, duomenų sąrašus, jų apimtis, rinkimo ir teikimo tvarką, duomenų gavėjus ir teikėjus, reikalavimus duomenų saugai.

Nuostatai nereglamentuoja operatyvinę veiklą vykdančių VSAT struktūrinių padalinių informacinių sistemų bei su operatyvinės informacijos tvarkymu susijusių duomenų bazių.

Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. VSATIS yra teisinių, programinių ir telekomunikacinių priemonių visuma, leidžianti vykdyti pasienio kontrolę per kompiuterizuotus apribojimų sąrašus ir tvarkyti Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo kroniką bei su ja susijusius įvykius naudojant pasienio kontrolei.

3. VSATIS pagrindinės funkcijos:

3.1. vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną (toliau – valstybės siena) asmenų, transporto priemonių ir numeruotų daiktų patikrinimas per esamus VSATIS apribojimų sąrašus (2001 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 126 „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-346));

3.2. Lietuvos Respublikos vizų įforminimas ir išdavimas išimties būdu (2002 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr. 562/164 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 117-5275), 1997 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 685 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 61-1458));

3.3. pasienio kontrolės įvykių tvarkymas (2003 m. kovo 13 d. VSAT vado įsakymas „Dėl operatyvios informacijos apdorojimo instrukcijos“).

4. VSATIS duomenų valdytojas – VSAT, įmonės kodas 8860825, adresas – Savanorių pr.2, 00316 Vilnius, Lietuva.

5. VSATIS tvarkymo objektas yra duomenys apie fizinius asmenis ir transporto priemones, kertančius Lietuvos Respublikos valstybės sieną.

6. VSATIS sukurta siekiant automatizuotu būdu atlikti pasienio tikrinimą bei kaupti duomenis apie asmenis ir transporto priemones, kertančius Lietuvos Respublikos valstybės sieną.

II. VSATIS tvarkymo teisinis pagrindas

7. Duomenų tvarkymo teisinį pagrindą sudaro:

7.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2848; 2003, Nr. 38-1665);

7.2. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 42-1192);

7.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597);

7.4. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 69-1731; 2001, Nr. 60-2138);

7.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 952 „Dėl duomenų apsaugos valstybės ir vietos savivaldos informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45);

7.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2001 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 331/107 „Dėl transporto priemonių, kurios įtariama yra pagrobtos, paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo instrukcijos patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 111-4147);

7.7. Valstybės ir vietos savivaldos informacinių sistemų įteisinimo tvarka, patvirtinta Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1999 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 7; (Žin., 1999, Nr. 13-325);

7.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 1096 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos kompleksinės sistemos metmenų įgyvendinimo priemonių“;

7.9. kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

III. VSATIS tvarkymo įstaigos

8. VSAT metodiškai vadovauja VSATIS tvarkymo įstaigoms, koordinuoja jų veiklą ir vykdo šios veiklos priežiūrą, rengia teisės aktus, susijusius su VSATIS tvarkymu, taiso, sunaikina, paženklina arba atskiria nuo teisingų duomenų, apribodama jų tolesnį tvarkymą VSATIS duomenis (jei nustatoma, kad asmens duomenys yra neteisingi, ginčytinas jų teisingumas ar abejojama jų teisingumu).

9. VSATIS tvarkymo įstaigos – VSAT rinktinės:

Šiaulių rinktinė, Tamošaičio g., 1, Šiauliai;

Ignalinos rinktinė, Vilniaus g. 76, Ignalina;

Vilniaus rinktinė, Kojelavičiaus g. 99, Vilnius;

Varėnos rinktinė, Varėna, Alytaus, 1;

Lazdijų rinktinė, Lazdijų raj. Dumblio km.;

Pagėgių rinktinė, Klaipėdos g. 16, Pagėgiai;

Pakrančių rinktinė Gintaro g., 1, Klaipėda.

Tvarkymo įstaigos atsako, kad duomenys būtų tikri, išsamūs ir pateikti nustatytu laiku.

10. Asmenys, atliekantys tarnybines funkcijas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį.

IV. Tvarkomi duomenys

11. VSATIS kaupiami gauti iš tvarkymo įstaigų duomenys apie fizinius asmenis ir transporto priemones, kirtusius Lietuvos Respublikos valstybės sieną.

12. VSATIS tvarkomi šie duomenys:

12.1. valstybės sienos kirtimo data, kryptis, vieta; pilietybė; lytis; asmens dokumento numeris; asmens dokumento tipas; pasienio kontrolės punkto pavadinimas; ryšys su transporto priemone, kuria vyko asmuo;

12.2. transporto priemonės (toliau – TP) valstybinis numeris; spalva; TP tipas; registravimo data; keleivių skaičius; patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė; kėbulo numeris; TP modelis; TP vairuotojo vardas, pavardė; TP keleivių vardai, pavardės;

12.3. vizos numeris, vizos galiojimo laikas, buvimo laikas, atvykimų bei kartu vykstančių žmonių skaičius, vizos išdavimo vieta, vizos išdavimo data, vizą išdavusio pareigūno vardas, pavardė, vizos tipas, vizos kaina;

12.4. pažeidėjo duomenys (šalis, pavardė, vardas, dokumento numeris, pilietybė, gimimo data, lytis, dokumento galiojimo laikas, asmens kodas), pažeidimo grupė, pažeidimo tipas, sienos pažeidimo vieta (rinktinė, užkarda, kvadratas), sulaikymo vieta (rinktinė, užkarda, kvadratas), organizacija, kuriai perduotas pažeidėjas, pareigūno, priėmusio pažeidėją, vardas/pavardė, pažeidėjo automobilio duomenys: kėbulo numeris, valstybinis numeris, tipas, gamintojas, modelis, pagaminimo metai, variklio numeris, spalva, variklio tipas;.

13. Duomenys įvedami pasienio kontrolės punktuose, fiziniams asmenims bei transporto priemonėms kertant valstybės sieną, bei periodiškai (1 kartą per valandą) automatiškai siunčiami į VSATIS centrinę duomenų bazę.

14. VSATIS vykdo pasienio kontrolę per kompiuterizuotus apribojimų sąrašus:

14.1. Paieška vykdoma ieškomų ir nepageidaujamų asmenų bei numeruotų daiktų duomenų bazėse, gaunamose iš juridinio asmens: Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2600 Vilnius, Šventaragio g. 2;

14.2. Paieška vykdoma teismų įpareigojimų duomenų bazėje, gaunamoje iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvos kriminalinės policijos biuro, LT-2004, Vilnius, Saltoniškių g. 19.

15. Asmens duomenys VSATIS tvarkomi siekiant užtikrinti visuomenės teisėtus interesus, nepažeidžiant duomenų subjekto pagrindinių teisių ir laisvių.

V. Duomenų TVARKYMAS

16. Duomenys saugomi ORACLE reliacinių duomenų bazių valdymo sistemoje.

17. Įvedant ir koreguojant informaciją, fiksuojamas vartotojo, kuris tai atliko, kodas ir įvedimo (koregavimo) data.

18. Duomenų, gautų iš tvarkymo įstaigų per tam tikrą laiko intervalą, įvedimas į centrinę tarnybinę stotį atliekamas automatiškai paketiniu režimu.

19. Visi VSATIS duomenys saugomi centrinėje tarnybinėje stotyje, o VSAT struktūrinių padalinių lokaliuose duomenų bazių tarnybinėse stotyse saugomi kirtusių per jų saugomus valstybės sienos ruožus asmenų bei transporto priemonių duomenys bei juodųjų sąrašų (paieškomi asmenys, vogti automobiliai, negaliojantis dokumentai, nepageidaujami asmenys, numeruojami daiktai, teismų įpareigojimai) kopijos iš centrinės duomenų bazės. Visi VSAT struktūriniai padaliniai yra sujungti į bendrą telekomunikacinį tinklą.

20. VSAT gali duomenis taisyti, sunaikinti, paženklinti arba atskirti nuo teisingų duomenų, apribodama jų tolesnį tvarkymą (jei nustatoma, kad asmens duomenys yra neteisingi, ginčytinas jų teisingumas ar abejojama jų teisingumu)

21. VSATIS duomenys saugomi 10 metų po tų metų, kai jie buvo įrašyti. Praėjus šiam terminui duomenys yra naikinami.

VI. Duomenų tiEkimas

22. VSATIS duomenų gavėjai (toliau – gavėjai) yra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

23. Duomenys teikiami duomenų gavėjams teisės aktuose nustatytiems jų uždaviniams ir funkcijoms vykdyti.

24. Asmens duomenys Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) nustatytais atvejais teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodyta asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, o prašyme – duomenų naudojimo tikslas.

25. Gavėjų prašyme VSAT dėl VSATIS duomenų gavimo būtina nurodyti reikalingų duomenų apimtis.

26. Duomenų teikimo sąlygos, tikslas ir tvarka nustatomi sutartyse su duomenų gavėjais. VSATIS duomenys teikiami į užsienio valstybes vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. VSATIS duomenys perduodami užsienio valstybei tik ta apimtimi, kuri numatyta duomenų keitimosi sutartyje.

VII. Sąveika su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais

27. VSATIS funkcionavimui užtikrinti naudojami:

27.1. Užsieniečių registro (Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo) duomenys;

27.2. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenys;

27.3. Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenys: ieškomų asmenų, vogtų transporto priemonių, negaliojančių asmens dokumentų;

27.4. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos kriminalinės policijos biuro teikiami teismų įpareigojimų duomenys.

28. VSAT gauna duomenis iš kitų Lietuvos Respublikos informacinių sistemų, su kurių valdytojais pasirašytos duomenų teikimo sutartys (Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kt.).

VIII. Duomenų SAUGA

29. VSATIS duomenų saugą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), Bendrieji duomenų saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl duomenų saugos valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), VSATIS duomenų saugos nuostatai, Lietuvos standartai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys duomenų tvarkymo teisėtumą, sistemos tvarkytojo veiklą bei duomenų saugos valdymą.

30. VSATIS duomenų saugos priemonės, skirtos apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, yra numatytos VSATIS duomenų saugos nuostatuose.

______________

Patvirtinta

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos vado 2004 m. __ d.

įsakymu Nr. ___

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS

INFORMACINĖS SISTEMOS (VSATIS) DUOMENŲ SAUGOS

NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) informacinės sistemos (toliau – VSATIS) duomenų saugos nuostatų (toliau – nuostatai) tikslas – sudaryti sąlygas saugiai automatizuotu būdu tvarkyti duomenis VSATIS.

2. Nuostatai reglamentuoja sistemos automatizuotą duomenų tvarkymą ir yra privalomi visiems darbuotojams sistemos tvarkytojo įstaigoje (toliau – sistemos vartotojas) bei sistemos duomenų valdytojo įstaigoje.

3. VSAT (įmonės kodas 8860825, adresas – Savanorių pr.2, 00316 Vilnius, Lietuva), kaip duomenų valdytojas, užtikrina VSATIS duomenų vientisumą, konfidencialumą, prieinamumą, tinkamą kompiuterių ir komunikacinės įrangos funkcionavimą, saugų darbą interneto tinkle bei informacijos platinimą išorės vartotojams.

II. VSATIS TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

4. Duomenų tvarkymo teisinį pagrindą sudaro:

4.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2848; 2003, Nr. 38-1665);

4.2. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 42-1192);

4.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597);

4.4. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 69-1731; 2001, Nr. 60-2138);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 952 „Dėl duomenų apsaugos valstybės ir vietos savivaldos informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45);

4.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2001 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 331/107 „Dėl transporto priemonių, kurios įtariama yra pagrobtos, paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo instrukcijos patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 111-4147);

4.7. Valstybės ir vietos savivaldos informacinių sistemų įteisinimo tvarka, patvirtinta Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1999 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 7; (Žin., 1999, Nr. 13-325);

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 1096 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos kompleksinės sistemos metmenų įgyvendinimo priemonių“;

4.9. Lietuvos standartas LST ISO/IEC 17799:2002, Lietuvos ir tarptautiniai „Informacijos technologija. Saugumo technika“ grupės standartai, reglamentuojantys saugų duomenų tvarkymą;

4.10. kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

III. SISTEMOS APIBŪDINIMAS

5. Duomenų kategorijos skirstamos pagal slaptumo kriterijų ir pateikiamas lentelėje:

Grupės pavadinimas	Vieši	Tarnybiniam naudojimui*	Slapti
Duomenys apie asmenis ir transporto priemones, kertančius Lietuvos Respublikos valstybės sieną	Ne	Taip	Ne

* – informacija skirta tarnybiniam naudojimui ir negali būti viešai platinama

IV. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

6. Duomenų pažeidimo rizikos veiksniai ir galimi padariniai pateikiami lentelėje:

Rizikos veiksniai	Padariniai

Įtaka organizacijos darbui	Žala įstaigos prestižui ir patikimumui	Neskelbta informacija patenka į pavojų	Įtaka trečiųjų asmenų informacijai ir jos saugumui
1	2	3	4	5
Netyčiniai vidiniai ir išoriniai subjektyvūs veiksniai:
duomenų įvedimo ir šalinimo klaidos	N	N	R	N
elektros srovės tiekimo nutraukimas	K	K	N	N
kiti fiziniai eksploatavimo įrangos sutrikimai (kompiuterių įrangos gedimai)	R	R	N	N
programinės klaidos	R	R	R	N
kompiuterių virusai	R	R	N	R
informacijos nuskaitymas iš remontuoti išvežamos kompiuterių įrangos	N	N	R	R
neteisinga saugumo užtikrinimo sistema	K	R	K	K
kitos darbuotojų klaidos (kompiuterinės kvalifikacijos stoka)	N	N	N	N
Tyčiniai subjektyvūs veiksniai:
nesankcionuotas įsibrovimas į sistemą iš išorės	K	R	R	R
nesankcionuotas įsibrovimas į sistemą iš vidaus	K	R	R	R
neteisinga saugumo užtikrinimo sistema (jau planavimo etape) arba sąmoningi jos pažeidimai	K	K	K	K
nutrauktas elektros tiekimas	K	K	N	N

1	2	3	4	5
kiti fiziniai sistemos pažeidimai (nutrauktas ryšys ir t. t.)	R	R	N	N
nustatytų eksploatavimo taisyklų pažeidimai	N	N	N	N
centrinių serverių vagystės	K	K	K	R
komutacinės technikos vagystės	R	R	N	N
vartotojų kompiuterių įrangos vagystės	N	N	N	N
Nenugalimų jėgų veiksniai (žaibas, gaisras, potvynis ir t. t.)	K	K	N	N

Pateikiamų lentelėje duomenų pažeidimo rizikos laipsnių žymėjimai:

N – nereikšmingas,

R – reikšmingas,

K – kritinis.

V. Duomenų saugos priemonių įgyvendinimo tvarka

7. Atsakingi padaliniai ir asmenys

Už VSATIS apsaugą atsako VSAT Štabo Informatikos ir ryšių valdyba (toliau – IRV). VSAT vado įsakymu šios valdybos viršininkas skiriamas VSATIS duomenų saugos įgaliotiniu, o kiekvienai saugos sričiai (kompiuterių tinklas, UNIX ir MS Windows serveriai, duomenų bazės ir serveriai, kompiuteriai, telefonų tinklai) skiriami įgaliotinio pavaduotojai. VSATIS duomenų saugos įgaliotinis yra atsakingas už VSATIS duomenų saugos priemonių įgyvendinimą.

8. Duomenų saugos priemonių sąrašas pateikiamas lentelėje:

Priemonių paskirtis	Priemonės
1	2
Patalpų apsauga	1) Įėjimų į VSAT Štabo teritoriją apsauga ir veikianti leidimų išrašymo lankytojams sistema. 2) VSAT Štabo teritorijos ir vidaus stebėjimo sistema (vaizdo kameros). 3) Atskiros rakinamos serverių ir svarbiausių komutacinių mazgų patalpos, į kurias patekti galima tik gavus IRV viršininko, tinklo arba serverių administratorių leidimą bei palydint IRV darbuotojui. 4) Įsilaužimo signalizacija (dūžio ir judesio davikliai), perduodanti signalą į ištisą parą veikiantį centrinį apsaugos pultą. 5) Nedegios metalinės durys serverių patalpose.
Patalpų apsauga	6) Visose patalpose įrengta priešgaisrinė signalizacija, perduodanti signalą į centrinį apsaugos pultą. Sistema nuolat tikrinama priešgaisrinės apsaugos tarnybų. 7) Ugnies gesintuvai visose patalpose (CO2).
Serverių apsauga	1) Slaptažodžiai, leidžiantys dirbti su serveriais, žinomi tik atsakingiems asmenims ir IRV viršininkui. 2) Asmeninė serverių administratorių atsakomybė už informacijos serveriuose konfidencialumą. 3) Kondicionieriai, reguliuojantys temperatūrą ir drėgmę visuose kambariuose. 4) Įžeminimas. 5) Kelių lygių automatiniai srovės reguliavimo saugikliai ir srovės jungikliai. 6) Nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai prie visų serverių, automatiškai po tam tikro laiko išjungiantys kompiuterius. 7) Nuotolinis serverių administravimas. 8) Specialios duomenų saugos magnetiniuose diskuose (RAID-5). 9) Nuolatinis duomenų kopijavimas pagal nustatytas serverių informacijos kopijavimo taisykles. 10) Duomenų kopijos saugomos nedegiose metalinėse spintose atskirose patalpose. 11) Sudaromas veiksmų kritinėmis situacijomis planas.
Vietinio tinklo apsauga	1) Pagrindiniai komutaciniai mazgai išdėstyti atskirose patalpose, į kurias patekti galima tik gavus IRV viršininko arba tinklo administratorių leidimą ir palydint IRV darbuotojui. 2) Įeiti į vietinį tinklą naudojama slaptažodžių sistema, pagal kurią nustatomos vartotojo teisės tinkle. Slaptažodžiai reguliariai keičiami. Vartotojas, laiku nepakeitęs slaptažodžio, netenka galimybės patekti į vietinį tinklą. 3) Planuojant ir pertvarkant kompiuterių tinklą, turi būti numatomas vietinio tinklo segmentavimas, leidžiantis greitai keisti tinklo konfigūraciją avarijos atveju. 4) Išoriniai vartotojai (neskaitant vartotojų, kurie pagal atskirus susitarimus gali būti įjungiami tiesiogiai į vietinį tinklą) vidinio tinklo duomenis pasiekia tik per „ugnies sieną“ (firewall). 5) Visi vietiniame tinkle esantys kompiuteriai prie interneto prijungiami per „ugnies sieną“ (firewall). 6) Naudojama nuotolinė vietinio tinklo administravimo sistema, leidžianti diagnozuoti gedimus tinkle ir stebėti sistemos apkrovimą, asmeninių kompiuterių darbą. 7) Vietinis kompiuterių tinklas iš išorės pasiekiamas naudojant laikinų slaptažodžių generavimo korteles (smart card). 8) Vietinio tinklo informaciniai kabeliai nutiesti atskirai nuo elektros srovės kabelių.
Vietinio tinklo apsauga	9) Kompiuterių tinklo, elektros tiekimo, telefonų linijos ir kitos įrangos išdėstymas aprašomas. Linijos pažymimos sutartiniais ženklais komutacijos mazguose. 10) Tinklo administratorius privalo užtikrinti, kad visuomet būtų atsarginiai tinklo komutacijos įrenginiai. 11) Sudaromas veiksmų kritinėmis situacijomis planas (tinklo perkomutavimo schemos avariniams atvejams).
Duomenų apsauga	1) Vartotojų identifikacijos sistema, besiremianti Windows NT ir Oracle RDBVS galimybėmis (atskiri slaptažodžiai ir kt.). Slaptažodžius suteikia tik serverio ir duomenų administratoriai. Slaptažodžiai keičiami vartotojo iniciatyva ir nedalyvaujant duomenų bazės administratoriui. Tai turi užtikrinti naudojamos programinės priemonės. 2) Asmeninė duomenų bazių administratorių atsakomybė už informacijos duomenų bazėse konfidencialumą. 3) Atleidžiant vartotoją iš darbo arba jam keičiant padalinį, arba esant kitiems atvejams, operatyviai koreguojama arba šalinama jo identifikacijos sistemoje informacija. Tam naudojami personalo apskaitos sistemos duomenys. 4) Vartotojų duomenų (pavardė, vardas, organizacija, padalinys ir t. t.) ir jo galimybių (apribojimų) aprašymas sistemoje. 5) Vartotojų grupių kūrimas ir jų galimybių griežtas paskirstymas (skaitymas, įrašymas, keitimas, šalinimas). 6) Vartotojų duomenų kiekio ribojimas programinėmis priemonėmis (papildomai prie Windows NT ir Oracle apribojimų). Kiekvienas vartotojas gali matyti (jeigu galima ir koreguoti) tik jam leidžiamą informaciją (pavyzdžiui, padalinio vedėjas, jeigu pagal sistemos logiką nenumatyta kitaip, privalo matyti tik savo padalinio informaciją). 7) Kiekvienas vartotojas privalo turėti duomenų slaptumo lygio rodiklį, t. y. vartotojas negali pasiekti informacijos, kurios slaptumo lygis aukštesnis už jam priskirtą. 8) Sistemoje fiksuojami kiekvienos informacijos sukūrimo (ar pakeitimo) autoriai ir veiksmo laikas. 9) Sistemoje naudojamas tik loginis informacijos šalinimas (Oracle RDBVS). Išimtys gali būti taikomos tik nereikšmingiems duomenims. 10) Išoriniams sistemos vartotojams, dirbantiems su Oracle RDBVS per internetą, greta kitų priemonių taikomas ir IP adreso ribojimas (gali dirbti tik iš sistemoje identifikuoto kompiuterio). 11) Visų programinių priemonių kūrimas ir derinimas turi būti vykdomas testinių (atskirai laikomų) duomenų pagrindu. Visi pakeitimai bazėse lygiagrečiai daromi pagrindinėje ir testinėse bazėse. 12) Likviduojant duomenų bazę, speciali komisija sudaro darbų planą, kurį tvirtina VSAT vadas, ir atsako už šio plano vykdymą. 13) Sudaromas veiksmų kritinėmis situacijomis planas.
Programinės įrangos apsauga	1) VSATIS naudojama tik legali programinė įranga. 2) Vartotojams (atsižvelgiant į kompiuterinę kvalifikaciją) gali būti draudžiama (fiziškai neleidžiama įrašyti į registrą ir sisteminius katalogus) instaliuoti naujus produktus darbo vietose. 3) Programinė įranga platinama centralizuotai.
Vartotojų kompiuteri-nės technikos apsauga	1) Kompiuterių įrangos išnešimo iš VSAT apskaitos sistema. Kompiuterių įranga gali būti įnešama ir išnešama tik IRV viršininko ir jo įgaliotų asmenų raštišku leidimu. 2) Pereinama nuo Windows 95 prie Windows NT, kuri leidžia užtikrinti didesnį personalinių kompiuterių saugumą. 3) Naudojamos naujausios antivirusinės programos, tikrinančios informaciją darbo metu ir perrašant duomenis į vietinį tinklą. 4) Atskiras elektros srovės tiekimas tik kompiuterių įrangai (daliai kompiuterių). 5) Bendrojo naudojimo kompiuteriuose (informaciniuose kompiuteriuose), prieinamuose dideliam asmenų skaičiui, nėra jokių duomenų įvedimo įrenginių (lanksčiųjų diskų, CD skaitymo įrenginių ir kt.). Jeigu įmanoma, šiuose kompiuteriuose vietoj klaviatūros yra naudojami jautrūs ekranai (touch screen). 6) Nešiojamieji kompiuteriai yra apsaugoti naudojant BIOS raktus. 7) Išvežant remontuoti sugedusią kompiuterių įrangą, jeigu yra galimybių, turi būti išimamos informacijos laikmenos (kietieji diskai ir kt.) 8) Ypač svarbiose darbo vietose, kuriose būtina užtikrinti nenutrūkstamą darbo ciklą, techninės priemonės turi būti įjungtos naudojant nenutrūkstamos srovės šaltinius. Tokių vietų sąrašas ir šaltinių techniniai duomenys (instaliavimo (keitimo) data, kito patikrinimo data ir t. t.) turi būti saugomi IRV viršininko ir atsakingų asmenų darbo vietose.
Administracinės ir mokomosios priemonės	1) Nuolat informuoti organizacijos darbuotojus apie atsakingų už kiekvieną VSATIS eksploatavimo sritį paskyrimą (pasikeitimą) – tinklo administratoriaus, duomenų bazės administratoriaus, serverių administratoriaus ir kt., nurodant asmenį, sritį, už kurią jis atsakingas, pasiteiravimo duomenis. 2) Naujas darbuotojas privalo gauti: a) iš vietinio tinklo administratoriaus – vietinio tinklo identifikato-rių ir slaptažodį; b) iš duomenų bazės administratoriaus – duomenų bazės identifika-torių ir slaptažodį; c) iš vietinio tinklo administratoriaus – instrukciją apie tinklo sau-gumo reikalavimus bei jam suteiktas teises. 3. Veiksmai, susiję su duomenų apsauga, nustatomi pareiginėse instrukcijose arba VSAT vado įsakymų nustatyta tvarka.
Administracinės ir mokomosios priemonės	4) Darbuotojų atsakomybė už duomenų apsaugą nustatoma darbuotojų pareiginėse instrukcijose, darbo su sistema instrukcijose. 5) Veiksmų kritinėmis situacijomis plane išvardytos priemonės, būtinos duomenų ir kompiuterinės technikos saugumui užtikrinti. 6) Vartotojai privalo kelti savo kvalifikaciją organizuojamuose kursuose, kuriuose, greta kitų vartotojui būtinų disciplinų, turi būti IS saugumo kurso dėstymas bei jų asmeninė atsakomybė už duomenų saugumą.

9. Visos schemos, konkretūs atskirų VSATIS apsaugos dalių (pavyzdžiui, atskirų nenutrūkstamos srovės šaltinio veikimo laiko) duomenys, veiksmai kritinėmis situacijomis reglamentuoti Darbo ekstremaliose situacijose ir avarinio sistemos atkūrimo plane (1 priedas).

VI. sISTEMOS VARTOTOJŲ, SAUGOS ĮGALIOTINIO IR ADMINISTRATORIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

10. Sistemos vartotojai privalo turėti pagrindinius įgūdžius darbo su kompiuteriu.

11. Sistemos įgaliotinis privalo išmanyti pagrindinius saugos politikos principus.

12. Sistemos administratorius turi išmanyti darbą su kompiuteriniais tinklais bei mokėti užtikrinti jų saugumą. Taip pat yra būtinos žinios apie duomenų bazių administravimą ir priežiūrą.

VII. sISTEMOS VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

13. Sistemos vartotojai privalo rūpintis sistemos bei joje tvarkomų duomenų saugumu.

14. Saugaus duomenų tvarkymo VSATIS taisyklės aprašytos Metodinėse rekomendacijose valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams (2 priedas). Jose vartotojai supažindinami su VSATIS architektūra, veikimo principais, galimybėmis bei vykdomomis operacijomis, aprašyti operacijų vykdymo tvarką vykdant kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių pasienio kontrolę bei kitas operacijas per VSATIS.

15. Saugaus VSATIS naudojimo, pasienio kontrolės punktuose vykdant pasienio kontrolę, taisyklės reglamentuotos VSAT vado 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-294 „ Dėl pasienio kontrolės, naudojant valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintoje atitinkamoje instrukcijoje (3 priedas).

16. Tvarkyti sistemos duomenis gali tik sistemos vartotojai, susipažinę su šiomis ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos nuostatomis, Metodinėmis rekomendacijomis valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams bei Pasienio kontrolės, naudojant valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcija.

17. Sistemos vartotojai, pažeidę šių nuostatų ar kitų saugumo politiką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. NUOSTATŲ ATNAUJINIMO TVARKA

18. Normatyvinę VSATIS bazę sudaro šie ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos nuostatai, Metodinės rekomendacijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams, Pasienio kontrolės, naudojant valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcija ir Darbo ekstremaliose situacijose ir avarinio sistemos atkūrimo planas, kurių aktualią redakciją VSATIS vartotojai gali visada peržiūrėti arba pasiimti iš tarnybos Štabo Informatikos ir ryšių valdybos interneto svetainės adresu http://10.0.1.190.

19. Atsižvelgiant į VSATIS keliamus reikalavimus bei VSATIS vartotojų poreikius, minėti dokumentai yra nuolat keičiami ir papildomi.

20. IRV kaupia ir apibendrina gautus iš VSATIS vartotojų pasiūlymus dėl VSATIS norminės bazės tobulinimo, įvertina jų pagrįstumą ir atnaujina atitinkamus dokumentus. Informacija apie įvykdytus pakeitimas saugoma pačiuose dokumentuose.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Siekiant užtikrinti šiuose nuostatuose ir kituose saugumo politiką reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytų nuostatų įgyvendinimo kontrolę, saugos įgaliotinis kasmet organizuoja auditą, kurio metu:

21.1. įvertinama nuostatų ir kitų saugumo politiką reglamentuojančių teisės aktų atitiktis realią duomenų saugos situaciją;

21.2. inventorizuojama sistemos tvarkytojo techninė ir programinė įranga;

21.3 peržiūrima sistemos vartotojams suteiktų pagal vykdomas funkcijas teisių atitiktis;

21.4. Įvertinamas pasiruošimas atkurti sistemos veiklą esant nenumatytoms situacijoms.

22. Atlikus auditą, rengiama audito išvada su pastebėtų trūkumų šalinimo planu, kurį tvirtina, atsakingus vykdytojus paskiria ir įgyvendinimo terminus nustato tarnybos vadas.

______________

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

Informacinės sistemos (VSATIS) duomenų

saugos nuostatų

1 priedas

Darbo ekstremaliose situacijose ir Avarinio sistemos atKŪRImo

planas

I. Bendroji dalis

1. Šiame plane nustatomos procedūros ir nurodomi darbuotojai, kurie reaguos į netikėtą nepaprastąją padėtį arba avariją, dėl kurios Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) informacinė sistema (toliau – VSATIS), kitos svarbios informacinės sistemos dalys ir kompiuteriniai tinklai nebegalės teikti kokybiškų paslaugų.

2. Planas aprėpia toliau išvardytų rūšių nenumatytus arba nepageidaujamus įvykius:

2.1. visiškas arba dalinis sistemų kompiuterinės ir programinės įrangos bei duomenų praradimas,

2.2. visiškas arba dalinis patalpų praradimas,

2.3. negalėjimas naudotis patalpomis ir (arba) sistemų kompiuterine ir programine įranga bei duomenimis,

2.4. darbuotojų nebuvimas.

3. Šiame plane nagrinėjami šie pavojai:

3.1. stichinės nelaimės – audros, potvyniai, žemės drebėjimai, krentančių gamtos arba žmogaus sukurtų objektų poveikis, gaisrai ir kt.;

3.2. būtinųjų komunalinių paslaugų – elektros energijos, telekomunikacijų paslaugų, vandens, šilumos ir vėdinimo sistemų paslaugų teikimo sutrikimai;

3.3. įprasto darbo trukdymai – darbuotojų neleistini veiksmai, neleistinas prisijungimas prie sistemos resursų, piktybinis patalpų bei kompiuterinės ir programinės įrangos sugadinimas, sukeltas teroristinių veiksmų arba pilietinių neramumų ar kompiuterių virusų;

3.4. sistemos kompiuterinės ir programinės įrangos arba duomenų vagystės.

Šis planas nėra skirtas nedidelėms problemoms, kurias įprasta tvarka sprendžia darbuotojai, nagrinėti.

4. Šis planas skirtas įvardinti atsakingus darbuotojus ir pateikti esmines nuorodas, kaip reikėtų dirbti atkuriant VSATIS. Susiklosčius nepaprastajai padėčiai, darbuotojai, pasitelkę reikiamus išteklius, galės greitai reaguoti į bet kokias aplinkybes, galinčias neigiamai paveikti gebėjimą atlikti svarbiausias veiklos funkcijas. Čia pateiktos procedūros yra parengtos siekiant pateikti aiškius, glaustus ir esminius nurodymus, kaip likviduoti įvairaus masto sutrikimus ir avarijų padarinius, ir jomis siekiama šių bendrųjų tikslų:

4.1. užtikrinti visų darbuotojų gyvybės apsaugą ir saugumą, kol trunka nepaprastoji padėtis ir likviduojami avarijų padariniai;

4.2. paskelbus apie avariją, per nustatytą laikotarpį, kuris nurodytas skyriuje apie padarinių likvidavimą, atkurti esmines su veikla susijusias VSATIS teikiamas paslaugas;

4.3. sustabdyti visą neesminę veiklą, kol bus visiškai atkurtos įprastos veiklos funkcijos;

4.4. sušvelninti bet kokios avarijos poveikį, greitai įgyvendinant šiame dokumente išdėstytas veiksmingas padarinių likvidavimo strategijas;

4.5. sumažinti nesusipratimų ir klaidingos informacijos kiekį, pateikus aiškiai apibūdintą vadovavimo ir kontrolės struktūrą;

4.6. kaip kraštutinę padarinių likvidavimo strategiją numatyti, kaip darbuotojus ir įrangą būtų galima perkelti į kitas patalpas.

II. PRIELAIDOS

5. Šis avarinių veiksmų planas parengtas vadovaujantis tam tikromis prielaidomis, siekiant išnagrinėti įvairius avarijų scenarijus. Avarija apibūdinama kaip įprastų veiklos funkcijų sutrikimas, kuriam įvykus nėra galimybių atkurti sistemos, nesutrikdant įsipareigojimų klientams vykdymo ir teisės aktų nuostatų laikymosi. Padarinių likvidavimo ir funkcijų atkūrimo programa skirta palengvinti padarinių likvidavimo darbus, kai, susiklosčius nepaprastajai padėčiai, neįmanoma naudotis įprasta įranga ir duomenimis. Padarytos šios prielaidos:

5.1. vadovaujamasi prielaida, kad visi ištekliai, reikalingi veiklos funkcijoms atkurti, bus laikomi nepagrindinėse patalpose;

5.2. visi gyvybiškai svarbūs dokumentai, reikalingi padariniams likviduoti, gali būti surinkti arba atkurti bei perkelti į avarinę sistemos atkūrimo vietą per 24 valandas.

6. Šio plano vykdymas ir administravimas priklauso nuo šių veiksnių:

6.1. avarinio reagavimo veiksmų valdymo grupės įkūrimo;

6.2. darbuotojų mokymo apie bendrąją avarinių veiksmų plano įgyvendinimo koncepciją ir asmeninę atsakomybę;

6.3. reagavimo grupių įkūrimo;

6.4. gelbėjimo įrangos buvimo kiekviename pastate;

6.5. specialiųjų medžiagų aparatinei įrangai, laikmenoms ir kt. apsaugoti buvimo.

III. PADARINIŲ LIKVIDAVIMO planai

7. Siekiant palengvinti padarinių likvidavimo darbus ir atsižvelgiant į avarijos tipą ir trukmę, padarinių likvidavimo planai skirstomi į tris tipus. Kiekvieno tipo planas skirtas pateikti veiksmingą padarinių likvidavimo sprendimą, tiksliai pritaikytą pagal nepaprastosios padėties trukmę.

7.1. 1 tipas: trumpalaikė prastova (trumpalaikis gedimas) (daugiausia dvi darbo dienos).

Trumpalaikė prastova apibūdinama kaip laikotarpis, kai esminės sistemos funkcijos gali būti atkurtos per pakankamai trumpą laikotarpį (ne daugiau kaip dvi darbo dienas), ir avarija nėra skelbiama.

7.2. 2 tipas: vidutinės trukmės prastova (laikina) (nuo dviejų iki devynių darbo dienų).

Vidutinės trukmės prastova apibūdinama kaip laikotarpis, kuriuo VSAT įvykdys savo oficialų avarijos padarinių likvidavimo veiksmų planą, į kurį įeina faktinis avarijos paskelbimas. Avarija gali būti paskelbta organizacijos mastu arba tik jos paveiktame padalinyje ar pastate. Sprendimas skelbti avariją priimamas atsižvelgiant į tai, kiek laiko ir sąnaudų reikės norint atlikti oficialius padarinių likvidavimo darbus ir laukiamą poveikį veiklai šiuo laikotarpiu.

7.3. 3 tipas: ilgalaikė prastova (persikėlimas) (dešimt ar daugiau darbo dienų).

Ilgalaikė prastova apibūdinama kaip laikotarpis, ilgesnis už tą, kurio VSAT reikėtų norint įvykdyti savo pirminį padarinių likvidavimo planą. Šiuo padarinių likvidavimo etapu bus pradėtas fizinis darbuotojų ir išteklių perkėlimas.

IV. Alternatyvi duomenų apdorojimo vieta

8. Alternatyvi avarinio sistemos atkūrimo vieta centrinei duomenų bazei numatoma Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) patalpose tais atvejais, kai prastova trunka daugiau kaip dešimt darbo dienų.

V. AVARIJOS SKELBIMO INICIJAVIMAS

9. Sprendimas vykdyti vieną iš trijų tipų padarinių likvidavimo planų, kurie padėtų atkurti veiklos funkcijas, priimamas atsižvelgiant į šiuos dalykus:

9.1. ar buvo imtasi visų racionalių pastangų siekiant vykdyti esmines funkcijas, pirmiausia pamėginus atkurti pagrindinės sistemos veikimo vietos funkcijas arba dirbti taikant trumpalaikės prastovos procedūras;

9.2. po to, kai visos pastangos atkurti pagrindinę sistemos veikimo vietą pasirodo esančios bevaisės, o neautomatizuotų procedūrų naudojimas smarkiai pablogina funkcijų vykdymą, vykdomas padarinių likvidavimo planas, pagal kurį reikalaujama darbuotojus ir išteklius perkelti į atsargines patalpas;

9.3. jei aišku, kad prastova truks ilgiau nei priimtina, bus nedelsiant skelbiama avarija.

VI. PADARINIŲ LIKVIDAVIMO grupių apžvalga

10. Susiklosčius nepaprastajai padėčiai, kiekvienas VSAT vado įsakymu patvirtintos grupės narys prisideda prie bendrųjų padarinių likvidavimo darbų savo žiniomis ir įgūdžiais, įgytais ir naudojamais kasdieniame darbe. Padarinių likvidavimo grupių organizacinė struktūra pateikta 1 schemoje.

11. Krizių valdymo grupės uždaviniai ir funkcijos:

11.1. Krizių valdymo grupė sukurta taip, kad galėtų veiksmingai valdyti ir taikyti avarines procedūras bei atlikti padarinių likvidavimo darbus. Krizių valdymo grupę sudaro vadovas, jo pavaduotojas ir jai pavaldžių grupių vadovai (žr. 1 schemą). Grupės vadovas yra VSAT Štabo Informatikos ir ryšių valdybos (toliau – IRV) viršininkas. Grupės vadovo užduotis – informuoti vadovybę apie avarinę padėtį arba avarijos padarinių likvidavimo darbus ir prireikus juos koordinuoti.

11.2. Avarinio reagavimo grupė (toliau – ARG) pirmoji atvyksta į avarijos vietą ir įvertina avarijos padarytą žalą bei pasirūpina, kad būtų imtasi atsargos priemonių, jei gresia kokia nors avarija (pvz., dėl blogų oro sąlygų). Nustačiusi avarijos mastą, ARG gali nurodyti evakuoti patalpas arba likti dirbti, kad sušvelnintų avarijos padarinius.

11.3. Avarinio sistemos atkūrimo grupė tvarko (remontuoja) fizinius įrengimus ir konsultuoja techniniais klausimais. Šios grupės nariai pasirūpina, kad alternatyvi vieta būtų tinkamai parengta atvykstančių padarinių likvidavimo darbuotojų darbui.

11.4. Į veiklos funkcijų atkūrimo grupę (toliau – VFAG) įeina kiekvienos srities, kuri laikoma pagrindine norint tęsti esmines veiklos funkcijas, darbuotojai. VFAG vadovai iš avarinio reagavimo grupės gauna naujausią informaciją apie situaciją ir perduoda ją savo grupės nariams, kad būtų greitai atlikti kiekvienos srities atkūrimo darbai.

VII. PARDAVĖJŲ TEIKIAMOS paGALBOS PASLAUGOS

12. Su galimais kompiuterinės įrangos tiekėjais sudaromi išankstiniai susitarimai dėl įrangos tiekimo avarijos atveju. Dalį reikmenų, kurie neturi nustatyto laikymo termino, galima laikyti rezervinių priemonių saugykloje: maitinimo laidai, tinklo kabeliai ir kt. Kartą per metus sutartis būtina peržiūrėti ir patikrinti, ar nereikia padaryti kokių pakeitimų.

1 schema. Padarinių likvidavimo grupių organizacinė struktūra

VIII. MinimALŪS Atsarginių patalpų reikalavimai

13. Minimalius atsarginių patalpų reikalavimus sudaro:

13.1 atsarginės patalpos (naudojamos sistemai atkurti nelaimės atveju) turi būti pakankamai toli nuo pagrindinių patalpų, kad sumažėtų rizika, jog jos gali nukentėti tuo pačiu metu, kaip ir pagrindinės patalpos;

13.2. patalpos ir infrastruktūra turi būti apsaugotos nuo gaisrų, žaibo, potvynių, kanalizacijos sistemos avarijos, audros, vagysčių ir kitų nelaimių;

13.3. visi langai atsarginėse patalpose turi būti apsaugoti pagal saugumo reikalavimus;

13.4. konstrukcinės ir dekoratyvinės pastato dalys turi būti iš ugniai atsparios medžiagos;

13.5. kabeliai turi būti padengti specialia danga, saugančia tinklus nuo gaisro, elektromagnetinių laukų ir elektros srovės šuolių (perkrovų);

13.6. atsarginėse patalpose turi būti įrengta apsaugos sistema, priešgaisrinė sistema ir vandens bei kenksmingų dujų patekimui į aplinką nustatyti skirtos sistemos bei paskirti darbuotojai, mokantys šias sistemas programuoti ir jomis naudotis;

13.7. turi būti įrengta veikianti oro kondicionavimo sistema (užtikrinant reikiamą patalpų vėdinimą, temperatūrą ir drėgmę), apšvietimas ir maitinimo tinklas;

13.8. prieigą prie elektros srovės šaltinių turi turėti tik atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys;

13.9. elektros srovės jungiklis turi būti saugomas ir aiškiai pažymėtas;

13.10. turi būti numatyta pakankamai patalpų padarinių likvidavimui vykdyti;

13.11. turi būti reikalaujamus standartus atitinkanti gaisro gesinimo įranga, ją būtina reguliariai tikrinti laikantis standartinės tvarkos;

13.12. turi būti numatyta darbuotojų evakuacijos procedūra avarijos atveju;

13.13. atsarginės patalpos turi tenkinti visus padarinių likvidavimo metu iškilusius ryšio ir tinklo įrangos poreikius;

13.14. vietoje turi būti bent pati pagrindinė infrastruktūra (balso ir duomenų perdavimo tinklai), kad nedelsiant būtų galima imtis padarinių likvidavimo veiksmų;

13.15. turi būti speciali įranga, užtikrinanti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą (nepertraukiamo energijos tiekimo šaltiniai ir kt.);

13.16. turi būti nedegamas seifas ar seifai gyvybiškai svarbiems įrašams (magnetinėms juostelėms su atsarginėmis kopijomis, popieriniams dokumentams, sutartims ir kt.) laikyti;

13.17. atsarginės patalpos turi būti apsaugotos nuo netoliese egzistuojančių elektromagnetinių laukų ir radiacijos, kurie galėtų pakenkti magnetinėms juostelėms arba kompiuterių diskams;

13.18. raktų dublikatai turi būti laikomi seifuose;

13.19. atsarginės patalpos turi būti saugomos apsaugos darbuotojo(-ų);

13.20. paimti gyvybiškai svarbius įrašus turi būti leista tik įgaliotiems darbuotojams.

IX. ATKŪRIMO TVARKA

14. Šiame skyriuje darbuotojai aiškiai ir glaustai supažindinami su tvarka ir procedūromis, kurių reikia laikytis kritinės situacijos ar avarijos atveju. Trumpai aprašoma, kaip reaguoti ir kokių padarinių likvidavimo veiksmų imtis kiekvieno pavojaus atveju. Nors tai ir yra reikalaujami atlikti veiksmai, darbuotojai turėtų vadovautis sveika nuovoka vertindami kritinę situaciją ir visų pirma rūpintis savo sveikata ir saugumu. Aprašymas pateiktas lentelėje:

Pavojus	Atsakomieji veiksmai	Rezervinės priemonės ir padarinių likvidavimas
1.	2.	3.
Kruša	1 žingsnis: sekite oro prognozę ir skelbiamas rekomendacijas	1 žingsnis: jeigu dėl maitinimo pertrūkio laikinai nustojo veikti sistema, paleiskite ją iš naujo
Kruša	2 žingsnis: įspėkite darbuotojus, dirbančius toje vietovėje, kur gresia pavojus	2 žingsnis: nustatykite, ar buvo prarasta duomenų, sugadinta įrangos ir ką reikia sutvarkyti iš naujo ar pakeisti
3 žingsnis: paskambinkite į vietos radijo ir televizijos stotis, kad praneštų namie dirbantiems darbuotojams, jog darbas nutraukiamas dėl nepalankių oro sąlygų	3 žingsnis: informuokite atitinkamus darbuotojus, kurie turi pasirūpinti, kad būtų iš naujo įvesti prarasti duomenys arba pakeista įranga 4 žingsnis: jeigu būtina, atkurkite duomenis panaudodami juosteles su atsarginėmis kopijomis arba kreipkitės į pardavėją ar tiekėją, kad vietoj sugadintos atsiųstų naują įrangą
4 žingsnis: ant visų durų pakabinkite ženklus „Uždaryta“

5 žingsnis: pasirenkite nukasti sniegą ir ledą
Smarkus vėjas	1 žingsnis: stebėkite oro sąlygas	1 žingsnis: jeigu dėl maitinimo pertrūkio laikinai nustojo veikti sistema, paleiskite ją iš naujo

2 žingsnis: įspėkite darbuoto-jus, dirbančius toje vietovėje, kur tikėtinos sudėtingos oro sąlygos	2 žingsnis: nustatykite, ar buvo prarasta duomenų, sugadinta įrangos ir ką reikia sutvarkyti iš naujo ar pakeisti. 3 žingsnis: informuokite atitinkamus darbuotojus, kurie turi pasirūpinti, kad būtų iš naujo įvesti prarasti duomenys arba pakeista įranga 4 žingsnis: jeigu būtina, atkurkite duomenis panaudodami juosteles su atsarginėmis kopijomis arba kreipkitės į pardavėją ar tiekėją, kad vietoj sugadintos atsiųstų naują įrangą.

3 žingsnis: išjunkite įrangą iš tinklo

4 žingsnis: išjunkite maitinimą ir dujas. 5 žingsnis: nurodykite darbuotojams eiti į saugią vietą 6 žingsnis: pagelbėkite nukentėjusiems darbuotojams 7 žingsnis: audrai praėjus, įvertinkite žalą

Potvyniai	1 žingsnis: stebėkite potvynio prognozes ir skelbiamas rekomendacijas	1 žingsnis: jeigu dėl maitinimo pertrūkio laikinai nustojo veikti sistema, paleiskite ją iš naujo
2 žingsnis: nustatykite organizacijai potvynio keliamą grėsmę	2 žingsnis: nustatykite, ar buvo prarasta duomenų, sugadinta įrangos ir ką reikia sutvarkyti iš naujo ar pakeisti
3 žingsnis: nustatykite, kuriems darbuotojams gresia pavojus	3 žingsnis: informuokite atitinkamus darbuotojus, kurie turi pasirūpinti, kad būtų iš naujo įvesti prarasti duomenys arba pakeista įranga
Potvyniai	4 žingsnis: įrangą apdenkite plastikine plėvele, kad sumažintumėte žalą	4 žingsnis: jeigu būtina, atkurkite duomenis panaudodami juosteles su atsarginėmis kopijomis arba kreipkitės į pardavėją ar tiekėją, kad vietoj sugadintos atsiųstų naują įrangą.
5 žingsnis: parenkite veikti avarinius energijos generatorius

6 žingsnis: įvertinkite žalą

Maitinimo pertrūkiai	1 žingsnis: palaukite 5-10 minučių 2 žingsnis: išjunkite visų tarnybinių stočių maitinimą pirma įprastine tvarka jas išjungę (angl. „after soft shut down“) 3 žingsnis: išjunkite pagrindinę maitinimo liniją, esančią (vieta) 4 žingsnis: skambinkite naudodamiesi avarine telefono linija 5 žingsnis: paskambinkite į energetikos organizaciją, kad sužinotumėte gedimo šalinimo trukmės prognozę 6 žingsnis: raskite atsarginių energijos tiekimo šaltinių 7 žingsnis: kreipkitės į elektros tinklų įmonę 8 žingsnis: atkurkite energijos tiekimą pastate 9 žingsnis: įjunkite įrangą	1 žingsnis: jeigu dėl įtampos šuolio laikinai nebeveikia įrangos dalis (pvz., diskai), paleiskite sistemą iš naujo

2 žingsnis: jeigu dėl įtampos šuolio dalis įrangos (pvz., diskai) rimtai sugedo, imkitės priemonių įrangai suremontuoti 3 žingsnis: nustatykite, ar buvo prarasta kokių nors duomenų ar įrangos ir ką reikia sutvarkyti iš naujo ar pakeisti 4 žingsnis: informuokite atitinkamus darbuotojus, kurie turi pasirūpinti, kad būtų iš naujo įvesti prarasti duomenys arba pakeista įranga 5 žingsnis: jeigu būtina, atkurkite duomenis panaudodami juosteles su atsarginėmis kopijomis arba kreipkitės į pardavėją ar tiekėją, kad vietoj sugadintos atsiųstų naują įrangą

Pavojingos medžiagos	1 žingsnis: jeigu būtina, skelbkite pavojų ir evakuokite darbuotojus	1 žingsnis: jeigu dėl maitinimo pertrūkio laikinai nustojo veikti sistema, paleiskite ją iš naujo
2 žingsnis: praneškite gaisrininkų tarnyboms 3 žingsnis: praneškite pavojingų medžiagų šalinimo tarnybai	2 žingsnis: nustatykite, ar buvo prarasta kokių nors duomenų ar įrangos ir ką reikia sutvarkyti iš naujo ar pakeisti

3 žingsnis: informuokite atitinkamus darbuotojus, kurie turi pasirūpinti, kad būtų iš naujo įvesti prarasti duomenys arba pakeista įranga 4 žingsnis: jeigu būtina, atkurkite duomenis panaudodami juosteles su atsarginėmis kopijomis arba kreipkitės į pardavėją ar tiekėją, kad vietoj sugadintos atsiųstų naują įrangą
Gaisrai	1 žingsnis: jeigu būtina, skelbkite pavojų ir evakuokite darbuotojus 2 žingsnis: praneškite gaisrininkų tarnyboms 3 žingsnis: stenkitės užgesinti gaisrą ankstyvoje stadijoje 4 žingsnis: išjunkite komunalines komunikacijas 5 žingsnis: suskaičiuokite darbuotojus 6 žingsnis: ieškokite dingusių darbuotojų 7 žingsnis: įvertinkite žalą	1 žingsnis: jeigu dėl maitinimo pertrūkio laikinai nustojo veikti sistema, paleiskite ją iš naujo 2 žingsnis: nustatykite, ar buvo prarasta kokių nors duomenų ar įrangos ir ką reikia sutvarkyti iš naujo ar pakeisti 3 žingsnis: informuokite atitinkamus darbuotojus, kurie turi pasirūpinti, kad būtų iš naujo įvesti prarasti duomenys arba pakeista įranga 4 žingsnis: jeigu būtina, atkurkite duomenis panaudodami juosteles su atsarginėmis kopijomis arba kreipkitės į pardavėją ar tiekėją, kad vietoj sugadintos atsiųstų naują įrangą
Patalpų užpuolimas	1 žingsnis: praneškite teisėsaugos organams 2 žingsnis: užtikrinkite visų darbuotojų saugumą 3 žingsnis: jeigu taip nurodyta, evakuokite visus konkrečioje situacijoje nebūtinus darbuotojus (įspėkite teisėsaugos organus apie numatomą evakuaciją) 4 žingsnis: Išjunkite ir užrakinkite visą įrangą 5 žingsnis: evakuokite likusius darbuotojus arba vykdykite teisėsaugos pareigūnų nurodymus	1 žingsnis: nustatykite, ar įrangą dar galima naudoti 2 žingsnis: nustatykite, ar buvo prarasta kokių nors duomenų ar įrangos ir ką reikia sutvarkyti iš naujo ar pakeisti 3 žingsnis: informuokite atitinkamus darbuotojus, kurie turi pasirūpinti, kad būtų iš naujo įvesti prarasti duomenys arba pakeista įranga 4 žingsnis: jeigu būtina, atkurkite duomenis panaudodami juosteles su atsarginėmis kopijomis arba kreipkitės į pardavėją ar tiekėją, kad vietoj sugadintos atsiųstų naują įrangą
Pagrindinės kompiuterinės įrangos praradimas, nepakenkiant patalpų funkcionalu-mui	1 žingsnis: papildykite inventorių visa būtina pagrindine įranga 2 žingsnis: jeigu buvo įvykdyta vagystė, praneškite teisėsaugos organams 2 žingsnis: praneškite draudimo įmonei ir pateikite prašymą draudimo išmokai gauti 3 žingsnis: vykdykite teisėsaugos organų ar draudimo įmonės nurodymus, pateikdami reikiamus dokumentus apie įvykį	1 žingsnis: nustatykite, kokios įrangos reikia, kad būtų atkurta pagrindinė veikla 2 žingsnis: kiek įmanoma perskirstykite tarnybos rinktinių išteklius, kad būtų užpildytos spragos centrinėje duomenų apdorojimo sistemoje 3 žingsnis: kreipkitės į įrangos pardavėją prašydami laikinai pateikti (avariniams atvejams skirtą) pagrindinę įrangą, kurios negalima atsivežti iš teritorinių skyrių 4 žingsnis: pasirūpinkite, kad vietoj prarastų būtų užsakytos naujos ilgalaikio naudojimo priemonės
Pagrindinių darbuotojų praradimas, nepakenkiant patalpų funkcionalu-mui	1 žingsnis: nustatykite, kokie gyvybiškai būtini įgūdžiai prarasti	1 žingsnis: pasitelkite iš anksto numatytus tarnybos rinktinių darbuotojus, kad pakeistumėte trūkstamą personalą tarnybos Štabe 2 žingsnis: iš kitur pasitelkite darbuotojus su tokiais įgūdžiais, kurių vietos informacinių technologijų (toliau – IT) įmonių darbuotojai negali nedelsdami įgyti 3 žingsnis: kreipkitės į kitas valstybės tarnautojų organizacijas prašydami laikinai perleisti darbuotojus, galinčius atlikti būtinai reikalingą darbą 4 žingsnis: jeigu atsiradusių spragų negalima užpildyti pasitelkus vidaus ar kitų valstybės tarnautojų organizacijų išteklius, pradėkite darbuotojų paieškos ir priėmimo į darbą procedūras
Teritorinio duomenų perdavimo tinklo gedimas	1 žingsnis: nustatykite gedimo priežastį 2 žingsnis: kreipkitės į teritorinio tinklo tiekėją ir, remdamiesi paslaugų teikimo sutartimi, nedelsdami imkitės priemonių gedimui pašalinti 3 žingsnis: nustatykite, per kiek laiko bus įmanoma atkurti tinklo veikimą	1 žingsnis: atkūrus tinklo veikimą, nustatykite, kokių priemonių reikia imtis, kad tokio pobūdžio gedimai nepasikartotų 2 žingsnis: jeigu tinklo veikimo negalima atkurti per priimtiną laiko tarpą, kreipkitės į kitus teritorinio duomenų perdavimo tinklo tiekėjus, kad jie perimtų tokio tinklo paslaugų teikimą 3 žingsnis: jeigu būtina, pasirinkite naują ilgalaikių paslaugų teikėją
Pagrindinių duomenų praradimas pažeidus centrinę duomenų saugyklą ar dėl kitų priežasčių	1 žingsnis: nutraukite paslaugų teikimą sistemos vartotojams. 2 žingsnis: tiksliai nustatykite prarastų duomenų apimtį ir tokio praradimo priežastis. 3 žingsnis: nustatykite, ar paskutiniosios atsarginės kopijos yra patikimos. 4 žingsnis: jeigu duomenys prarasti dėl piktavališkų veiksmų ar dėl to, kad jie tapo prieinami tam leidimo neturintiems asmenims, praneškite teisėsaugos organams.	1 žingsnis: atkurkite sistemos duomenis iš paskutiniosios žinomai geros atsarginės kopijos. 2 žingsnis: nustatykite, ar atkurti duomenys yra patikimi. 3 žingsnis: jeigu duomenys buvo prarasti dėl saugumo spragų, pašalinkite tas spragas. 4 žingsnis: praneškite sistemos vartotojams, kurių duomenų nebuvo įmanoma atkurti, kad duomenis reikia įvesti iš naujo. 5 žingsnis: atkurkite sistemos vartotojų galimybę naudotis sistema, kad jie galėtų iš naujo įvesti prarastus duomenis. 6 žingsnis: Baikite visiškai atkurti sistemą, įskaitant iš naujo atkurtus duomenis. 7 žingsnis: Atkurkite visas sistemos vartotojų galimybes naudotis IT sistema.
Dėl bet kurios priežasties tampa nesaugu naudotis tarnybos Štabo administracijos pastatu	Vykdykite sistemos atkūrimo atsarginėse patalpose planą, aprašytą kituose šio dokumento skyriuose.

X. sistemos atkūrimo atsarginėse patalpose planas

15. Kai tik Kritinių situacijų reguliavimo grupė nusprendžia, kad reikia pranešti apie avariją, atliekami tokie veiksmai:

Veiksmai	Aprašymas
1.	2.
1. Atvykimas į avarijos vietą
2. Darbuotojų evakavimas iš pažeistų patalpų	Jeigu dėl kritinės situacijos reikia evakuoti darbuotojus, laikykitės numatyto evakuacijos plano
3. Nustatoma, kiek laiko nebus galima naudotis avarijos pažeis-tais pastatais.	Peržvelkite ir išklausykite rašytines ir žodines patalpų darbuotojų ir civilinės saugos tarnybų žalos įvertinimo ataskaitas ir įvertinkite, kiek laiko pastatu nebus galima naudotis
4. Nustatomi avarijos mastai	Remdamiesi įvertintu prastovos laikotarpiu, paskelbkite pirmo, antro arba trečio tipo avariją
5. Pradedamos naudoti atsarginės patalpas	Kreipkitės į už atsargines patalpas atsakingus asmenis. Gaukite patvirtinimą, kad tomis patalpomis galima naudotis ir įspėkite apie numatomą atvykimo laiką
6. Darbuotojų perkėlimas į laikino naudojimo patalpas	Kai nustatytas avarijos tipas, perkelkite darbuotojus iš laikinai nenaudotinų patalpų į jiems skirtas patalpas, kol tęsis padarinių likvidavimo operacija (nepagrindinius darbuotojus išleidžiame namo, Krizių valdymo grupę – į atsargines patalpas)
7. Įkuriamas padarinių likvidavimo veiksmų valdymo centras	Avarinio sistemos atkūrimo grupės nariai turi pirmieji atvykti į atsargines patalpas, įkurti valdymo centrą ir suderinti jo darbą iki atvyks kitos Krizių valdymo grupės ir pagalbiniai darbuotojai
8. Įkuriamas informacijos centras	Valdymo centre įrenkite atskirą liniją ir paskirkite darbuotoją, registruojantį ir atsakinėjantį į visus skambučius. Visiems padarinių likvidavimo operacijos dalyviams praneškite valdymo centro telefono numerį. Informuokite visus informacinės sistemos vartotojus (t. y. teritorinius skyrius ir kitas organizacijas) apie tai, VSAT centrinėse patalpose tapo neįmanoma naudotis pagrindiniais IT ištekliais. Teritoriniams skyriams turi būti nurodyta visą veiklai reikalingą informaciją registruoti popieriniuose dokumentuose tol, kol bus atkurtas centrinės IT sistemos veikimas
9. Patikrinami padarinių likvidavimo poreikiai	Tikrindami iš eilės kiekvieną skyrių, nustatykite, kas labiausiai nukentėjo nuo avarijos. Sugrupuokite skyrius pagal padarinių likvidavimo išteklių poreikius, tvarkaraščius ir bendro laikymo poreikius
10. Sudaromas būtinos įsigyti techninės įrangos sąrašas	Kai tampa žinomi nukentėjusių skyrių poreikiai, IT pagalbos darbuotojams sudarykite reikalingos įrangos sąrašą
11. Kreipiamasi į greitai įrangą pristatančius pardavėjus	Naudodamiesi pardavėjų sąrašu ar vietos šaltiniais, užsakykite sąraše nurodytą reikalingą įrangą
12. Iš pažeistų patalpų išimami gyvybiškai svarbūs elektroniniai įrašai ir įrašai popieriuje	Išimkite gyvybiškai svarbius duomenis iš skyriuje „Gyvybiškai svarbūs įrašai“ nurodytų vietų. Pristatykite gyvybiškai svarbius įrašus į atsargines patalpas ir ten juos panaudokite
13. Įrengiama pakaitinė kompiuterinės įrangos infrastruktūra	Instaliuojama įranga, duomenų perdavimo linijos, atkuriami duomenys. Pagal svarbą būtinos atkurti tarnybinės stoties funkcijos rikiuojamos taip: - centrinė klientų duomenų bazė; - sąsajos su kitomis organizacijomis; - finansų valdymo sistema; - galiniams vartotojams reikalingos funkcijos; - elektroninio pašto sistema
14. Vykdomi trumpalaikiai padarinių likvidavimo veiksmų planai	Nurodykite kiekvienam skyriui pradėti vykdyti savo trumpalaikį padarinių likvidavimo veiksmų planą. Jais bus vadovaujamasi, kol bus iš naujo įrengtos vietinių ar teritorinių tinklų linijos
15. Pradedamos vykdyti veiklos funkcijos	Kai naujai įrengti vietiniai ir teritoriniai tinklai ima veikti, įspėkite veiklos funkcijų atkūrimo grupę, kad skyriai gali imtis padarinių likvidavimo veiksmų ir pradėti vykdyti funkcijas

XI. GYVYBIŠKAI SVARBŪS ĮRAŠAI

16. Gyvybiškai svarbūs įrašai yra įrašai popieriuje ir elektroniniai įrašai, kurie naudojami atitinkamuose padaliniuose vykdant veiklą, kuriai atlikti skirtas ribotas laiko tarpas, be tradicinių teisinių įsipareigojimų, susijusių su Vyriausybės ir kitais įstatuose numatytais įrašų darymo reikalavimais. Šie įrašai naudojami palengvinant padarinių likvidavimą ir veiklą.

17. Įrašas turi būti priskiriamas gyvybiškų įrašų grupei, jeigu:

17.1. yra funkcijų, kurių nebus galima atlikti, jeigu šis įrašas bus sunaikintas (t. y., netekus šio įrašo, darbo negalima atlikti ar tęsti). Negalėjimas atlikti tokią funkciją yra lemiamas;

17.2. praradus tuos įrašus, VSATIS patirs katastrofiškus padarinius;

17.3. yra VSATIS vartotojų ar darbuotojų, kurie neteks teisių ar patirs rimtų nepatogumų, jeigu tie įrašai bus prarasti;

17.4. tų įrašų atkūrimas pareikalaus daug laiko, pinigų ir darbo sąnaudų;

17.5. tuose įrašuose esančią informaciją būtina atkurti per kelias valandas ar dienas;

17.6. šių įrašų negalima atkurti pasinaudojant kitu šaltiniu.

18. Kiti veiksniai, lemiantys, ar įrašas yra gyvybiškai svarbus:

18.1. įrašo unikalumas;

18.2. sąryšio su kitais įrašais svarba;

18.3. jei tai informacija, kuri reikalinga kritinės situacijos metu ir po jos.

19. Gyvybiškai svarbius įrašus galima sugrupuoti į tokias kategorijas:

19.1. sutartys (įsigijimo, nuomos, techninės priežiūros), susitarimai, licencijos;

19.2. kompiuterinės įrangos sąrašai ir serijiniai numeriai;

19.3. programinės įrangos sąrašai ir licencijų numeriai;

19.4. pardavėjų ir tiekėjų sąrašai su asmenų, į kuriuos derėtų kreiptis, duomenimis;

19.5. tvarkos, procedūros;

19.6. programinės įrangos dokumentai;

19.7. kompiuterinės įrangos dokumentai;

19.8. tinklo schemos;

19.9. įrangos konfigūracijos duomenys;

19.10. naudojimo instrukcijos;

19.11. pažeidžiamos įrangos naudojimo instrukcija;

19.12. vartotojo vadovai ir kiti vartotojų dokumentai;

19.13. operacinių sistemų, informacinių sistemų, programų įdiegimo diskeliai;

19.14. atsarginės informacinių sistemų duomenų kopijos (visų tipų laikmenose).

20. Šių įrašų kopijas reikia surinkti ir nuvežti į atsargines patalpas, kad būtų lengviau likviduoti padarinius ir užsiimti veikla. Verta apsvarstyti, ar nereikėtų šių duomenų kopijų saugojimo vietose laikyti supakuotų ir parengtų transportuoti. Gyvybiškai svarbius įrašus derėtų laikyti specialiuose nedegamuose seifuose, juos iš ten paimti turi būti leidžiama tik įgaliotiems darbuotojams.

XII. AVARINIŲ VEIKSMŲ PLANO KEITIMAS

21. Šis planas turi būti sistemingai atnaujinamas, atsižvelgiant į naujus poreikius, susidariusius pakitus tinklo ar sistemos konfigūracijai, laikas tarp atnaujinimų turi būti ne ilgesnis, kaip vieneri metai. IRV Informacinių sistemų administravimo skyriaus viršininkas atsakingas už plano atnaujinimą ir pateikimą jį patvirtinti įgaliotiems asmenims.

22. Patvirtinti IT saugumo avarinių veiksmų planą yra įgaliotas VSAT vadas.

XIII. PLATINIMAS

22. Šiame plane yra konfidencialios informacijos, jis turi būti saugomas, kad atsitiktinai ar per klaidą nepatektų su juo susipažinti leidimo neturintiems asmenims. Nustatyta tokia plano apsaugos nuo nepageidautino paviešinimo apsaugos tvarka. Kopijas leidžiama turėti tik šiems asmenims arba jos turi būti laikomos tik šiose vietose:

22.1. sistemos valdytojas

22.2. asmuo ryšiams, atsakingas už sistemos saugumą

22.3. sistemų tvarkytojai

22.4. tinklo ar sistemos administratoriai

22.5. centrinės IT sistemos saugumo vadovas (jei taikytina)

22.6. avarinio reagavimo grupės nariai

23. Visos nenaudojamos plano kopijos turi būti laikomos užrakintose patalpose, stalčiuose, dokumentų spintose ir pan. Kopijas galima laikyti ir neužrakintuose stalčiuose ar spintose, jeigu jie yra užrakintoje patalpoje.

24. IRV registruoja IT saugumo avarinių veiksmų plano gavėjus. Registre nurodoma data, kopijų skaičius ir jas gavusio asmens vardas ir pavardė.

25. Pasikeitus šio plano kopijas turinčių asmenų darbo pobūdžiui ar jiems išeinant iš darbo, jie turi grąžinti tas kopijas IRV viršininkui.

XIV. AsMENŲ, Į KURIUOS ReikėtŲ KREIPTIS, SĄRAŠAS

26. Vadovavimo ir įspėjimų siuntimo grandinė avarijos atveju turi pradėti veikti tik įvertinus pavojaus dydį. Toliau išvardinti asmenys turi iš pradžių įsitikinti, kad susidarė kritinė situacija, gresianti informacinių technologijų saugumui. Jiems suteikti įgaliojimai paskelbti kritinės situacijos pradžią ir įsakyti vykdyti IT saugumo avarinių veiksmų planą. Tokių asmenų sąrašas (skambinti kiekvienam iš eilės, kol kas nors atsilieps):

Pareigos, vardas ir pavardė	Informacija ryšiams
VSAT vadas
VSAT vado pavaduotojas – Štabo viršininkas
VSAT Štabo viršininko pavaduotojas plėtrai
VSAT IRV viršininkas
VSAT IRV ISAS viršininkas

27. Pirmasis asmuo, kuriam buvo prisiskambinta nusprendus pradėti vykdyti IT saugumo avarinių veiksmų planą, turi paskambinti avarinio reagavimo grupės vadovui.

28. Pradėjus vykdyti avarinį planą, avarinio reagavimo grupės vadovas įspėja visus avarinio reagavimo grupės narius. Grupių vadovai įspėja savo grupių narius.

Pareigos	Vardas, pavardė	Telefonai:

Namų	Darbo	Mobilusis
Avarinio reagavimo grupės vadovas
Atsakingas už darbų apsaugą
Atsakingas už techninių problemų sprendimą
Atsakingas už materialinį aprūpinimą

______________

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

Informacinės sistemos (VSATIS) duomenų

saugos nuostatų

2 priedas

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

METODINĖS REKOMENDACIJOS

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS

TARNYBOS INFORMACINĖS SISTEMOS

VSATIS VARTOTOJAMS

(VERSIJA 3.0)

Vilnius – 2004 metai

TURINYS

ĮŽANGĄ	7
I. BENDROJI DALIS	9
1. Pagrindiniai susitarimai	9
2. Pagrindinės sąvokos	9
3. VSATIS samprata	13
4. Aplikacijos lango struktūra	13
5. Operacijos aplikacijos lange	15
5.1. Judėjimas per meniu hierarchiją ir tarp aplikacijų	15
5.2. Navigacija ir darbas lange	15
5.3. Atskirų laukų įvedimo ypatumai	17
II. SISTEMOS ARCHITEKTŪRA	19
6. Raida	19
7. Darbo procesų modelis	19
8. Naudojamos technologijos	20
9. Naudojami sistemoje duomenys	20
10. Duomenų paskirstymas	20
11. vsatis galimybės	21
12. Duomenų saugumo reikalavimai	21
13. Sistemos aplikacijos	21
14. VSATIS pagrindinis langas	23
III. PASIENIO KONTROLĖS APLIKACIJOS	24
15. Posto programos aplikacija	24
16. Standartinio asmenų patikrinimo aplikacija	25
16.1. Vizų išdavimas	29
16.2. Standartinė numeruojamų daiktų paieška	31
17. Standartinio transporto priemonių patikrinimo aplikacija	34
17.1. Vairuotojų tikrinimas	36
17.2. Keleivių tikrinimas	37
17.3. Priekabų tikrinimas	37
17.4. Pakrautų transporto priemonių tikrinimas	38
17.5. Transporto priemonių praleidimas per sieną	39
18. Grupių tvarkymo aplikacija	40
19. Specialaus patikrinimo aplikacija	43
19.1. Specialus asmenų patikrinimas	44
19.2. Speciali numeruojamų daiktų paieška	46
19.3. Specialus transporto priemonių patikrinimas	47
20. Sienos kirtimo įvykių aplikacijos	52
20.1. Įvykis su asmeniu	52
20.2. Įvykis su transporto priemone	53
20.3. Įvykis su numeruojamu daiktu	54
IV. PASIENIO KONTROLĖS TVARKA	56
21. VSATIS parengimas darbui	56
22. Baigti darbą su kompiuteriu	57
23. Procesų funkcinės diagramos	57
V. ŽINYBINIS ELEKTRONINIS PAŠTAS	66
24. Naudojami terminai	66
25. Pašto paleidimas	67
26. Laiško siuntimas	68
27. Elektroninio rakto panaudojimas	69
28. Laiško gavimas	70
29. Pagrindiniai veiksmai su elektroniniais laiškais	70
30. Darbų planavimas naudojant kalendorių	71
31. Naujo elektroninio adreso sukūrimas	72
32. Darbų sąrašo sudarymas, užrašai	73
32.1. Naujos užduoties kūrimas	74
32.2. Gautos užduoties vykdymas	77
33. Bendra informacija	81
VI. STATISTIKA IR PAIEŠKA	82
34. Ataskaitų skaičiavimas	82
35. Duomenų naršyklės aplikacija	83
35.1. Duomenų peržiūra	84
35.2. Papildomos ataskaitos	88
35.3. Duomenų įvedimas iš žurnalo	90
VII. PATIKRINIMAS TRAUKINIUOSE	95
36. Kompiuterio parengimas darbui	95
37. Darbas su programa	96
38. Duomenų pakrovimas	98
39. Duomenų konsolidavimas	99
VIII. RUSIJOS KELEIVIŲ TRANZITAS	101
40. Programos aprašymas	101
40.1. Pagrindinės funkcijas	101
40.2. Programos aktyvavimas	102
40.3. Programos filtras	102
40.4. Programos ženklai	103
40.5. Keleivių duomenų apdorojimas	103
41. Darbo su programa tvarka	105
41.1. Sąrašo atnaujinimas	105
41.2. Traukinio susiejimas su sienos kirtimo grupe	105
41.3. Paieška „juodajame“ sąraše	106
41.4. Spausdinimas	106
41.5. FRTD tikrinimas	108
41.6. Traukinio „uždarymas“	109
41.7. Traukinio „atidarymas“	110
METODINIŲ REKOMENDACIJŲ VERSIJAS.	111

VAIZDINĖS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

Nr.	Pavadinimas	Lapas
I. BENDROJI DALIS
1.	Būsenos juostos pavyzdys	9
2.	Ekrano elemento pavadinimo pavyzdys	9
3.	Ekrano mygtukų pavyzdžiai	10
4.	Elementų grupės pavyzdys	10
5.	Klavišų nuorodų pavyzdys	11
6.	Lango pavyzdys	11
7.	Lango antraštės pavyzdys	12
8.	Pasirinkimo lauko pavyzdys	12
9.	Piktogramos pavyzdys	12
10.	Neaktyvaus ir aktyvaus redagavimo lauko pavyzdys	12
11.	Pasienio tikrinimo aplikacijų lango struktūra	13
12.	Aplikacijos lango sudėtinės dalys	14
13.	Pasirinkimo lauko reikšmių paaiškinimo langas	16
II. SISTEMOS ARCITEKTŪRA
14.	Pagrindinės VSATIS aplikacijos ir jų ryšiai	22
15.	VSATIS pagrindinis langas	23
III. PASIENIO KONTROLĖS APLIKACIJOS
16.	Posto programos langas	24
17.	Standartinio asmenų patikrinimo langas	26
18.	Vizos identifikacinių duomenų įvedimas	28
19.	Vizų išdavimo langas	29
20.	Vizos peržiūra prieš spausdinimą	30
21.	Pakeisti vizos įklijos numerį	31
22.	Standartinės numeruojamų daiktų paieškos langas	32
23.	Standartinio transporto priemonės patikrinimo langas	34
24.	Vairuotojų ir keleivių tikrinimo langas	36
25.	Priekabų tikrinimo langas	37
26.	Pasienio kontrolės semaforai	38
27.	Grupių tvarkymo langas	40
28.	Pagrindinės grupių tvarkymo operacijos	42
29.	Specialiųjų patikrinimų aplikacijos langas	43
30.	Specialaus asmens patikrinimo langas	44
31.	Transporto priemonių sąrašas specialaus patikrinimo lange	48
32.	Specialaus transporto priemonės patikrinimo langas	49
33.	Detalūs transporto priemonės duomenys	50
34.	Sienos kirtimo įvykio (asmuo) langas	52
35.	Sienos kirtimo įvykio (transporto priemonė) langas	53
36.	Sienos kirtimo įvykio (numeruojamas daiktas) langas	54
IV. PASIENIO KONTROLĖS TVARKA
37.	Įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė	58
38.	Standartinis asmenų patikrinimas	59
39.	Standartinis transporto priemonių patikrinimas	60
40.	Standartinis numeruojamų daiktų patikrinimas	61
41.	Speciali asmenų įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė	62
42.	Speciali transporto priemonių įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė	63
43.	Speciali numeruojamų daiktų įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė	64
44.	Sprendimo priėmimas po patikrinimo	65
V. ŽINYBINIS ELEKTRONINIS PAŠTAS
45.	Elektroninio pašto pagrindinis langas	67
46.	Laiško išsiuntimo inicijavimas	68
47.	Naujo laiško siuntimo langas	68
48.	Laiško adresato pasirinkimo langas	69
49.	Elektroninis raktas	69
50.	Laiško gavimas	70
51.	Pranešimas apie ryšio nutrukimą	71
52.	Pranešimas apie naują paštą	71
53.	Įvykio įvedimo forma	71
54.	Kalendoriaus peržiūros režimai	72
55.	Naujo elektroninio adreso įvedimo forma	72
56.	Kontaktinių asmenų sąrašas	72
57.	Užduočių langas	73
58.	Užduoties charakteristika	74
59.	Pasirinkti naujos užduoties kūrimą	74
60.	Naujos užduoties langas	75
61.	Naujai suformuotos užduoties langas	75
62.	Užduoties pasikartojimas	76
63.	Užduoties priskyrimas vykdytojams	76
64.	Pranešimas apie gautą užduotį	77
65.	Sprendimas dėl gautos užduoties	77
66.	Gautos užduoties vaizdas	78
67.	Atsakymas į užklausimą apie užduoties vykdymą	78
68.	Pagrindiniai atsakymai apie užduoties vykdymą	79
69.	Replikuotas atsakymas apie užduoties vykdymą	79
70.	Atsakymo apie užduoties vykdymą išsiuntimas	80
71.	Atsakymo apie užduoties vykdymą vaizdas	80
72.	Vadovybės kalendorius	81
VI. STATITSTIKA IR PAIEŠKA
73.	Duomenų bazės pasirinkimo langas	82
74.	Ataskaitų skaičiavimo langas	82
75.	Ataskaitos skaičiavimo rezultatai	83
76.	Pagrindinis naršyklės langas.	83
77.	Peržiūrimų duomenų sąrašas	84
78.	Transporto priemonių peržiūra	85
79.	Transporto priemonės užklausa	85
80.	Transporto priemonių paieškos rezultatai	86
81.	VSAT ieškomo transporto užklausa	86
82.	Asmenų peržiūros užklausa	87
83.	VSAT ieškomų asmenų užklausa.	87
84.	Papildomų ataskaitų sąrašas	88
85.	Ataskaitos parametrų langas	88
86.	VSAT padalinių sąrašo peržiūra	89
87.	Užpildytas ataskaitos parametrų langas	89
88.	Ataskaitos duomenų peržiūra	90
89.	Ataskaitos spausdinimas	90
90.	Žurnalo duomenų įvedimo aktyvavimas	90
91.	Žurnalo duomenų įvedimo valdymo langas	91
92.	Užpildytas žurnalo duomenų įvedimo valdymo langas	91
93.	Žurnalo duomenų įvedimo pagrindinis langas	92
94.	Transporto priemonės įvedimo langas	92
95.	Atidarytų katalogų pavyzdžiai	93
96.	Asmens duomenų įvedimo langas	93
VII. PATIKRINIMAS TRAUKINIUOSE
97.	Mobilus kompiuteris HUSKY3	95
98.	Mobilaus pasienio kontrolės posto langas	96
99.	Pasienio kontrolės posto langas	96
100.	Grupės išrinkimo langas	97
101.	Asmens tikrinimo langas	97
102.	Duomenų redagavimo langas	97
103.	Pasibaigęs galiojimo laikas	97
104.	Langas po duomenų tikrinimo	98
105.	Sprendimo langas	98
106.	Duomenų pakrovimo langas	98
107.	Duomenų konsolidavimo darbinis langas	99
108.	Leidimas atjungti	99
109.	Vartotojo slaptažodžio redagavimas	100
110.	Pridėti arba redaguoti vartotoją	100
111.	Slaptažodžio įvedimo langas	100
VIII. RUSIJOS KELEIVIŲ TRANZITAS
112.	FRTD režimo pradinė užsklanda	101
113.	Pagrindinis SR3_LOC. exe programos langas	102
114.	Atrankos pagal data filtras	102
115.	Aktyvus traukinių sąrašas	102
116.	Pastabos išsaugojimo patvirtinimas	103
117.	Keleivių sąrašas	104
118.	Keleivių duomenų redagavimas	104
119.	Sienos kirtimo grupių sąrašas	105
120.	Grupės atsiejimas	105
121.	FRTD keleivių sąrašas	106
122.	Spausdinimas su opcijomis	107
123.	Standartinis spausdinimas	107
124.	Vagonų informacija	107
125.	FRTD keleivių sąrašas dar nebuvo patikrintas pirmame poste	107
126.	FRTD keleivių sąrašas patikrintas pirmame poste	108
127.	FRTD keleivių sąrašas patikrintas pirmame ir antrame postuose	108
128.	FRTD tikrinimas pirmame poste	108
129.	FRTD tikrinimas antrame poste	108
130.	Traukinio „uždarymas“	109
131.	Visų traukinių sąrašas	109
132.	Traukinių „atidarymas“	110

ĮŽANGA

Šios metodinės rekomendacijos skirtos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) informacinės sistemos (toliau – VSATIS) vartotojams.

Metodinių rekomendacijų tikslas supažindinti vartotojus su VSATIS architektūra, veikimo principais, galimybėmis bei vykdomomis operacijomis, aprašyti operacijų vykdymo tvarką vykdant kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių pasienio kontrolę bei kitas operacijas per VSATIS.

Šias metodines rekomendacijas galima panaudoti susipažįstant su VSATIS ir jos veikimo principais, mokymo tikslais bei rengiant konkrečias darbo pasienio kontrolės punktuose technologines schemas ir instrukcijas.

Rengiant šias rekomendacijas, buvo naudotasi šiais šaltiniais:

	Lietuvos Respublikos vidus reikalų ministerijos Pasienio policijos departamento informacinės sistemos (PPDIS) specifikacija, parengta firmos „SIEMENS“ 1999 metais;

	Lietuvos Respublikos vidus reikalų ministerijos Pasienio policijos departamento informacinės sistemos (PPDIS) mokymo kursų medžiaga, parengta firmos „SIEMENS“ 2000 metais;

	Data Model View (DMV) General (versija 2.3), parengta firmos „SIEMENS“ 2002 metais;

	Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) vartotojo instrukcija (versija 1.1), parengta Ignalinos rinktinės Štabo sienos apsaugos skyriaus vyresniojo specialisto V. Juodikevičiaus 2002 metais;

	Mokymo priemonė „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistema“, parengta Visagino pasieniečių mokyklos vyresniosios dėstytojos M. Novoslavskaitės 2002 metais;

	Mokymo priemonė „Vizų išdavimas pasienio kontrolės punktuose“, parengta Visagino pasieniečių mokyklos dėstytojais A. Karvelio ir M. Novoslavskaitės 2002 metais;

	Microsoft Outlook 2000, elektroninio pašto naudojimo instrukcija, parengta VSAT Štabo Informatikos ir ryšių valdybos specialistų 2002 m. sausio 18 d.;

	Vartotojo instrukcija „Mobilus pasienio kontrolės postas“ (versija 0.2), parengta firmos „SIEMENS“ 2001 m. rugsėjo 28 d.;

	Instrukcija „Rusijos keleivių tranzitas pagal FRTD schema. FRTD informacinė sistema. Programos SR3_LOC. exe vartotojo instrukcija“ (versija 1.0), parengta UAB „TIPAS“ 2003 m. rugsėjo 16 d.

Struktūra. Metodines rekomendacijas sudaro šie skyriai:

	pirmame skyriuje pateikiami susitarimai dėl instrukcijos teksto įforminimo, supažindinama su pagrindiniais vartojamais VSATIS terminais, pateikiami jų apibrėžimai ir ekvivalentai anglų kalba, aprašomi jų panaudojimo ypatumai;

	antrame skyriuje pateikti bendri duomenys apie VSATIS raidą, jos struktūrą ir komponentus, darbo procesų modelį bei esamus apribojimus, naudojamas technologijas, duomenų paskirstymą, sistemos galimybes, saugumo reikalavimus, vartotojo aplikacijas bei jų sąsają;

	trečiame skyriuje nagrinėjami pagrindinių VSATIS pasienio kontrolės aplikacijų langų struktūra, ryšiai su kitais langais bei darbo organizavimas juose;

	ketvirtame skyriuje išdėstyti vartotojo veiksmai vykdant per sistemą VSATIS asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų, kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, pasienio kontrolę;

	penktame skyriuje pateikiamos pagrindinės elektroninio pašto sąvokos ir pašto vartotojo operacijos, elektroninio rakto naudojimas, jo, kaip tarnybinės veiklos tvarkiklio, galimybės;

	šeštame skyriuje pateikiama informacija apie statistinių ataskaitų skaičiavimą, sienos kirtimo duomenų paieškos galimybes bei duomenų, užregistruotų žurnaluose kai neveikė VSATIS, įvedimas į duomenų bazę;

	septintame skyriuje pateikiama informacija apie mobilų nešiojamą kompiuterį HUSKY3 ir jo panaudojimo tvarka vykdant patikrinimus traukiniuose.

	aštuntame skyriuje pateikiama informacija apie Rusijos Federacijos keleivių tranzitą pagal FRTD (tai angliška abreviatūra lietuviško termino „Supaprastintas Tranzito Geležinkeliu Dokumentas“) schemą kompiuterinę apskaitą VSATIS aplinkoje.

Metodinių rekomendacijų kalba ne visur atitinka lietuvių kalbos taisyklių reikalavimus (pvz., 29 pav. lauke „Pranešimas“ pateiktas tekstas „... kad uždaryti duomenų įvedimą“, kuriame vartojama nevartotina lietuvių kalboje forma „kad + ti“) ir galiojančios terminologijos (pvz., vietoje „(pasienio kontrolės) punkto programų“ naudojama „posto programos“). Kur buvo įmanoma, tokios klaidos metodinių rekomendacijų tekste buvo ištaisytos, bet keisti jas teikiamuose VSATIS languose bei pranešimuose kol kas nėra galimybių, nes autorinės teisės priklauso VSATIS autoriams.

Medžiagą apibendrino ir parengė metodines rekomendacijas VSAT Štabo Sienos apsaugos valdybos Operatyvaus valdymo centro Informacijos poskyrio vedėjas Andrejus Prusakovas, VSAT Štabo Informatikos ir ryšių tarnybos vyresnysis specialistas Sergejus Paplauskas ir Ignalinos rinktinės Štabo sienos apsaugos skyriaus vyresnysis specialistas Valerijus Juodikevičius. Atskirų temų bendraautoriai yra Visagino pasieniečių mokyklos dėstytojai Miglė Novoslavskaitė ir Algimantas Karvelis.

Pastabas dėl rastų netikslumų bei pasiūlymus dėl instrukcijos tobulinimo teikti VSAT Štabo Sienos apsaugos valdybos Operatyvaus valdymo centro Informacijos poskyrio vedėjui Andrejui Prusakovui, elektroninis paštas andrejus.prusakovas@vrm.lt, telefonas (8-5) 271 93 37.

I. BENDROJI DALIS

Šiame skyriuje pateikiami susitarimai dėl instrukcijos teksto įforminimo, supažindinama su pagrindiniais vartojamais VSATIS terminais, pateikiami jų apibrėžimai ir ekvivalentai anglų kalba, aprašomi jų panaudojimo ypatumai.

1. PAGRINDINIAI SUSITARIMAI

Instrukcijos tekste galioja šie susitarimai:

	tekstas užsienio kalba instrukcijoje pateiktas kursyvu (Italic), pvz. Oracle;

	VSATIS langų ir laukų pavadinimai pateikti kabutėse kursyvu (Italic), pvz. „Posto programos“ arba „Pranešimas“;

	lentelių, paveikslų ir kitos grafinės informacijos pavadinimai pateikti „pusriebiu“ kursyvu (Bold+Italic), pvz., „1 pav. Lango pavyzdys“;

	klaviatūros klavišų pavadinimai pateikti tarp simbolių „<„ ir „>„ „pusriebiu“ kursyvu (Bold+Italic), pvz., <F1>, <A>, <m> arba <Enter>;

	klaviatūros klavišų kombinacijos pateiktos tarp simbolių „<„ ir „>„ pusriebiu kursyvu (Bold+Italic) per ženklą „+ „ išvardijus spaudžiamus kartu klavišų pavadinimus, pvz., <Ctrl+F1> arba <Ctrl+Alt+Del>;

	mygtukų pavadinimai nurodyti kabutėse „pusriebiu“ kursyvu (Bold+Italic), pvz. „Baigti“ arba „Redaguoti“.

2. PAGRINDINĖS SĄVOKAS

Pagrindinės VSATIS sąvokos pateikiamos sąrašo formoje: pirmame stulpelyje sąvoka ir jos ekvivalentas anglų kalba, antrame – sąvokos išaiškinimas ir kur įmanoma teikiamas jos vaizdinis pavyzdys.

SĄVOKA	JOS SAMPRATA
Aktyvus langas (Active Window)	− langas, su kuriuo tiesiogiai dirba vartotojas (kiekviena aplikacija gali turėti daugiau nei vieną langą, tačiau vartotojas vienu metu gali dirbti tik su vienu aplikacijos langu)
Aplikacija (Application)	− programinės įrangos (operacinės sistemos, taikomosios programos) vienetas, atliekantis tam tikrą informacinę-matematinę funkciją
Būsenos juosta (Status bar)	– lango apačioje esama juosta, kurioje išvedama aplikacijos būsenos (sesijos data, laikas, vartotojo vardas, darbo vietos pavadinimas ir t. t.) bei kita pagalbinė informacija
1 pav. Būsenos juostos pavyzdys
Ekranas (Screen)	− kompiuterio vaizduoklio dalis, kurioje matoma kompiuterio formuojama grafinė arba tekstinė informacija
Ekrano elemento pavadinimas (Label)	− tekstas, rašomas šalia ekrano elemento (dažniausiai kairėje arba viršutinėje pusėje), apibūdina elemento paskirtį arba įvedamus (vaizduojamus) duomenis 2 pav. Ekrano elemento pavadinimo pavyzdys
Ekrano mygtukas (Button)	− grafinis stačiakampio formos aplikacijos valdymo elementas su atliekamos funkcijos užrašu arba (ir) piktograma, atliekantis tam tikrą aplikacijos funkciją.
Ekrano mygtukas gali būti aktyvus (juodas tekstas pilkame fone) arba neaktyvus (tamsiai pilkas tekstas pilkame fone). Aktyvų ekrano mygtuką galima inicijuoti šiais būdais:
 pirmas būdas yra kai kompiuterio pelytės žymeklis užvedamas ant mygtuko ir spragtelėjamas kairysis pelytės mygtukas;
 antras būdas – paspausti kompiuterio klaviatūroje klavišą arba jų kombinaciją, kuri atitinka šį ekrano mygtuką. Klavišų kombinacijos atitikmuo gali būti parašytas šalia ekrano mygtuko (kartais jo viduje) arba (daugumoje „Windows“ operacinės sistemos aplikacijų), laikant nuspau-stą klavišą <Ctrl>, paspaudžiamas tos raidės (simbolio) klavišas, kuri pabraukta apačioje ekrano mygtuko tekste. Pvz., jeigu ekrano mygtukas turi užrašą „Spausdinti“, tuomet reikia paspausti kartu klavišus <Ctrl+P>.
Ekrano mygtukai būna su fiksacija ir be. Nuspaudus mygtuką be fiksacijos, jis grįžta į pradinę padėtį po to, kai atliekama jam priskirta funkcija. Nuspaudus mygtuką su fiksacija, jis lieka nuspaustas iki kito paspaudimo ir vykdoma jam priskirta funkcija, kol nebus pakeista šio mygtuko būsena. Pvz., paspaudus mygtuką su fiksacija „Redaguoti“, aplikacija pasikeičia į duomenų redagavimo padėtį. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, užbaigiamas duomenų redagavimas ir mygtukas grįžta į pradinę padėtį.
Ekrano mygtukai gali atlikti ir papildomas informavimo funkcijas, t. y. atsižvelgus į aplikacijos funkcijos rezultatą, ekrano mygtukai galima aktyvuoti (paryškinamas užrašas), mygtuko viduje atsiranda papildomas užrašas bei (ar) piktograma, pasikeičia mygtuko teksto arba fono spalva ir t. t. 3 pav. Ekrano mygtukų pavyzdžiai
Elementų grupė (GroupBox)	− stačiakampio formos lango elementas, apibrėžtas įdubusiu kontūru su grupės pavadinimu viršutinėje kairėje dalyje. Šis elementas skirtas loginiam kitų lango elementų sujungimui į grupes. Jo viduje gali būti tekstas, ekrano mygtukai, duomenų įvedimo (išvedimo) laukai ir kiti ekrano elementai, taip pat kitos elementų grupės
4 pav. Elementų grupės pavyzdys
Fokusas (Focus)	− ekrano elemento būsena, kai elementas yra pasirinktas ir gali būti atliktas veiksmas, numatytas šio elemento funkcijose. Tik vienas ekrano elementas vienu metu gali turėti fokusą. Fokusą gali turėti tik aktyvūs ekrano elementai. Fokusas priskiriamas ekrano elementams nustatyta programoje tvarka klavišo <Tab> paspaudimu, arba atvirkštine tvarka klavišų <Shift+Tab> paspaudimu. Duomenų redagavimo elementuose fokusas dažniausiai pereina kitam iš eilės ekrano elementui po klavišo <Enter> paspaudimo. Suteikti ekrano elementui fokusą galima užvedus ant jo kompiuterio pelytės žymeklį ir paspaudus kairį pelytės mygtuką. Jeigu fokusą turi ekrano mygtukas, paspaudus klavišą <Enter>, šis ekrano mygtukas paspaudžiamas, t. y. vykdoma priskirta jam funkcija. Ekrano elementas, turintis fokusą, yra pažymimas: mygtukas – juodu punktyriniu kontūru, teksto redagavimo elementai – mirksinčiu žymekliumi arba (ir) fono spalva
Klavišas (Key)	− kompiuterio klaviatūros mygtukas su atitinkamu simboliu arba funk-cijos užrašu
„Juodasis“ sąrašas	− esami VSATIS apribojimų sąrašai (paieškomos transporto priemonės ir asmenys, nepageidaujami asmenys ir kt.)
Klavišų nuoroda (HotKey)	− tekstas, rašomas šalia ekrano elemento (dažniausiai elemento dešinėje arba apatinėje pusėje), kuris parodo, kokia klavišų kombinacija skirta šiam ekrano elementui, t. y. leidžia kreiptis į ekrano elementą iš kompiuterio klaviatūros: 5 pav. Klavišų nuorodų pavyzdys Klavišų nuoroda gali būti ir nematoma ekrane. Ji nustatoma programos kūrimo metu arba vartotojo programos nustatymų lange. Šios klavišų nuorodos dažniausiai atlieka standartines programos (operacinės sistemos) funkcijas
Konsolidacija	− abipusis duomenų pasikeitimas tarp VSATIS ir mobilaus nešiojamo kompiuterio HUSKY3: „juodųjų“ sąrašų HUSKY3‘je sinchronizavimas (aktualizavimas) su VSATIS ir duomenų pakrovimas iš HUSKY3 į VSATIS centrinę duomenų bazę. Duomenų konsolidaciją vykdo NT Workstation programa „Mobilus_postas“
Langas (Window)	− stačiakampio formos grafinis ekrano elementas, kuriame talpinami visi aplikacijos valdymo bei duomenų įvedimo (išvedimo) elementai 6 pav. Lango pavyzdys
Lango antraštė (Title bar)	− esama lango viršutinėje dalyje, kitokia nei lango paviršius spalva paryškinta juosta (operacinėje sistemoje „Windows“ įprastai būna mėlyna, jeigu langas aktyvus ir pilka priešingu atveju), kurioje užrašomas lango pavadinimas bei kita aplikacijos vykdymo metu išvedama pagalbinė informacija. Taip pat lango antraštėje gali būti lango valdymo elementai (mygtukai, pasirinkimo meniu), kuriais šį langą galima uždaryti, sumažinti į piktogramą ir t. t. Kai kurie sistemos pranešimų langai neturi lango antraštės 7 pav. Lango antraštės pavyzdys
Pasirinkimo laukas (ComboBox)	− stačiakampio formos ekrano elementas įvesti duomenims pasirenkant reikšmę iš susieto sąrašo, taip pat atvaizduoti informaciją. Kaip ir redagavimo laukas, būna aktyvus ir neaktyvus. Šalia šio lauko yra jo pavadinimas. Paspaudus šio lauko dešinėje esantį mygtuką, atverčiamas galimų reikšmių sąrašas, vieną iš kurių galima pasirinkti kompiuterio pelyte arba klaviatūra 8 pav. Pasirinkimo lauko pavyzdys
Piktograma (Icon)	− mažas paveikslėlis naudojamas ekrano elementų informatyvumui didinti bei aplikacijų dizaino tikslais. Rečiau gali atlikti ekrano mygtuko funkcijas. Operacinėje sistemoje piktogramos dažnai naudojamos failų rūšies arba loginės grupės apibrėžimui 9 pav. Piktogramos pavyzdys
Redagavimo laukas (EditField)	− stačiakampio formos grafinis ekrano elementas, skirtas tekstinei informacijai įvesti, redaguoti ir atvaizduoti. Redagavimo laukas gali būti aktyvus, tuomet jame esamą tekstinę informaciją galima redaguoti, ir neaktyvus, kai informaciją galima tik skaityti. Neaktyvūs redagavimo laukai dažniausiai turi pilkos spalvos teksto foną, tuomet kai aktyvūs – įprastai baltos spalvos teksto foną. Šalia redagavimo lauko yra jo pavadinimas (dažniausiai kairėje arba viršuje) 10 pav. Neaktyvaus ir aktyvaus redagavimo lauko pavyzdžiai

3. VSATIS SAMPRATA

VSATIS yra matematinių ir telekomunikacinių priemonių visumą, leidžianti fiksuoti ir kaupti Lietuvos Respublikos valstybės sienos (toliau – sienos) kirtimo kroniką ir su ja susijusius įvykius. Sistemos vartotojų patogumui jiems papildomai suteiktos galimybės naudotis elektroniniu paštu, duomenų naršykle ir kitomis ateityje besiplečiančiomis paslaugomis.

VSATIS pagrindinės funkcijos yra:

Ø	vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų patikrinimas per esamus sistemoje registrus („juoduosius“ ir kitus duomenų sąrašus);

Ø	Lietuvos Respublikos vizų įforminimas ir išdavimas;

Ø	sienos kontrolės įvykių kontrolė;

Ø	papildomų (nenumatytų VSATIS projekte) vartotojų programų, praplečiančių VSATIS galimybes bei suteikiančių vartotojui papildomas paslaugas, iškvietimas (paleidimas).

Sienos kirtimų kontrolė yra atliekama panaudojant standartinį patikrinimą ir, jeigu jo metu kyla įtarimas, perduodant tikrinamą objektą specialiam patikrinimui. Tokiu būdu yra didinama standartinio patikrinimo darbo sparta.

Sistemos pagrindiniai komponentai yra kompiuterizuotos darbo vietos, kurios gali būti:

	standartinio patikrinimo (kompiuteris ir skeneris);

	specialaus patikrinimo (kompiuteris ir spausdintuvas);

	vizų išdavimo (kompiuteris, skeneris ir spausdintuvas Star Lc-721).

Kai kuriais išimtiniais atvejais standartinio ir specialaus patikrinimo darbo vietos gali būti kartu, pvz., standartinio ir specialaus patikrinimo darbo vietos.

4. Aplikacijos lango struktūra

VSATIS aplikacijos turi įvairius valdymo langus, tačiau pagrindinę aplikacijų grupę sudarančios pasienio tikrinimo aplikacijos turi valdymo lango standartinę struktūrą (žr. 11 pav.), kurią būtina itin gerai įsidėmėti. Kitų aplikacijų langų struktūra bus nagrinėjama kartu su darbo taisyklėmis jose.

Lango antraštė
Sisteminis meniu	Horizontalusis (operacijų/komandų) meniu
Vertikalusis meniu (aplikacijų pasirinkimo meniu)	Duomenų švieslentė	Semaforai
Simbolika	Komentarų laukas
Pranešimų laukas
Tarnybinė informacija

11 pav. Pasienio tikrinimo aplikacijų lango struktūra

Aplikacijos lango sudėtinės dalys aprašytos 12 lentelėje. Sisteminis, vertikalus ir horizontalus meniu bei semaforai aplikacijos lange realizuoti kaip mygtukų rinkinys. Mygtu-kuose gali būti tekstiniai užrašai (pvz., „Pagalba“, „Posto programos“, „T. P. patikrinimas“) arba piktograma (pvz., „Išėjimas pro duris“, „Stop“, „Perspėjimas“).

Lango dalis	Turinys
Lango antraštė	Nurodomas lango pavadinimas bei kita aplikacijos vykdymo metu išvedama informacija (žr. 7 pav.). Pavyzdžiui, „Posto programos: Vizų išdavimas“, „Posto programos: Asmenų patikrinimas“ arba „Posto programos: Standartinė Numeruojamų Daiktų Paieška“. Lango antraštėje po lango pavadinimo gali būti vaizduojama papildoma informacija atsižvelgus į aplikacijos būseną. Pvz., sienos kirtimo grupės pavadinimas ir priklausančių šiai grupei jau patikrintų objektų (asmenų, transporto priemonių ar numeruojamų daiktų) skaičius.
Sisteminis meniu	Nurodomi pagalbos iškvietimo ir aplikacijos lango uždarymo mygtukai ir juos atitinkantys klavišai, atitinkamai <F1> ir <Ctrl+X>. Aplikacijos lango uždarymo mygtuko gali ir nebūti
Vertikalusis meniu	Kitaip galima pavadinti „aplikacijų pasirinkimo meniu“. Jame nurodomi žemesnio lygio aplikacijų langų iškvietimo mygtukai ir juos atitinkantys klavišai
Horizontalusis meniu	Kitaip galima pavadinti „operacijų/komandų pasirinkimo meniu“. Jis atsiranda vertikaliame meniu, pasirinkus konkrečią žemesnio lygio aplikaciją, ir nurodo leidžiamų iškviestame lange operacijų/komandų meniu ir jas atitinkančius klavišus.
Duomenų švieslentė	Nurodomi kertančius Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių bei kiti duomenys, kurie įrašomi arba gaunami iš VSATIS
Semaforai	Specialūs mygtukai su piktogramomis naudojami sienos kirtimo sprendimui priimti: informuoti vartotoją apie VSATIS siūloma sprendimą po objekto patikrinimo. Pasirinkdamas vieną ar kitą, vartotojas priima sprendimą dėl tikrinamo objekto sienos kirtimo
Simbolika	Parodoma Lietuvos Respublikos valstybės vėliava ir herbas(žr. 9 pav.)
Komentarų laukas	Leidžia atliekančiam tikrinimą pareigūnui paaiškinti savo veiksmus, priimant konkretų sprendimą pagal tikrinimo rezultatus
Pranešimų laukas	Jame talpinami VSATIS pranešimai sistemos vartotojui su reikalavimais atlikti konkrečius veiksmus, informuojantys apie atliktos operacijos rezultatus arba VSATIS būseną. Pavyzdžiui, „Prašau padėti dokumentą ant skenerio arba paspauskite Redaguoti“ arba „normali paieška baigta, rasta 0“
Tarnybinė informacija	Nurodoma tarnybinė VSATIS informacija: matematinės įrangos versija, vartotojo bei pasienio kontrolės punkto identifikatoriai, darbo seanso data ir laikas bei kita informacija

12 lent. Aplikacijos lango sudėtinės dalys

Paprastai prie mygtukų nurodami klavišai, leidžiantys dubliuoti su mygtuku susietą operaciją iš kompiuterio klaviatūros. Užrašas tekste <klavišas> reiškia, kad klaviatūroje reikia paspausti klavišą <klavišas>. Pvz., frazė „pereikite į kitą lauką su <Enter> arba <Tab>„ reiškia, kad į kitą lauką pereinama nuspaudus klavišą <Enter> arba <Tab>. Funkciniai klavišai žymimi <Fn>, kur numeris „n“ gali būti nuo 1 iki 12.

DĖMESIO! Matomų lango elementų kiekis priklauso nuo vartotojui suteiktų įgaliojimų, todėl ši instrukcija orientuota į pareigūnus, vykdančius kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemones pasienio kontrolę.

5. Operacijos aplikacijos lange

Aplikacijos lange vartotojas vykdo tam tikras operacijas, dalis iš kurių yra standartinės daugumai aplikacijos langų. Inicijuoti operacijos vykdymą galima dviem būdais:

	iš aplikacijos lango: su kairiuoju pelytės klavišu spragtelėjus mygtuką, kuriame užrašytas pasirinktos operacijos vardas;

	iš kompiuterio klaviatūros: paspaudus klaviatūroje klavišą, kuris nurodytas greta mygtuko su pasirinktos operacijos vardu.

5.1. Judėjimas per meniu hierarchiją ir tarp aplikacijų

Bendriausios operacijos aplikacijos lange yra judėjimo per meniu hierarchiją ir tarp aplikacijų. Operacijos čia ir toliau bus aprašomos formate:

	operacijos pavadinimas;

	operacijos paleidimas iš aplikacijos lango;

	operacijos paleidimas iš klaviatūros (jeigu numatytas);

	pastabos (jeigu reikalingos).

Pereiti į kitą (gilesnį) menių. Žiūrėti į VSATIS aplikacijos lango kairėje vertikaliame meniu esančius mygtukus. Surasti mygtuką, kuriame užrašytas pasirinkto meniu vardas, greta bus nurodyta atitinkama klavišų kombinacija <Ctrl+Fn>, kur „n“ nuo 1 iki 9. Inicijuoti operacijos vykdymą iš aplikacijos lango arba iš kompiuterio klaviatūros.

Grįžti į ankstesnį meniu. Žiūrėti į VSATIS aplikacijos lango kairėje vertikaliame meniu esančius mygtukus. Surasti mygtuką su užrašu „PAGRINDINIS“, greta bus nurodyta atitinkama klavišų kombinacija <Ctrl+F9>. Inicijuoti operacijos vykdymą iš aplikacijos lango arba iš kompiuterio klaviatūros.

Startuoti aplikaciją. Žiūrėti į VSATIS aplikacijos lango kairėje vertikaliame meniu esančius mygtukus. Surasti mygtuką, ant kurio yra norimos startuoti aplikacijos vardas, greta bus nurodyta atitinkama klavišų kombinacija <Ctrl+Fn>, kur „n“ nuo 1 iki 9. Inicijuoti operacijos vykdymą iš aplikacijos lango arba iš kompiuterio klaviatūros.

Keisti aplikacijas. Norint pereiti iš vienos VSATIS aplikacijos į kitą, reikia žiūrėti į VSATIS aplikacijos lango kairėje vertikaliame meniu esančius mygtukus. Surasti mygtuką, ant kurio yra naujos aplikacijos vardas, greta bus nurodyta atitinkama klavišų kombinacija <Ctrl+Fn>, kur „n“ nuo 1 iki 9. Inicijuoti operacijos vykdymą iš aplikacijos lango arba iš kompiuterio klaviatūros.

Baigti darbą su aplikacija. Norint baigti veiksmą su žemesnio lygio aplikacija, reikia žiūrėti į VSATIS aplikacijos lango horizontaliame meniu esančius mygtukus ir surasti mygtuką su užrašu „Baigti“, greta bus nurodytas atitinkamas klavišas <Esc>. Inicijuoti operacijos vykdymą iš aplikacijos lango arba iš kompiuterio klaviatūros.

Spragtelėjus VSATIS aplikacijos lango sisteminiame meniu esantį mygtuką su piktograma „išėjimas pro duris“ arba nuspaudus klavišą <Alt+X>, užsidaro tuo metu aktyvus langas ir baigiamas darbas su šia aplikacija. Šis veiksmas pagrindiniame VSATIS lange užbaigia vartotojo darbo sesiją VSATIS ir aktyvuoja vartotojo prisijungimo prie VSATIS langą.

Iškviesti pagalbą. Norint iškviesti pagalbą, reikia žiūrėti į VSATIS aplikacijos lango sisteminiame meniu esančius mygtukus ir surasti mygtuką su užrašu „Pagalba“, greta bus nurodytas atitinkamas klavišas <F1>. Inicijuoti operacijos vykdymą iš aplikacijos lango arba iš kompiuterio klaviatūros. Pagalba yra kontekstinė, t. y. pagalbos tekstas priklauso nuo esamos aplikacijos būsenos, aktyvaus aplikacijos lango ir kt.

Baigti darbą su kompiuteriu. Norint baigti darbą su kompiuteriu, pirmiausia būtina uždaryti visas VSATIS aplikacijos kaip aprašyta anksčiau (spragtelėjus VSATIS aplikacijos lango sisteminiame meniu esantį mygtuką su piktograma „išėjimas pro duris“ arba nuspaudus klavišą <Alt+X>). Kai ekrane matomas vartotojo prisijungimo prie sistemos langas, klaviatūroje nuspausti klavišų kombinaciją <Ctrl+Alt+Del>. Klavišų <Tab> aktyvuokite mygtuką „ShutDown“. Kompiuteris pradeda stabdymo procesą, kurio metu yra stabdomos tuo metu aktyvios programos. Kompiuteris gali būti išjungtas, kai ekrane atsiranda langas su pavadinimu „Shutdown Computer“ ir užrašu „It is now safe to turn-off your computer“.

5.2. Navigacija ir darbas lange

Lange pateikiami grafiniai elementai, tokie, kaip duomenų laukai, mygtukai ir pan. Vienu metu fokusuotas yra tik vienas grafinis elementas. Daugumą vartotojo atliekamų veiksmų klaviatūra keičia fokusuotą grafinį elementą.

Fokusas nuo vieno grafinio elemento prie kito perkeliamas klavišu <Tab> (kartais atsižvelgiant į kontekstą, galima <Enter>). Grįžti prie ką tik buvusio grafinio elemento klavišų kombinacijos <Shift+Tab>.

Klavišas <Enter> užbaigia informacijos įvedimą redaguojamame duomenų laukelyje ir perduoda fokusą kitam valdymo elementui. Jeigu fokusas mygtuko (semaforo) srityje, tuomet klavišo <Enter> paspaudimas inicijuoja susietą su šituo mygtuku funkciją.

Grafinis elementas gali būti aktyvus ir neaktyvus. Jei grafinis elementas yra neaktyvus (pvz., kai įrašas mygtuke yra blankios, vos matomos spalvos), jis negali būti fokusuotas.

Pasirinkimo laukų naudojimas. Laukai su reikšmių sąrašu (žr. 8 pav.) yra standartiniai Windows NT operacinės sistemos tokio tipo laukai, išskyrus dvi papildomas savybes:dalį

	13 pav. Pasirinkimo lauko reikšmių paaiškinimo langas fiksuoto ilgio reikšmėms (pvz., valstybių arba pilietybių kodai) įvedus reikalingą simbolių skaičių, automatiškai pereinama į kitą lauką;

	pasirinkus reikšmę, automatiškai pereinama į kitą lauką.

Nuspaudus klavišą <F4>, atidaromas reikšmių sąrašas. Suaktyvinus pasirinkimo lauką ir paspaudus klavišus <Schift+F3> pasirodo šio pasirinkimo lauko reikšmių paaiškinimo langas (žr. 13 pav.).

Laukas su reikšmių sąrašu yra įvedamas pasirenkant reikšmę iš sąrašo:

	žymeklio judėjimo rodyklėmis, bet, esant sąraše daug reikšmių, šio metodo geriau nenaudoti;

	įvedant pirmus reikšmės simbolius, automatiškai atliekama paieška reikšmių sąraše. Suklydus įvedant simbolius, reikia nuspausti klavišą <BackSpace> (tokiu būdu grįžtama vienu simboliu atgal) arba palaukti apie 5 sekundes, arba paspausti rodyklių klavišus, kad pasikeistų pasirinkta reikšmė.

Pasirinkta reikšmė fiksuojama klavišais <Enter> arba <Tab>.

Duomenų įvedimo ypatumai. Vienos eilutės įvedimo laukai skirti duomenims įvesti vienoje eilutėje. Duomenys įvedami iš klaviatūros. Suklydus įvedant duomenis, klaidingas simbolis trinamas klavišais <BackSpace> (ištrinamas žymeklio kairėje esantis simbolis) arba <Del> (ištrinamas žymeklio dešinėje esantis simbolis). Žymeklis atvedamas prie norimo simbolio rodyklių klavišais.

Kelių eilučių įvedimo laukai skirti duomenims įvesti keliose eilutėse. Žodžiai į kitą eilutę perkeliami automatiškai, kai pasiekiamas lauko galas arba perkeliami rankiniu būdu panaudojant klavišą <Enter>. Jeigu lauke yra daugiau eilučių negu telpa ekrane, eilutės gali būti „pasuktos“ rodyklėmis po vieną eilutę arba <PageUp> ir <PageDown> klavišais po vieną puslapį.

5.3. Atskyrų laukų įvedimo ypatumai.

Įvedant kai kuriuos duomenis, būtina atkreipti dėmesį į šiuos ypatumus:

	transporto priemonių valstybiniai numerio ženklai įvedami be tarpų (pvz., „XLN 333“ įvedamas kaip „XLN333“), išskyrus, kai registracijos liudijime rašomi brūkšniai (pvz., „XY-31-BB“ įvedamas kaip „XY 31 BB“);

	šalies trumpinimas visada triženklis (pvz.: „DEU“). Trumpinimas „D“ naudojamas skenuojamiems Vokietijos piliečių pasams. Jo į „DEU“ taisyti nereikia;

	piliečių pasų serija ir numeris vedami be tarpų (pvz.: „LR867421“);

	Rusijos piliečių paso serija ir numeris įvedami kartu, be raidžių ir tarpo, pvz.:“40No503222“ įvedamas kaip „40503222“ (taip įvesta paieškomų ir negaliojančių dokumentų bazėse VSATIS), jūrininko knygelės – lotyniškais atitikmenimis „MF“, „P“, pvz.: „MF622222“;

	Norvegijos ir kitų šalių piliečių pasai, kurių numeris kombinuotas iš spausdintų ir ranka rašytų ženklų, vedama tik spausdinta dalis, pvz.: „92-4000311-95“ įvedama kaip „4000311“;

	vaikai, kurių duomenys įrašyti tėvų pase, į VSATIS vedami taip: nepilnamečio, kurio duomenys yra lydinčio asmens pase, vardas ir pavardė bei įvedant jį lydinčio asmens dokumento numerį, būtina šio numerio gale be tarpo įrašyti „v“ (nuo žodžio „vaikas“) ir jo eilės įrašytų pateiktame dokumente nepilnamečių sąraše numerį, pvz., „2“. Jeigu dokumente įrašytas vienas vaikas, tai nepilnamečio eilės numeris visada bus „1“. Rusijos Federacijos piliečio pase galima įrašyti iki trijų nepilnamečių, tokiu atveju nepilnamečio eilės numerį atitinka numeris, nurodytas prie kiekvienos nuotraukos. Praktikoje buvo atvejų, kai lydinčio asmens dokumente buvo įrašyta 15-20 nepilnamečių (pvz., auklėtojas lydį nepilnamečių grupę į užsienį). Tokiais atvejais nepilnamečiai numeruojami eilės tvarka pradedant nuo „1“;

	būtina labai atidžiai įvedinėti automobilio VIN numerį, nes praktikoje jau buvo atvejų, kai vietoje „0“ įvedama „O“, vietoje „1“ įvedama „I“. Toks duomenų iškraipymas neleidžia laiku nustatyti vogtą automobilį. Kadangi VIN numeriuose tokie simboliai praktiškai nenaudojami, tokios klaidos negali būti kitaip traktuojamos, kaip sąmoninga pagalba nusikaltėliams. Dėl kiekvieno tokio atvejo būtina atlikti tarnybinį patikrinimą;

	skenuojant Kinijos specialiųjų administracinių rajonų Honkongo ir Makao gyventojų pasus, nuskaitoma pilietybę“CHN“ (t. y. „Kinija“), kurią būtina rankinių būdų pakeisti, atitinkamai į „HKG“ (t. y. „Honkongas“) ir „MAC“ (t. y. „Makao“);

	skenuojant asmenų, turinčių leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Estijos Respublikoje, pasus, VSATIS automatiškai atidaro vizos langą su reikalavimų išduoti tokiam asmeniui vizą, nors jam jį nereikalinga. Tokiam asmeniui įvedamas vizos tipas „PL“, bet viza jam neišduodama;

	asmenys, kurie turi vien tik vardą (pvz.: Indonezijos pilietis „ABDULAH“), vykdant asmens patikrinimą per VSATIS, tas pats vardas įrašomas laukuose „Vardas“ ir „Pavardė“) (pvz., vykdant Indonezijos piliečio „ABDULAH“ patikrinimą, jo vardas „ABDULAH“ paeiliui įvedamas į laukus „Pavardė“ ir „Vardas“.

Bendros komandos išdėstytos horizontaliame aplikacijos meniu:

	komanda „Gerai“ atliekama, kai reikia patvirtinti ir fiksuoti atliktus veiksmus;

	komanda „Atšaukti“ atliekama, kai reikia atšaukti atliktus veiksmus, kurie dar nebuvo fiksuoti komanda „Gerai“;

	komanda „Baigti“ naudojama baigti darbą su aktyvia programa;

	komanda „Redaguoti“ naudojama, kai būtina redaguoti duomenis. Inicijavus šią komandą, sistema pereina į duomenų redagavimo režimą.

II. SISTEMOS ARCHITEKTŪRA

Šiame skyriuje pateikti bendrieji duomenys apie VSATIS raidą, jos struktūrą ir komponentus, darbo procesų modelį bei esamus apribojimus, naudojamas technologijas, duomenų paskirstymą, sistemos galimybes, saugumo reikalavimus, vartotojo aplikacijas bei jų sąsają.

6. raida

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1096 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos kompleksinės sistemos metmenų įgyvendinimo priemonių“, Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) paskelbė tarptautinį konkursą. 1995 m. gruodžio mėn. Vokietijos firma „Siemens Business Service GmbH&CO OHG“ pateikė pasiūlymą dėl „Pasienio kontrolės informacinės sistemos“ ir laimėjo konkursą.

1997-09-26 Pasienio policijos departamentas prie VRM ir „Siemens Business Service GmbH&CO OHG“ pasirašė kontraktą „Dėl Pasienio policijos departamento informacinės sistemos sukūrimo“ (toliau – kontraktas), kurio kaina 18,42 mln. DM (aštuoniolika milijonų keturi šimtai dvidešimt tūkstančių Vokietijos markių). Kontrakte numatyta sukurti informacinę sistemą, kurią sudarys centrinis kompiuteris, 95 darbo stotys (serveriai) ir 424 kompiuterizuotos darbo vietos, sujungtos į bendrą tinklą. 2001 metais kuriamos sistemos pavadinimas buvo pakeistas į „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinė sistema – VSATIS“.

Pradėjus diegti pilotinius projektus paaiškėjo, kad kai kurie konkursinėje medžiagoje numatyti reikalavimai yra pasenę ir nebeatitinka pasikeitusių praktinių reikalavimų, todėl reikėjo daryti projekto pakeitimus. Iki 2000-11-01 buvo pasirašyti trys kontrakto pakeitimai (1999-09-02 Nr. 1, 1999-11-19 Nr. 2, 1999-12-13 Nr. 3) bei pateikti aštuoniolika reikalavimų (Change requests) dėl įvairių programinės ir techninės įrangos pakeitimų.

Šiandien VSATIS paslaugomis naudojasi virš trijų tūkstančių vartotojų, daugiau nei pusė tūkstančio darbo vietų pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP), užkardose, rinktinėse ir kituose VSAT padaliniuose. VSATIS vartotojai yra ir kitų institucijų pareigūnai (Valstybės saugumo departamentas, Muitinės departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Policijos departamentas ir jo teritoriniai komisariatai, be to, gauti prašymai prisijungti prie VSATIS ir iš kitų institucijų).

7. Darbo procesų modelis

Sistemos VSATIS projektavimo metu buvo laikomasi šių darbo procesų principų:

	informacija įvedama tik vieną kartą. Į PKP arba užkardos duomenų bazę informacija įvedama tik vieną kartą. Tos pačios informacijos antrą kartą įvesti negalima. Kiekviename PKP arba užkardoje turi būti įvedama tik savo informacija;

	vieningos darbinės funkcijos. Darbo procesų funkcionalumas turi būti vienodas visuose PKP, užkardose ir rinktinėse. Pavyzdžiui, funkcija „PKP patikrinti žmogaus kelionės dokumentus“ visuose PKP turi būti atliekama vienodai. Tokiu atveju lengvėja personalo mokymas, – personalas gali būti paskirtas dirbti į bet kurį PKP;

	kiekvienas valstybės sienos apsaugos hierarchinis lygis atlieka tik to lygio apibrėžtas funkcijas;

	duomenų apsikeitimas telekomunikaciniais kanalais su išorinėmis institucijomis (Vidaus reikalų ministerija ir kt.) atliekamas tik VSAT Štabo lygiu;

	už darbą su apribojimų („ juodaisiais“ ir kitais) sąrašais yra atsakingas tik VSAT Štabas.

Darbo procesų apribojimai:

	reikalavimas, kad informaciniai elementai būtų vienodos struktūros. Visais valstybės sienos apsaugos hierarchijos lygiais informacijos struktūra turi būti vienoda. Pavyzdžiui, visuose PKP turi būti naudojami tokie patys sienos kirtimo kronikos atributai;

	visi duomenų elementai (atributai), naudojami formuoti paieškos kriterijus (arba jų dalis), yra apdorojami taikomojoje programinėje įrangoje ir saugomi duomenų bazėje tik pagal tokią simbolių lentelę, kuri yra suderinta su ICAO standartu.

8. Naudojamos technologijos

Kuriant VSATIS, buvo naudoti šie technologiniai sprendimai:

	operacinės sistemos: kaip bazinės platformas naudojamos operacinės sistemos UNIX ir Windows NT;

	tinklo technologijos: atsiradus Lietuvoje naujoms techninėms galimybėms, buvo atsisakyta nuo telefoninio ryšio komutuojamo telefonų tinklo linijomis ir pereita prie Frame Relay ryšio. Naudojamas ryšio protokolas TCP/IP;

	duomenų bazės sistemos: pasirinkta Oracle Kliento/Serverio architektūra ir sistemoje naudojami šie produktai: Oracle Enterprise Server su parallel option opcija VSAT Štabe; Oracle Workgroup Server kiekviename nutolusiame taške ir Personal Oracle supaprastintose darbo stotyse;

	duomenų bazės serveriai: Oracle Enterprise Serve dirba RM-600 klasteryje VSAT Štabe užtikrindamas gerą duomenų patikimumą. Visuose kituose taškuose yra įdiegtas Oracle Workgroup Server;

	duomenų saugumas: programų vartotojo identifikavimas atliekamas Windows NT operacinės sistemos. Ryšys pagrįstas IP-tinklu. Tai reiškia, kad ryšys bus valdomas tik maršrutizatorių globaliniame tinkle.

9. Naudojami sistemoje duomenys

VSATIS dirba su šių sričių duomenimis: asmenys, dokumentai (pasai, asmens pažymėjimai ir kt.), numeruojami daiktai, vizos, autotransporto priemonės, sienos kirtimo apribojimai, sienos kirtimo punktai, sienos kontrolės įvykiai.

Kad būtų užtikrintas duomenų reikšmių įvedimas, VSATIS numato keletą duomenų katalogų: šalių, apskričių, rajonų, vietovių ir kitų. Yra naudojama speciali taikomosios technologijos duomenų grupė, kuria kontroliuojama VSATIS: funkcijos, tarnautojai, grupės, biurai.

10. Duomenų paskirstymas

Atsižvelgiant į darbinių galimybių tenkinimo poreikius, VSATIS numatytos duomenų bazės įvairių organizacijų lygių. VSAT Štabo lygiu dirbama su šiomis duomenų grupėmis:

	pagrindiniai duomenys apie sienos kirtimo apribojimus registruoti „juoduosiuose“ sąrašuose, kurie VSATIS formuojami iš Vidaus reikalų ministerijos teikiamų duomenų apie apribojimus;

	suvestiniai duomenys apie išduotas vizas, kurie yra gaunami iš pasienio kontrolės punktų, kuriuose išduodamos vizos, ir Užsienio reikalų ministerijos;

	sienos kirtimo duomenys (apie sieną kirtusius automobilius ir asmenis), kurie yra gaunami iš vietinių postų;

	sienos kirtimo įvykių duomenys (sulaikytas kontrabandininkas, sulaikytas pavogtas automobilis arba sulaikytas sienos pažeidėjas), kurie yra gaunami iš pasienio kontrolės punktų ir užkardų.

Tiesioginis apsikeitimas duomenimis tarp išorinių duomenų šaltinių, kaip gyventojų registro, automobilių registro, pasų registro ir VSATIS, nėra vykdomas. Visos bazinės VSATIS duomenų bazės struktūros yra tokios pat. Jos išplėčiamos per vykdomas taikomąsias programinės įrangos funkcijas.

11. VSATIs galimybės

VSATIS kasmet tikrinami apie 15 mln. žmonių ir virš 10 mln. transporto priemonių. Sistema atitinka šiuolaikinių duomenų bazių technologijų reikalavimus.

Pradėjus veikti VSATIS, žymiai pagerėjo VSAT veiklos kokybė ir rezultatai, ypač sulaikant paieškomus asmenis ir įtariamai vogtas transporto priemones. Sutrumpėjo pasų kontrolės laikas, o tai įgalino, nedidinat pareigūnų skaičiaus, padidinti PKP pralaidumą. Jeigu ilgus metus iki VSATIS visi asmenys, kertantys valstybės sieną, buvo registruojami žurnaluose rankiniu būdu, tai dabar pasai nuskaitomi naudojant elektroninius skaitytuvus ir automatiškai sutikrinami su VRM centrinio duomenų banko duomenimis – „juodaisiais“ sąrašais (ieškomi asmenys, negaliojantys dokumentai, nepageidautini asmenys, teismo įpareigojimai, registruotos transporto priemonės, ieškomos transporto priemonės).

Žymiai pagerėjo sienos kirtimo statistikos galimybės. Jeigu anksčiau ji buvo renkama iš visų PKP įvairių suvestinių formų kartą per mėnesį, tai dabar galima gauti bet kurios dienos ir įvairiausią statistiką. Tačiau statistika apie įvykius pasienyje nelabai tenkino, kadangi negalima formuoti ataskaitų, siunčiamų į Europos Sąjungos Eurostat’ą bei kitas tarptautines organizacijas, nes, kai buvo projektuojama VSATIS, tokios atskaitomybės dar nebuvo. Todėl VSAT Štabo specialistai praplėtė statistikos galimybes.

Nuo 2000 m. sausio mėnesio telekomunikaciniais kanalais keičiamasi duomenimis apie paieškomus asmenis ir vogtas transporto priemones tarp Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sienos apsaugos tarnybų.

12. Duomenų saugumo reikalavimai

Dirbant su VSATIS, kiekvienas vartotojas privalo naudoti tik savo asmeninį, VSATIS administratoriaus suteiktą vartotojo vardą.

VSAT vartotojui draudžiama:

	pranešti kitam asmeniui VSATIS vartotojo slaptažodį arba darbo vietos elektroninio pašto šifravimo kodą;

	saugoti kokioje nors formoje užrašyta VSATIS vartotojo slaptažodį;

	pasitraukti iš darbo vietos neišjungus iš VSATIS aplikacijos;

	naudoti VSATIS aplikaciją ar tarnybinį elektroninį paštą ne tarnybos tikslais.

Kilus įtarimams, kad vartotojo slaptažodį žino kitas asmuo, vartotojas privalo nedelsdamas kreiptis į VSAT Štabo Informatikos ir ryšių valdybą arba rinktinės informatikos specialistą dėl VSATIS slaptažodžio pakeitimo.

13. Sistemos aplikacijos

Vartotojas mato ir bendrauja su VSATIS per įvairaus lygio aplikacijas. Pradėjus darbą nuo pagrindinio VSATIS lango, vartotojas gali pereiti į kitas žemesnio lygio aplikacijas, startuoti ir užbaigti jas, pereiti iš vienos aplikacijos į kitą. Pagrindinės VSATIS aplikacijos ir jų tarpusavio ryšiai parodyti 14 pav. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad specialus patikrinimas gali būti taikomas asmenims, transporto priemonėms ir numeruojamiems daiktams. Analogiškai gali būti fiksuojamas ir sienos kirtimo įvykis.

Pagrindinę aplikacijų grupę sudaro pasienio tikrinimo aplikacijos (asmenų, transporto priemonių ir numerinių daiktų tikrinimas). Kuriant aplikacijas, daug dėmesio buvo skiriama jų standartizavimui. Papildomai vartotojas turi galimybę dirbti su sienos kirtimo paieškos bei statistinių ataskaitų rengimo aplikacijomis, pasinaudoti elektroninio pašto paslaugomis. Įsigaliojus Rusijos keleivių supaprastintam tranzitui pagal FRTD schemą (detaliau žr. VIII skyrių), pasirodė nauja aplikacija „FRTD režimas“.

Pagrindinis langas

Kitos programos	Posto programos	Pagalba

Microsoft Outlook	Asmens patikrinimas	Vizų išdavimas

Ataskaitos	Sienos kirtimo grupės	Standartinė num. daiktų paieška

Naršyklė

Asmenys
Specialus patikrinimas

FRTD režimas

Transporto priemonės (T. P.)

PASTABA: Specialus patikri-nimas ir sienos įvykio fiksavi-mas gali būti taikomi asme-nims, transporto priemonėms ir numeruojamiems daiktams	Sienos kirtimo įvykis

Numeriniai daiktai

T. P. patikrinimas

Vairuotojas	Keleivis

Pakrautos T. P.	Priekabos

14 pav. Pagrindinės VSATIS aplikacijos ir jų ryšiai

Loginę VSATIS struktūrą sudaro šie pagrindiniai blokai: sienos kirtimo kronika, vizų išdavimo tarptautinėse PKP sistema, sienos kirtimo įvykių apskaita ir paslaugų teikimas. Šiandien sėkmingai funkcionuoja sienos kirtimo kronika. Dėl netobulo vizų išdavimo patikrinimo sąlygų algoritmo yra problemų su antrojo bloko eksploatavimu. VSAT Štabo specialistai parengė naują vizų išdavimo patikrinimo sąlygų algoritmą, kuris dabar yra realizuojamas ir 2003 metais pakeis dabar veikiantį mechanizmą. Trečiasis blokas skirtas įvykiams, kertant valstybės sieną, detalizuoti ir yra mažai naudojamas. Ateityje planuojama šį bloką pakeisti į visų pasienyje registruojamų įvykių rinkimo, kaupimo ir apdorojimo sistemą su automatizuotu paros ypatingų įvykių suvestinės formavimu. Taip pat planuojama plėsti ir tobulinti paslaugų teikimą vartotojams. Pvz., pranešimų apie įvykius pasienyje surinkimas, kaupimas ir apdorojimas VSATIS terpėje.

14. Pagrindinis VSATIS langas

Startavus VSATIS, vartotojo terminale atsiranda pagrindinis VSATIS aplikacijos langas (žr. 15 pav.).

15 pav. VSATIS pagrindinis langas

VSATIS vartotojas šiame lange iš sisteminio meniu gali:

	iškviesti pagalbą vartotojui, spragtelėjęs mygtuką „Pagalba“ arba nuspaudęs klavišą <F1>;

	baigti VSATIS darbą, spragtelėjęs mygtuką su piktograma („Išeiti pro duris“) arba nuspaudęs klavišus <Alt+X>.

Iš vertikalinio meniu gali:

	pereiti prie posto programų (žr. 14 p.), t. y. sienos kirtimo tikrinimo procedūrų, spragtelėjęs mygtuką „Posto programos“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F1>;

	pereiti prie kitų programų, t. y. žinybinio elektroninio pašto, ataskaitų skaičiavimo arba sienos kirtimų naršyklės, spragtelėjęs mygtuką „Kitos programos“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F6>. Vertikalus meniu keičia savo pavidalą, jame atsiranda nauji mygtukai „Microsoft Outlook“, „Ataskaitos“ ir „Naršyklė“, kurias spragtelėjus arba nuspaudus atitinkamai klavišus <Ctrl+F1>, <Ctrl+F2> arba <Ctrl+F3>, startuoja žinybinio elektroninio pašto aplikacija (žr. V skyrių), ataskaitų skaičiavimo aplikacija arba sienos kirtimų naršyklės aplikacija (žr. VI skyrių).

III. PASIENIO KONTROLĖS APLIKACIJOS

Šiame skyriuje nagrinėjama pagrindinių VSATIS pasienio kontrolės aplikacijų langų struktūra, ryšiai su kitais langais bei darbo organizavimas juose. Aplikacijų langai aprašomi prisilaikant šios tvarkos: paskirtis, iš kur startuojamas (paleidžiamas) langas, jo pavidalas, kur galima pereiti iš jo, darbo lange organizavimas.

15. Posto programos aPLIKACIJA

Posto programos aplikacija organizuoja visų pasienio tikrinimo aplikacijų veiklą, sąveiką ir perjungimus tarp aplikacijų. Ši aplikacija paleidžiama iš VSATIS pagrindinio lango (žr. 15 p.), spragtelėjus mygtuką „Posto programos“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F1>. Startavus aplikacijai, pasikeičia vertikalaus meniu turinys (žr. 16 pav.).

16 pav. Posto programos langas

Perėjus prie posto programos, pagrindiniame VSATIS aplikacijos lange keičiasi lango antraštės tekstas į „Posto programos: Asmens patikrinimas“ bei vertikalaus meniu, kuriame atsiranda tikrinimo procedūrų atitinkamų aplikacijų meniu.

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojos šios aplikacijos pagrindiniame lange gali atlikti visas aprašytas 14 p. operacijas iš sisteminio meniu, iš vertikalaus meniu jis gali:

	pereiti prie darbo Standartinėje asmenų patikrinimo aplikacijoje (žr. 16 p.) spragtelėjęs mygtuką „Asmens patikrinimas“arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F1>;

	pereiti prie darbo Standartinėje transporto priemonių patikrinimo aplikacijoje (žr. 17 p.), spragtelėjęs mygtuką „T. P. patikrinimas“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F2>;

	pereiti prie darbo Grupės tvarkymo aplikacijoje (žr. 18 p.), spragtelėjęs mygtuką „Sienos kirtimo grupės“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F3>;

	pereiti prie darbo Specialiųjų patikrinimų aplikacijoje (žr. 19 p.), spragtelėjęs mygtuką „Specialūs patikrinimai“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F5>;

	pereiti prie darbo Sienos kontrolės įvykio (asmuo) aplikacijoje (žr. 20.1 p.), spragtelėjęs mygtuką „S. K. įvykis (Asmens)“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F6>;

	pereiti prie darbo Sienos kontrolės įvykio (transporto priemonė) aplikacijoje (žr. 20.2 p.), spragtelėjęs mygtuką „S. K. įvykis (T. P.)“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F7>;

	pereiti prie darbo Sienos kontrolės įvykio (numerinis daiktas) aplikacijoje (žr. 20.3 p.), spragtelėjęs mygtuką „S. K. įvykis (Num. Daiktas)“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F8>;

	grįžti į VSATIS pagrindinį langą (žr. 14 p.), spragtelėjęs mygtuką „Pagrindinis“ arba nuspaudęs klavišus <Ctrl+F9>.

16. Standartinio asmenų patikrinimo APLIKACIJA

Standartinio asmenų patikrinimo aplikacija leidžia atlikti kertančių valstybės sieną asmenų bei turimų numerinių daiktų standartinį patikrinimą, jei reikia, išduoti Lietuvos Respublikos vizą.

Ši aplikacija startuoja iš Posto programos lango (žr. 15 p.) arba iš bet kurios pasienio kontrolės aplikacijos, spragtelėjus mygtuką „Asmens patikrinimas“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F1>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Asmens patikrinimas“ (žr. 17 pav.).

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojas šios aplikacijos pagrindiniame lange gali atlikti visas aprašytas 14 p. operacijas iš sisteminio meniu ir 15 p. operacijas iš vertikalaus meniu. Perėjus prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali:

	baigti standartinį asmenų patikrinimą ir darbą šiame lange be duomenų išsaugojimo bei grįžti į VSATIS pagrindinį langą (žr. 14 p.), spragtelėjęs mygtuką „Baigti“ arba nuspaudęs klavišą <Esc>;

	pasirinkti tikrinamų asmenų judėjimo kryptį (jeigu darbo vieta nėra skirta tikrinti tik įvažiuojančius arba išvažiuojančius asmenis), spragtelėjęs mygtuką „Atvyksta“ arba nuspaudęs klavišą <F2>. Mygtukas cikliškai keičia reikšmes „Atvyksta“, „Išvyksta“ ir „At/Iš“. Jeigu darbo stotis konfigūruota tik vienos krypties asmenims ir transporto priemonėms tikrinti, tuomet šio mygtuko reikšmė negali būti pakeista!

	pereiti prie asmens duomenų įvedimo rankiniu būdu kompiuterio klaviatūroje (kai nėra galimybės nuskenuoti paso duomenis), spragtelėjęs mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudęs klavišą <F3>;

	įvesti komentarą (jeigu būtina paaiškinti patikrinimo aplinkybes arba priimtą sprendimą). Įvedimas inicijuojamas spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>, po to įvedamas komentaro tekstas. Komentaro įvedimas baigiamas vėl spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>;

	perskenuoti asmens dokumentą raudoname spektro diapazone, spragtelėjęs mygtuką „Perskenuoti“ arba nuspaudęs klavišą <F6>. Jeigu skenavimas nepavyko, tai išeiti iš skenavimo raudoname diapazone dar kartą spragtelėjus mygtuką „Perskenuoti“ arba nuspaudus klavišą <F6>;

17 pav. Standartinio asmenų patikrinimo langas

	pereiti prie darbo Vizos išdavimo aplikacijoje (žr. 16.1 p.), jeigu asmuo neturi vizos ir jam reikia išduoti vizą, spragtelėjęs mygtuką „Duoti vizą“ arba nuspaudęs klavišą <F7>. Šis mygtukas aktyvuojamas tik tuomet, kai sistema pagal dokumento tipą ir jį išdavusios šalies pavadinimą nustato, kad šiam asmeniui reikalinga Lietuvos Respublikos viza;

	pereiti prie darbo Standartinės numeruojamų daiktų paieškos aplikacijoje (žr. 16.2 p.), spragtelėjęs mygtuką „Numer. Daiktai“ arba nuspaudęs klavišą <F8>;

	pasirinkti grupę, kuriai priskiriamas tikrinamas asmuo. Tam būtina pereiti prie darbo Grupės tvarkymo aplikacijos (žr. 3.4 p.), spragtelėjus mygtuką“Išrinkite grupę“ arba nuspaudus klavišą <F9>. Spragtelėjus mygtuką „Į grupę“, atsidaro vykimo grupės pasirinkimo langas, kuriame yra visų šiuo metu aktyvių vykimo grupių sąrašas. Jeigu šiame sąraše nėra reikiamos grupės, jos sudarymui būtina pereiti prie sienos kirtimo grupių tvarkymo aplikacijos spragtelėjus mygtuką „Sienos kirtimo grupės“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F3>;

	baigti turimų asmens duomenų tikrinimą, spragtelėjęs mygtuką „Gerai“ arba nuspaudęs klavišą <F12>. Sistema fiksuoja rezultatus ir pereina prie naujo asmens tikrinimo.

Pagrindinės operacijos. Tiesiogiai pereiti prie darbo šioje aplikacijoje galima uždėjus kelionės dokumentą, atitinkantį ICAO reikalavimus, ant skenerio arba įvedus asmens duomenis rankiniu būdu iš kompiuterio klaviatūros.

Jeigu asmuo turi skenuojamą kelionės dokumentą, atitinkantį ICAO reikalavimus, ir yra prijungtas skeneris, tai asmens dokumento duomenų nuskaitymas vyksta automatiškai padėjus jį ant skenerio. Jei skenavimas pavyksta, asmens laukai duomenų švieslentės viršuje užpildomi asmens paso duomenimis.

Tačiau būna atvejų, kai dėl tam tikrų techninių priežasčių ši operacija nepavyksta. Tam kad būtų galima nuskaityti dokumento duomenis iš naujo, reikia spragtelėti mygtuką „Scan“ arba nuspausti klavišą <F11>.

Visais kitais atvejais asmens standartinis patikrinimas atliekamas rankiniu būdu. Paimamas asmens dokumentas ir iš jo, vadovaujantis 5 p. nustatytais reikalavimais, paeiliui įvedami: dokumento tipas, dokumento valstybės trijų raidžių sutrumpinimas iš teikiamo vartotojui sąrašo, asmens pavardė ir vardas, dokumento numeris, pilietybės trijų raidžių sutrumpinimas iš teikiamo vartotojui sąrašo, gimimo data (jeigu įvedami tik du metų skaičiai, tai prie gimimo metų automatiškai pridedama 1990), lytis (raidė „M“ vyrui ir raidė „F“ moteriai), dokumento galiojimo pabaigos data, asmens kodas (jeigu yra).

Įvedant duomenis naudojama lotynų abėcėlė, bet vartotojas turi galimybę įvesti ir lietuviškas raides, rinkdamas asmens vardą ir pavardę, nes jos sistemoje saugomos lietuvių kalbos ir ICAO formatuose, pvz., vardą „Ričardas“ galima įvesti kaip „Ricardas“ ir „Ričardas“.

Pirmiausia fokusas atitenka dokumento numerio redagavimo laukui. Įvedus dokumento numerį, sistema ieško esamoje duomenų bazėje įrašo su šio dokumento numeriu ir, jeigu suranda, automatiškai užpildo visus likusius laukus. Pranešimų juostoje atsiranda užrašas „Duomenys įrašyti pagal: seną kirtimą“. Analogiška paieška vyksta įvedus asmens kodą į asmens kodo redagavimo lauką.

Po asmens kodo įvedimo būtina atkreipti dėmesį į dokumento numerio redagavimo lauką (ar nepasikeitė dokumento numeris?). Jeigu taip atsitiko (dėl to, kad paskutinį kartą šis asmuo kirto valstybės sieną per šį PKP su kitu dokumentu), reikia paredaguoti dokumento numerio lauką.

Atlikus asmens duomenų skenavimą arba redagavimą, VSATIS juos patikrina duomenų registruose bei pasiūlo priklausantį pagal patikrinimo rezultatą sprendimą (uždega atitinkamą semaforą):

Sistemos sprendimas – duomenų (neatitikimų), susijusių su šiuo asmeniu, nerasta; vartotojo sprendimas – asmuo praleidžiamas per valstybės sieną;
Sistemos sprendimas – surasti įrašai (neatitikimai), susiję su šiuo asmeniu; vartotojo sprendimas– asmuo siunčiamas specialiajam patikrinimui;
Šį sprendimą pasirenka vartotojas, jeigu asmuo sulaikomas arba jam neleidžiama kirti valstybės sienos.

Įsitikinus, kad sprendimas teisingas, jį galima patvirtinti spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>. Jeigu tikrinimo metu reikia pakeisti siūlomą sistemos sprendimą, būtina įvesti komentarą, kuris paaiškintų, dėl kokių aplinkybių buvo pakeistas VSATIS pasiūlytas sprendimas (asmuo siunčiamas specialiam patikrinimui, jam draudžiama kirsti valstybės sieną ir pan.). Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus. Kitais atvejais komentaras įvedamas tikrinimą atliekančio pareigūno nuožiūra.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad tikrinimas VSATIS priemonėmis atliekamas po visų kitų patikrinimo operacijų ir jeigu dega „žalias“ semaforas, bet yra įtarimas ir asmuo siunčiamas specialiajam patikrinimui, nors VSATIS nesuranda jo ribojimų sąraše – reikia spausti „geltoną“ semaforą. Tokiu atveju galutinį sprendimą apie asmens vykimą per valstybės sieną arba jo sulaikymą/grąžinimą priima specialųjį tikrinimą atliekantis pareigūnas.

Neprisilaikant šios tvarkos, į VSATIS gali būti įrašyta klaidinga informacija. Pvz., atlikus asmens patikrinimą, VSATIS neidentifikavo jo kaip paieškomo. Dėl to tikrinimą atliekantis pareigūnas, gavęs sistemos teigiama patikrinimo rezultatą, paspaudė „žalią“ semaforą. Po to asmuo buvo sulaikytas, tačiau duomenų apie valstybės sienos kirtimą duomenų bazėje pataisyti neįmanoma.

Dėmesio. Griežtai draudžiama siunčiamus specialiam ar nuodugniam patikrinimui asmenis informuoti apie siuntimo tikslą bei turimą apie juos VSATIS informaciją. Vykdantis pasienio kontrolę privalo pasiūlyti asmeniui pereiti papildomai kontrolę, kad būtų išsiaiškinta dėl išskilusių klausimų.

Jei asmuo turi vizą, tai įvedamas vizos tipas ir numeris (žr. 18 pav.). Jeigu asmuo neturi vizos ir jam reikia išduoti vizą, tai pereinama prie darbo Vizos išdavimo aplikacijoje (žr. 16.1 p.), spragtelėjus mygtuką „Duoti vizą“ arba nuspaudus klavišą <F7>. Jeigu vizos išdavimas baigiamas komanda „Gerai“, tai standartiniame asmens tikrinimo lauke automatiškai įrašomi išduotos vizos duomenys.

Jeigu reikia atlikti numeruojamų daiktų standartinę paiešką, tai pereinama prie darbo Standartinės numeruojamų daiktų paieškos aplikacijoje (žr. 16.2 p.), spragtelėjus mygtuką „Numer. Daiktai“ arba nuspaudus klavišą <F8>. Grįžus iš numeruojamų daiktų paieškos, jei bent vienas daiktas yra su geltonu semaforo signalu, automatiškai užsidega geltonas semaforo signalas asmeniui.

Užbaigiamas asmens tikrinimas spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>. Sistema fiksuoja rezultatus ir pereina prie naujo asmens tikrinimo. Jei yra pasirinktas geltonas semaforo signalas, tai asmuo perduodamas specialiam patikrinimui (žr. 19.1 p.).

18 pav. Vizos identifikacinių duomenų įvedimas

16.1. Vizų išdavimas

Vizų išdavimo aplikacija leidžia išduoti vizą tais atvejais, kai asmuo neturi vizos ir jam reikia išduoti ją.

Vizų išdavimo aplikacija paleidžiama iš Standartinio asmenų patikrinimo lango (žr. 16 p.), spragtelėjus mygtuką „Duoti vizą“ arba nuspaudus klavišą <F7>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Vizos išdavimas“ (žr. 19 pav.).

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojas šios aplikacijos pagrindiniame lange gali atlikti visas 16 p. aprašytas operacijas iš vertikalaus meniu. Iš sisteminio meniu gali iškviesti pagalbą vartotojui, spragtelėjęs mygtuką „Pagalba“ arba nuspaudęs klavišą <F1>. Perėjęs prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali:

	atsisakyti vizos išdavimo ir darbo šiame lange bei grįžti į Standartinio asmenų patikrinimo langą (žr. 16 p.), spragtelėjęs mygtuką „Baigti“ arba nuspaudęs klavišą <Esc>;

	patikrinti įvestų vizos laukų korektiškumą, spragtelėjęs mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudęs klavišą <F3>;

	peržiūrėti (jeigu norima), kas bus spausdinama ant vizos įklijos, spragtelėjęs mygtuką „Peržiūra“ arba nuspaudęs klavišą <F9>;

	spausdinti tvarkingai įvestą vizą, spragtelėjęs mygtuką „Spausdinti“ arba nuspaudęs klavišą <F11>;

19 pav. Vizų išdavimo langas

	baigti vizos išdavimą, spragtelėjęs mygtuką „Gerai“ arba nuspaudęs klavišą <F12>. Sistema standartiniame asmens tikrinimo lauke automatiškai įrašo išduotos vizos duomenis ir grįžta į Standartinio asmenų patikrinimo langą.

Vizos duomenų įvedimas. Tiesiogiai dirbdamas šiame lange, vartotojas paeiliui rankiniu būdu iš klaviatūros užpildo išduodamos vizos laukus:

	VSATIS automatiškai suteikia tolimesnį pagal eilę vizos numerį. Jeigu šis numeris netinka, pataisyti vizos numerį iš klaviatūros;

	VSATIS automatiškai suteikia einamosios dienos datą laukui „Galioja nuo“. Jeigu suteikta data netinka, įvesti reikiamą datą;

	įvedamas buvimo laikas. VSATIS automatiškai nustato lauką „Galioja iki“ prie lauko „Galioja nuo“ reikšmės pridėdama buvimo laiką. Jeigu ši data netinkama, tai ją galima pataisyti;

	pasirinkimas atvykimų skaičius, įvesti kartu vykstančių asmenų skaičių, pasirinkti vizos tipą, įvesti vizos kainą, pasirinkti valiutos kodą.

Spragtelėjus mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudus klavišą <F3>, VSATIS atlieka užpildytų laukų patikrinimą. Jeigu aptinkamos klaidos, ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas. Pataisius klaidus, vėl spragtelėti mygtuką „Redaguoti“ arba nuspausti klavišą <F3>.

Jeigu norima peržiūrėti, kas bus spausdinama ant vizos blanko, spragtelėti mygtuką „Peržiūra“ arba nuspausti klavišą <F9> (žr. 20 pav.). VSATIS pereina į peržiūros režimą.

20 pav. Vizos peržiūra prieš spausdinant Jei viza yra nekorektiška:

	spragtelėti mygtuką „Viza“ arba nuspausti klavišą <V>. Mygtukas „Viza“ turi tapti raudonas. Įvesti komentarą;

	21 pav. Pakeisti lapo įklijos numerį jei viza yra korektiška, o buvo kitaip, kartą spragtelėti mygtuką „Viza“ arba nuspausti klavišą <V>. Mygtukas „Viza“ turi tapti žalias.

Vizos spausdinimas. Įsitikinęs, kad viza įvesta tvarkingai, vartotojas gali spausdinti vizą spragte-lėjęs mygtuką „Spausdinti“ arba nuspau-dęs klavišą <F11>. Ekrane atidaromas langas su antrašte „Pakeisti lapo pirmos įklijos numerį“ (žr. 21 pav.).

Jeigu vizos pozicija (1, 2 ar 3) vizos blanke netenkina, tai, spragtelėjus mygtuką „Pakeisti pozi-ciją“, aktyvuojamas vizos pozicijos laukas. Skaičių pakeisti, atsižvelgiant į tai, kurios pozicijos reikia (žr. pastabą „pastaba: keičiate tik paskutinį skaičių, Įrašote 1, 2 arba 3“. Įrašyti tinkamą skaičių, spragtelėti klavišą <Enter“. Jei VSATIS pakeičia tinkamą įklijos poziciją, spragtelėti mygtuką „Taip“ (teigiamai atsakyta į VSATIS klausimą „Spausdinti pasirinktą poziciją?“). Viza išspausdinama.

Prieš pradedant spausdinti, būtina įsitikinti, kad spausdintuvas įjungtas (turi degti spausdintuvo signalinė lemputė „Ready“). Vizų įklijų lapas įleistas į spausdintuvo Star LC-7211 popieriaus padavimo mechanizmą.

VSATIS pradeda vizos spausdinimą. Jeigu sistema negali aptikti reikalingo spausdintuvo, atidaromas langas „Printer Setup“, kuriame reikia pasirinkti vizų spausdintuvą (tai turi būti „Star LC-15“ tipo spausdintuvas) ir spragtelėti mygtuką „OK“.

VSATIS spausdina vizą ir atidaro langą „Ar įklija atspausdinta sėkmingai“. Jeigu viza išspausdinta blogai, spragtelėti mygtuką „Ne“. Grįžtama į pagrindinį vizos išdavimo langą, kuriame vartotojas gali pakartoti vizos spausdinimą dar kartą. Jeigu įklija išspausdinta sėkmingai, spragtelėti mygtuką „Taip“. Vizos išdavimo langas uždaromas ir grįžtama į standartinį asmenų tikrinimą (žr. 16 p.).

Jei asmeniui yra išduodama arba įvedama jau išduota viza yra grupinė, tai kitam asmeniui standartinio tikrinimo metu automatiškai pasiūloma tos grupinės vizos tipas ir numeris. Taip pat dešiniau vizos numerio rodoma, kiek asmenų perėjo standartinį patikrinimą toje darbo vietoje su ta grupine viza. Vartotojui būtina patikrinti, ar sistema teisingai pasiūlė vizos tipą ir numerį.

16.2. Standartinė numeruojamų daiktų paieška

Standartinės numeruojamų daiktų paieškos aplikacija leidžia prireikus patikrinti gabenamus per valstybės sieną numeruojamus daiktus „juoduosiuose“ sąrašuose.

Ši aplikacija paleidžiama iš Standartinio asmenų patikrinimo aplikacijos lango (žr. 16 p.), spragtelėjus mygtuką „Numer. Daiktai“ arba nuspaudus klavišą <F8>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas „Posto programos: Standartinė numeruojamų daiktų paieška“ (žr. 22 pav.).

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojas šios aplikacijos pagrindiniame lange gali atlikti visas aprašytas 15 p. operacijas iš vertikalaus meniu. Iš sisteminio meniu gali iškviesti pagalbą vartotojui, spragtelėjęs mygtuką „Pagalba“ arba nuspaudęs klavišą <F1>. Perėjęs prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali:

	baigti standartinę numeruojamų daiktų paiešką ir grįžti į Standartinio asmenų patikrinimo aplikaciją (žr. 16 p.), spragtelėjęs mygtuką „Baigti“ arba nuspaudęs klavišą <Esc>. Jeigu buvo vykdoma numeruojamų daiktų sąrašo paieška, tai būtina nuspausti klavišą <Esc> du kartus;

	patikrinti numeruojamąjį daiktą juoduosiuose sąrašuose, spragtelėjęs mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudęs klavišą <F3>;

	įvesti komentarą (jeigu būtina paaiškinti patikrinimo aplinkybes arba priimtą sprendimą). Įvedimas inicijuojamas spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>, po to įvedamas komentaro tekstas. Komentaro įvedimas baigiamas vėl spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>;

	patikrinti, ar koreguoti numeruojamųjų daiktų sąrašą, spragtelėjęs mygtuką „Sąrašas“ arba nuspaudęs klavišą <F6> (VSATIS versijoje 1.11 nebėra mygtuko „Sąrašas“ ir su vykdomų jį spragtelėjus arba nuspaudus klavišą <F6> funkcijų;

	baigti numeruojamųjų daiktų paiešką, spragtelėjęs mygtuką „Gerai“ arba nuspaudęs klavišą <F12>.

22 pav. Standartinės numeruojamų daiktų paieškos langas

Numeruojamo daikto aprašymas. Tiesiogiai dirbdamas šiame lange, vartotojas paeiliui rankiniu būdu iš klaviatūros užpildo numeruojamo daikto aprašymo laukus:

	pasirinkti daikto tipą įvesdamas pirmas tipo raides arba panaudodamas rodykles. Pvz., jei tipas yra „Kompiuteris“, tai gali pavykti pasirinkti įvedus tik pirmas raides „Kom“. Pereiti prie kito lauko nuspaudus <Enter> arba <Tab>;

	gali (jeigu yra) pasirinkti daikto potipį (pogrupį) įvesdamas pirmas potipio raides arba panaudodamas rodykles. Pvz., jeigu tipas yra „Kompiuteris“ ir potipis „Nešiojamas“, tai gali pavykti pasirinkti įvedus tik pirmas raides „Ne“. Pereiti prie kito lauko;

	gali (jei yra) įvesti daikto seriją. Pereiti prie kito lauko;

	įvesti daikto serijinį numerį. Pereiti prie kito lauko;

	jeigu yra duomenys, įvesti kitus laukus.

Patikrinimas ir galimi sprendimai. Spragtelėjus mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudus klavišą <F3>, VSATIS atlieka paiešką „juodajame“ sąraše. Jei numeruojamas daiktas aptinkamas juodame sąraše, uždegamas geltonas semaforas. Jei reikia pakeisti semaforą, pasirenkant žalią arba geltoną spalvas:

	geltona semaforo spalva pasirenkama, jei numeruojamas daiktas NEPRALEIDŽIAMAS per sieną.

	žalia semaforo spalva pasirenkama, jei numeruojamas daiktas PRALEIDŽIAMAS per sieną.

Norint paaiškinti priimtą sprendimą, reikia spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>, įvesti komentaro tekstą ir dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>. Esant nestandartinei situacijai (dega geltonas semaforas arba pakeičiamas sprendimas pasirenkant kitos spalvos semaforą), komentaro įvedimas yra būtinas, kad paaiškintų, dėl kokių aplinkybių bus vykdomas numeruojamo daikto specialus patikrinimas, ar buvo pakeistas VSATIS pasiūlytas sprendimas. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus. Kitais atvejais komentaras įvedamas tikrinimą atliekančio pareigūno nuožiūra.

Jei asmuo turi daugiau nei vieną tikrinamą numeruojamą daiktą, tai spragtelėjus mygtuką „Sąrašas“ arba nuspaudus klavišą <F6>, atidaromas numeruojamų daiktų sąrašas. Spragtelėjus mygtuką „Naujas“ arba nuspaudus klavišą <N>, VSATIS pereina prie naujos numeruojamo daikto paieškos. Atlikti numeruojamo daikto paiešką analogiškai, kaip buvo aprašyta.

Jei norima išbraukti numeruojamą daiktą iš patikrintų daiktų sąrašo, tai spragtelėjus mygtuką „Sąrašas“ arba nuspaudus klavišą <F6>, atidaromas numeruojamų daiktų sąrašas. Spragtelėjus mygtuką „Ištrinti“ arba nuspaudus klavišą <I>, VSATIS išbraukia iš sąrašo numeruojamą daiktą. Po to VSATIS pereina prie pirmo sąraše numeruojamo daikto paieškos arba, jei sąraše daugiau daiktų nėra, prie naujo daikto paieškos.

Jei norima pakoreguoti numeruojamą daiktą patikrintų daiktų sąraše, tai, spragtelėjus mygtuką „Sąrašas“ arba nuspaudus klavišą <F6>, atidaromas numeruojamų daiktų sąrašas. Spragtelėjus mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudus klavišą <R>, VSATIS pereina prie pasirinkto numeruojamo daikto redagavimo.

Jei norima nutraukti numeruojamų daiktų paiešką ir grįžti į Standartinio asmenų patikrinimo langą (žr. 16 p.), spragtelėti mygtuką „Baigti“ arba nuspausti klavišą <Esc>. Jeigu buvo vykdoma numeruojamų daiktų sąrašo paieška, tai būtina nuspausti klavišą <Esc> du kartus. Dėmesio: nutraukus numeruojamų daiktų paiešką, yra atmetami visi veiksmai, atlikti numeruojamų daiktų paieškos aplikacijoje.

Norint baigti numeruojamų daiktų paiešką ir užfiksuoti visus priimtus sprendimus, spragtelėti mygtuką „Gerai“ arba nuspausti klavišą <F12>.

17. Standartinio transporto priemonių patikrinimo APLIKACIJA

Standartinio transporto priemonių patikrinimo aplikacija leidžia atlikti kertančių valstybės sieną transporto priemonių, jų vairuotojų ir keleivių, priekabų bei gabenamų pakrautų transporto priemonių standartinį patikrinimą.

23 pav. Standartinio transporto priemonių patikrinimo langas Ši aplikacija paleidžiama iš bet kurios pasienio kontrolės aplikacijos, spragtelėjus mygtuką „T. P. patikrinimas“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F2>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: T. P. patikrinimas“ (žr. 23 pav.).

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad transporto priemonės tikrinimas VSATIS priemonėmis atliekamas po visų kitų patikrinimo operacijų ir jeigu dega „žalias“ semaforas, bet yra įtarimas ir transporto priemonė siunčiama specialiajam patikrinimui, nors VSATIS nesuranda jos ribojimų sąraše – reikia spausti „geltoną“ semaforą. Tokiu atveju galutinį sprendimą apie transporto priemonės vykimą per valstybės sieną arba jos sulaikymą/grąžinimą priima specialųjį tikrinimą atliekantis pareigūnas.

Neprisilaikant šios tvarkos, į VSATIS gali būti įrašyta klaidinga informacija. Pvz., atlikus transporto priemonės patikrinimą, VSATIS neidentifikavo jos kaip paieškomos. Dėl to tikrinimą atliekantis pareigūnas, gavus sistemos teigiama patikrinimo rezultatą, paspaudė „žalią“ semaforą. Po to transporto priemonė buvo sulaikyta, bet duomenų apie valstybės sienos kirtimą duomenų bazėje pataisyti neįmanoma.

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojos šios aplikacijos pagrindiniame lange gali atlikti visas aprašytas 14 p. operacijas iš sisteminio meniu ir 15 p. operacijas iš vertikalaus meniu. Perėjus prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali:

	baigti standartinį transporto priemonių patikrinimą ir darbą šiame lange bei grįžti į VSATIS pagrindinį langą (žr. 14 p.), spragtelėjęs mygtuką „Baigti“ arba nuspaudęs klavišą <Esc>;

	pasirinkti tikrinamų transporto priemonių judėjimo kryptį (jeigu darbo vieta yra skirta tikrinti tik įvažiuojančias arba išvažiuojančias transporto priemones), spragtelėjęs mygtuką „Atvyksta“ arba nuspaudęs klavišą <F2>;

	patvirtinti įvestų rankiniu būdu iš klaviatūros transporto priemonės techninio paso duomenų tikslumą, spragtelėjęs mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudęs klavišą <F3>;

	įvesti komentarą (jeigu būtina paaiškinti patikrinimo aplinkybes arba priimtą sprendimą). Įvedimas inicijuojamas spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>, po to įvedamas komentaro tekstas. Komentaro įvedimas baigiamas vėl spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>;

	pasirinkti grupę, kuriai priskirta transporto priemonė tikrinti. Tam būtina pereiti prie darbo Grupės tvarkymo aplikacijoje (žr. 18 p.), spragtelėjus mygtuką“Į grupę“ arba nuspaudus klavišą <F9>;

	baigti turimų transporto priemonės duomenų tikrinimą, spragtelėjęs mygtuką „Gerai“ arba nuspaudęs klavišą <F12>. Sistema fiksuoja rezultatus ir pereina prie naujos transporto priemonės tikrinimo.

Patikrinimo vykdymas. Standartiniam transporto priemonės patikrinimui reikia paimti transporto priemonės techninį pasą ir iš jo pagal 5 p. nustatytus reikalavimus paeiliui rankiniu būdu įvesti valstybinio numerio valstybės kodą iš trijų raidžių (pvz., „L“, „T“ ir „U“) ir valstybinį numerį. VSATIS atlieka transporto priemonės paiešką transporto priemonių registre.

Suradus ją registre, automatiškai užpildomi kiti transporto priemonės toliau aprašyti transporto priemonės laukai. Tada vartotojas sutikrina, ar transporto priemonės dokumente įrašyti duomenys atitinka transporto priemonių registro duomenis ir, jei laukai nesutampa, rekomenduojama atlikti specialų transporto priemonės patikrinimą.

Jei transporto priemonė nerandama registre, o jos valstybinis numeris išduotas Lietuvoje (turi kodą „LTU“), tai lauke „Pranešimas“ pateikiamas atitinkamas pranešimas (tokiu atveju rekomenduojama atlikti specialų transporto priemonės patikrinimą).

Toliau tęsti duomenų įvedimą duomenų švieslentėje: pasirinkti gamintoją naudojant rodykles, įvesti modelį, du paskutinius pagaminimo metų skaičius (pvz., jei pagaminimo metai 1990, tai įvesti tik 90), pasirinkti spalvą, įvedant pirmąsias spalvos raides arba naudojant rodykles (pvz., jei spalva „Raudona“, tai gali pavykti pasirinkti įvedus tik pirmąsias raides „Ra“), įvesti kėbulo numerį, pasirinkti transporto priemonės tipą rodyklėmis arba įvedant pirmąsias raides. Galima įvesti važiuoklės numerį, variklio numerį ir variklio tipą.

Baigus įvesti duomenis, spragtelėti mygtuką „Redaguoti“ arba nuspausti klavišą <F3>. VSATIS atlieka paiešką „juodajame“ sąraše. Jei transporto priemonė aptinkama „juodajame“ sąraše, pateikiamas atskiras langas su įrašais iš „juodojo“ sąrašo. Tokiu atveju reikia peržiūrėti įrašus ir priimti sprendimą, ar yra pagrindas pasiųsti transporto priemonę į specialų patikrinimą sutinkant su sistemos pasiūlytu geltonu semaforu. Jei įrašai netelpa lange, įrašus galima „pasukti“ klavišais <PageUp> ir <PageDown>. Priėmus sprendimą, uždaryti langą su „juodojo“ sąrašo įrašais klavišais <Esc> arba <Enter>. Jei pagrindo specialiam patikrinimui nėra, pakeisti semaforo spalvą iš geltonos į raudoną arba žalią (įvedus posto komentarą).

Sistemos sprendimui surasti (jeigu semaforas buvo pakeistas rankiniu būdu), vėl atlikti paiešką ir sužinoti paieškos rezultatus galima spragtelėjus mygtuką „Redaguoti“ arba nuspaudus klavišą <F3>. Dar kartą spragtelėti mygtuką „Redaguoti“ arba nuspausti klavišą <F3>. VSATIS grįžta iš duomenų redagavimo režimo ir kartu atlieka visus patikrinimus ir nustato reikiamą semaforą.

Norint paaiškinti priimtą sprendimą, reikia spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>, įvesti komentaro tekstą ir dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>. Esant nestandartinei situacijai (dega geltonas ar raudonas semaforas, pakeičiamas sprendimas pasirenkant kitos spalvos semaforą), komentaro įvedimas yra būtinas, kad paaiškintų, dėl kokių aplinkybių bus vykdomas transporto priemonės specialus patikrinimas, jai draudžiama kirsti valstybės sieną ar buvo pakeistas VSATIS pasiūlytas sprendimas. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus. Kitais atvejais komentaras įvedamas tikrinimą atliekančio pareigūno nuožiūra.

Sutikrinus transporto priemonės registracijos duomenis, būtina patikrinti transporto priemonės vairuotojus ir keleivius, kurių tikrinimas atliekamas panaudojant standartinį asmenų tikrinimą (žr. 16 p.). Jei standartinis asmenų tikrinimas baigiamas komanda „Gerai“, tai patikrintas asmuo fiksuojamas kartu su tikrinama transporto priemone kaip vairuotojas arba keleivis. Jei standartinis asmenų tikrinimas baigiamas komanda „Gerai“ su geltonu semaforu (sprendimas pasiųsti asmenį specialiam patikrinimui), tai asmuo perduodamas specialiam patikrinimui iš karto po komandos „Gerai“.

Tolesniam patikrinimui naudojamos duomenų švieslentėje greta automobilio duomenų iš dešines esančio vertikalaus meniu (žr. 24 pav.) komandos patikrinti vairuotojus, keleivius, priekabas ar pakrautas transporto priemones.

24 pav. Vairuotojų ir keleivių tikrinimo langas

17.1. Vairuotojų tikrinimas

Vairuotojų tikrinimas įjungiamas spragtelėjus mygtuką „Vairuotojai“ ar nuspaudus klavišus <Shift+F7>. Vairuotojo patikrinimą atlikti naudojant standartinį asmenų tikrinimą (žr. 16 p.). Vairuotojo patikrinimas turi būti baigiamas komanda „Gerai“.

Grįžus iš vairuotojų tikrinimo lango į standartinį transporto priemonių tikrinimo langą, peržiūrėti, kokia semaforo spalva užsidegė ir koks pateiktas pranešimas lauke „Pranešimai“.

Jeigu yra daugiau nei vienas vairuotojas, tai spragtelėti mygtuką „Vairuotojai“ ar nuspausti klavišus <Shift+F7>. Atsiradusiame lange su vairuotojų sąrašu pasirinkti komandą „Naujas“ rodyklėmis arba klavišu <N> ir atlikti naujo vairuotojo patikrinimą.

17.2. Keleivių tikrinimas

Jei daugiau vairuotojų netikrinama ir kartu vyksta keleiviai, spragtelėti mygtuką „Keleiviai“ ar nuspausti klavišus <Shift+F8> ir atlikti pirmo keleivio patikrinimą kaip aprašyta toliau. Keleivio patikrinimas turi būti baigiamas komanda „Gerai“.

Grįžus iš keleivių tikrinimo lango į standartinį transporto priemonių tikrinimo langą, peržiūrėti, kokia semaforo spalva užsidegė ir koks pateiktas pranešimas lauke „Pranešimai“.

Jeigu yra daugiau nei vienas keleivis, tai spragtelėti mygtuką „Keleiviai“ ar nuspausti klavišus <Shift+F8>. Atsiradusiame lange su keleivių sąrašu pasirinkti komandą „Naujas“ rodyklėmis arba klavišu <N> ir atlikti naujo keleivio patikrinimą.

17.3. Priekabų tikrinimas

25 pav. Priekabos tikrinimo langas Jeigu baigus keleivių tikrinimą norima pradėti priekabų tikrinimą, pereinama prie priekabos tikrinimo spragtelėjus mygtuką „Priekabos“ ar nuspaudus klavišus <Shift+F9>. Atsidaro langas su antrašte „Standartinis Priekabos Tikrinimas“ (žr. 25 pav.).

Standartinio priekabos tikrinimo lango laukuose įvesti priekabos valstybinio numerio valstybės kodą, valstybinį numerį, gamintoją, pagaminimo metus, spalvą ir kėbulo numerį (perėjimas prie kito lauko nuspaudus <Enter> arba <Tab>).

Baigus įvesti duomenis, spragtelėti mygtuką „Redaguoti“ arba nuspausti klavišą <F3>. VSATIS atlieka priekabos patikrinimą. Peržiūrėti, kokia semaforo spalva užsidegė ir koks pateiktas pranešimas lauke „Pranešimai“.

Jeigu reikia, įvedamas komentaras spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>, įvesti komentaro tekstą ir dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>. Jei reikia, klavišais, pavaizduotais žemiau semaforų (<1>, <2> arba <3>, žr. 26 pav.), pakeičiamas sistemos pasiūlytas sprendimas – galima pasirinkti žalią, geltoną arba raudoną semaforą.

Esant nestandartinei situacijai (dega geltonas ar raudonas semaforas, pakeičiamas sprendimas pasirenkant kitos spalvos semaforą), būtina įvesti komentarą, kuris paaiškintų, dėl kokių aplinkybių bus vykdomas transporto priemonės specialus patikrinimas, jai draudžiama kirsti valstybės sieną ar buvo pakeistas VSATIS

26 pav. Pasienio kontrolės semaforai

pasiūlytas sprendimas. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus. Kitais atvejais komentaras įvedamas tikrinimą atliekančio pareigūno nuožiūra.

Spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>, VSATIS fiksuoja priekabos patikrinimą ir grįžta į standartinį transporto priemonės tikrinimo langą. Grįžus iš priekabų tikrinimo lango į standartinį transporto priemonių tikrinimo langą, būtina peržiūrėti, kokia semaforo spalva užsidegė ir koks pateiktas pranešimas lauke „Pranešimai“.

Toliau kita priekaba tikrinama spragtelėjus mygtuką „Priekabos“ ar nuspaudus klavišus <Shift+F9>. Atsiradusiame lange su priekabų sąrašu pasirinkti komandą „Naujas“ rodyklėmis arba klavišu <N> ir atlikti naujos priekabos patikrinimą.

17.4. Pakrautos transporto priemonės tikrinimas

Jeigu baigus priekabų tikrinimą norima pradėti pakrautų transporto priemonių tikrinimą, spragtelėti mygtuką „Pakrauti“ arba nuspausti klavišus <Shift+F11>.

Atsiradus standartinio transporto priemonių tikrinimo langui, įvesti pakrautos transporto priemonės duomenis, kaip aprašyta apie standartinį transporto priemonių tikrinimą (žr. 17 p.).

Baigus įvesti duomenis, spragtelėti mygtuką „Redaguoti“ arba nuspausti klavišą <F3>. Peržiūrėti, kokia semaforo spalva užsidegė ir koks pateiktas pranešimas lauke „Pranešimai“.

Jei reikia, įvedamas komentaras: spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>, lauke „Komentaras“ įvesti komentaro tekstą, dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>. Jei reikia, klavišais, pavaizduotais žemiau semaforų (<1>, <2> arba <3>), pakeičiamas sistemos pasiūlytas sprendimas – galima pasirinkti žalią, geltoną arba raudoną semaforą.

Esant nestandartinei situacijai (dega geltonas ar raudonas semaforas, pakeičiamas sprendimas pasirenkant kitos spalvos semaforą), būtina įvesti komentarą, kuris paaiškintų, dėl kokių aplinkybių bus vykdomas transporto priemonės specialus patikrinimas, jai draudžiama kirsti valstybės sieną ar buvo pakeistas VSATIS pasiūlytas sprendimas. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus. Kitais atvejais komentaras įvedamas tikrinimą atliekančio pareigūno nuožiūra.

Spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>, VSATIS fiksuoja pakrautos transporto priemonės patikrinimą ir grįžta į standartinį transporto priemonės tikrinimo langą. Grįžus iš pakrautų transporto priemonių tikrinimo lango į standartinį transporto priemonių tikrinimo langą, būtina peržiūrėti, kokia semaforo spalva užsidegė ir koks pateiktas pranešimas lauke „Pranešimas“.

Kita pakrauta transporto priemonė tikrinama spragtelėjus mygtuką „Pakrauta“ ar nuspaudus klavišus <Shift+F11>. Atsiradusiame lange su priekabų sąrašu pasirinkti komandą „Naujas“ rodyklėmis arba klavišu <N> ir atlikti naujos pakrautos transporto priemonės patikrinimą.

17.5. Transporto priemonės praleidimas per sieną

Baigus standartinį transporto priemonių tikrinimą, vairuotojų tikrinimą, keleivių tikrinimą, priekabų tikrinimą, pakrautų transporto priemonių tikrinimą, peržiūrėti semaforus ir lauką „Pranešimas“. Jei reikia, pakeisti semaforą pasirenkant žalią, geltoną arba raudoną spalvas:

	raudona semaforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonės kartu su asmenimis NEPRALEIDŽIAMOS per sieną.

	žalia semaforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonės kartu su asmenimis PRALEIDŽIAMOS per sieną.

	geltona semaforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonės kartu su asmenimis siunčiamos specialiam patikrinimui.

Jeigu reikia, įvesti komentarą spragtelėjus mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudus klavišą <F5>, įvesti komentaro tekstą ir dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>.

Esant nestandartinei situacijai (dega geltonas ar raudonas semaforas, pakeičiamas sprendimas pasirenkant kitos spalvos semaforą), būtina įvesti komentarą, kuris paaiškintų, dėl kokių aplinkybių bus vykdomas transporto priemonės specialus patikrinimas, jai draudžiama kirsti valstybės sieną ar buvo pakeistas VSATIS pasiūlytas sprendimas. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus. Kitais atvejais komentaras įvedamas tikrinimą atliekančio pareigūno nuožiūra.

Peržiūrimi asmenys, kurie kartu su transporto priemone praleidžiami per sieną Vairuotojų ir keleivių sąraše. Jei ne visų asmenų įrašai matomi sąraše, jis „prasukamas“ panaudojant <PageDown> ir <PageUp> klavišus.

Transporto priemonės tikrinimas baigiamas ir sprendimas fiksuojamas spragtelėjus mygtuką „Gerai“ ar nuspaudus klavišą <F12>. Sprendimas galioja visiems transporto priemonės grupės nariams: pagrindinei transporto priemonei, vairuotojams, keleiviams, priekaboms ir pakrautoms transporto priemonėms.

18. GRUPIŲ TVARKYMO APLIKACIJA

Grupių tvarkymo aplikacija leidžia vartotojui peržiūrėti ir koreguoti aktyvių (atidarytų) ir deaktyvuotų (uždarytų) grupių sąrašus, sudaryti naują grupę, uždaryti aktyvią grupę, atidaryti anksčiau uždarytą grupę.

Grupių tvarkymo aplikacija paleidžiama iš bet kurios pasienio kontrolės aplikacijos lango, spragtelėjus mygtuką „Sienos kirtimo grupės“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F3>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Sienos kirtimo grupės“ (žr. 27 pav.).

27 pav. Grupių tvarkymo langas

Grupės sąvoka. Vykdant kertančių valstybės sieną asmenų bei transporto priemonių patikrinimą, jie registruojami tam tikrose grupėse. VSATIS palaiko šias grupių rūšis:

	asmenų grupė (pvz., vykstantys pėsčiomis į turgų, vestuves ar laidotuves, maldininkų grupė);

	transporto priemonė ir ja vykstantys asmenys (autobuso ar lėktuvo reisas, lengvasis automobilis su keleiviais);

	sudėtinė grupė (pvz., grupė, charakterizuojanti automobilių koloną, susideda iš pogrupių – kiekviena transporto priemonė bei vykstantys joje keleiviai).

Grupės apibūdinamos grupės vardu. Grupės vardas gali būti pvz., autobuso numeris, lėktuvo reisas, vykdančio pasienio kontrolę pareigūno vardas, charakterizuojantys žodžiai („vestuvės“, „laidotuvės“, „maldininkai“, „pėstieji“, „sportas“). Rekomenduojama rinktis prasmingus grupių pavadinimus, nes tai palengvins jų paiešką sąrašuose.

Nuo 2003 m. liepos 1 d. įsigaliojus Rusijos Federacijos piliečių vykimo geležinkeliu per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu pagal FRTD (supaprastintą tranzito geležinkeliu dokumentą) schemą, buvo nustatyta, kad nekorektiškas, neprasmingas VSATIS grupių pavadinimų geležinkelio transporte formavimas apsunkina informacijos paiešką VSATIS, sudaro prielaidas atsirasti funkciniams netikslumams VSATIS.

Todėl asmenų, keliaujančių traukiniuose, grupių pavadinimai yra formalizuoti ir sudaro 12 ženklų fiksuoto formato kodą:

Pozicija	Turinys	Pavyzdžiai
1-3	Traukinio numeris	„029“ Maskva-Kaliningradas, „260“ Kaliningradas-Anapa, „286“ Kaliningradas-Gomelis
4-6	Pirmos trys geležinkelio pasienio kontrolės punkto pavadinimo raidės	Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktui bus „KEN“, Kybartų – „KYB“, Mažeikių – „MAZ“, Vilniaus – „VIL“, Obelių – „OBE“
7-12	Vykimo data	Du paskutiniai metu skaičiai, mėnuo ir diena: „030917“, „031007“, „031231“

Pavyzdys: tranzitinio traukinio „Maskva-Kaliningradas“, 2003 m. rugsėjo 17 d. vykstančio per Kenos geležinkelio stotį, keleivių grupė turės pavadinimą „029KEN030917“. Toks grupės pavadinimas leidžia nesunkiai nustatyti keleivius, kurie nurodytą dieną vyko šiuo traukiniu per konkretų pasienio kontrolės punktą.

Grupės gali būti atidarytos arba uždarytos. Standartiniame asmens tikrinime asmuo gali būti priskirtas tik atidarytai grupei. Kai grupė tampa nebereikalinga (pvz., kai visi grupės asmenys patikrinti), grupę reikia uždaryti. Uždaryta grupė nebepateikiama galimų pasirinkti grupių sąraše standartiniame asmens tikrinime.

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojas šios aplikacijos pagrindiniame lange gali atlikti visas aprašytas 14 p. operacijas iš sisteminio meniu ir 15 p. operacijas iš vertikalaus meniu. Perėjus prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali:

	baigti grupių tvarkymą ir grįžti į aplikaciją, iš kurios buvo iškviestas Grupių tvarkymo langas, spragtelėjęs mygtuką „Baigti“ arba nuspaudęs klavišą <Esc>;

	iškviesti peržiūrai ir koregavimui aktyvių (aktualių) grupių sąrašą, spragtelėjęs mygtuką „Aktyvios“ arba nuspaudęs klavišą <F3>;

	pereiti į uždarytos grupės paiešką, spragtelėjęs mygtuką „Visos“ arba nuspaudęs klavišą <F5>;

	uždaryti aktyvią grupę, spragtelėjęs mygtuką „Uždaryti“ arba nuspaudęs klavišą <F6>;

	peržiūrėti pasirinktai grupei priklausančių objektų sąrašą, spragtelėjęs mygtuką „Kirtimų sąrašas“ arba nuspaudęs klavišą <F7>;

	atidaryti naują pogrupį jau esamoje grupėje (pvz., grupėje „automobilių kolona“ pogrupiais bus kiekvienas automobilis), spragtelėjęs mygtuką „Pogrupis“ arba nuspaudęs klavišą <F8>;

	sukurti naują grupę, spragtelėjęs mygtuką „Nauja grupė“ arba nuspaudęs klavišą <F9>;

	patvirtinti naujos sukurtos grupės įvestus identifikacinius duomenis, spragtelėjęs mygtuką „Gerai“ arba nuspaudęs klavišą <F12>. VSAT įrašo naują grupę į aktyvių grupių sąrašą.

Pagrindinės operacijos. Pasinaudodamas lango galimybėmis, vartotojas gali atlikti šias pagrindines operacijas: sukurti naują grupę, uždaryti grupę ar atidaryti uždarytą grupę (žr. 28 lentelę).

Operacija	Vartotojo veiksmai
Sukurti naują grupę:	Jeigu reikia, sukuriama nauja grupė:  spragtelėti mygtuką „Nauja grupė“ arba nuspausti klavišą <F9>;  grupės tvarkymo lango „Grupė detaliai“ dalyje paeiliui surinkti identifikacinius grupės duomenis (grupės vardas, transporto priemonės rūšis ir tipas);  patvirtinti įvestų duomenų teisingumą mygtuko „Gerai“ spragtelėjimu arba klavišo <F12> nuspaudimu;  VSAT įrašo naują grupę į aktyvių grupių sąrašą
Uždaryti grupę:	Jeigu grupė daugiau nebereikalinga, ji turi būti uždaroma (deaktyvuota):  iškviesti peržiūrai ir koregavimui aktyvių (aktualių) grupių sąrašą, spragtelėjus mygtuką „Aktyvios“ arba nuspaudus klavišą <F3>;  atidarytų grupių sąraše rodyklėmis pasirinkti norimą uždaryti grupę  spragtelėti mygtuką „Uždaryti“ arba nuspausti klavišą <F6>,  VSATIS uždaro grupę, išbraukia ją iš aktyvių grupių sąrašo, perkeldama jos pavadinimą į uždarytų grupių sąrašą.
Atidaryti grupę:	Jeigu grupė buvo uždaryta, bet ją reikia vėl atidaryti:  pereiti į uždarytos grupės paieškos režimą, spragtelėjus mygtuką „Visos“ arba nuspaudus klavišą <F5>;  įvesti paieškos kriterijus: datos nuo ir iki, jeigu reikia, paieškai susiaurinti, įvesti grupės vardą ir/ar padalinį;  spragtelėjus mygtuką „Pateikti uždarytos“ arba nuspaudus klavišą <F5>, išvesti į ekraną uždarytas grupes, kurios tenkina pasirinktus kriterijus;  uždarytų grupių sąraše rodyklėmis pasirinkti norimą atidaryti grupę;  spragtelėti mygtuką „Uždaryti“ arba nuspausti klavišą <F6>;  VSATIS atidaro grupę, išbraukdama iš uždarytų grupių sąrašo ir įrašydama į aktyvių grupių sąrašą.

28 pav. Pagrindinės grupių tvarkymo operacijos

19. SPECIALIŲJŲ PATIKRINIMŲ APLIKACIJA

Specialiųjų patikrinimų aplikacija leidžia pagal VSATIS rekomendaciją ar kilus įtarimui atlikti asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų specialius (papildomus) patikrinimus.

29 pav. Specialiųjų patikrinimų aplikacijos langas Ši aplikacija paleidžiama iš bet kurios pasienio kontrolės aplikacijos lango, spragtelėjus mygtuką „Specialūs patikrinimai“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F5>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Specialūs patikrinimai“ (žr. 29 pav.).

VSATIS vartotojas šios aplikacijos pagrindiniame lange gali atlikti visas aprašytas 14 p. operacijas iš sisteminio meniu ir 15 p. operacijas iš vertikalaus meniu. Perėjus prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali išsirinkti du darbo režimus:

	pereiti prie asmens specialaus patikrinimo, spragtelėjęs mygtuką „Asmenys“ arba nuspaudęs klavišą <F5>;

	pereiti prie transporto priemonės specialaus patikrinimo, spragtelėjęs mygtuką „Trans. priem“ arba nuspaudęs klavišą <F3>.

Perėjus prie darbo konkrečiu režimu lango duomenų švieslentėje atsiranda atitinkamai asmenų ar transporto priemonių sąrašas, kuriame specialiam patikrinimui rodyklėmis pasirenkamas konkretus asmuo ar transporto priemonė. Pasirinkimui patvirtinti nuspausti klavišą <Enter>. VSATIS pereina atitinkamai į Specialaus asmenų patikrinimo aplikaciją ar į Specialaus transporto priemonių patikrinimo aplikaciją.

19.1. Specialus asmenų patikrinimas

Specialaus asmenų patikrinimo aplikacija leidžia atlikti pasirinkto asmens specialų patikrinimą VSATIS „juoduosiuose“ sąrašuose, prireikus iškviesti numeruojamų daiktų paiešką.

Ši aplikacija paleidžiama iš Specialiųjų patikrinimų aplikacijos lango: spragtelėti mygtuką „Asmenys“ arba nuspausti klavišą <F5>, atsiradusiame asmenų sąraše rodyklėmis pasirinkti tikrinimui konkretų asmenį, patvirtinti pasirinkimą klavišo <Enter> nuspaudimu. VSATIS pereina į Specialaus asmenų patikrinimo aplikaciją, kuriai startavus, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Specialūs asmens patikrinimas“ (žr. 30 pav.).

30 pav. Specialaus asmens patikrinimo langas

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojas šios aplikacijos pagrindiniame lange gali iškviesti pagalbą iš sisteminio meniu, atlikti visas 15 p. aprašytas operacijas iš vertikalaus meniu. Perėjęs prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali:

	grįžti į žemesnį aplikacijos hierarchijos lygį be rezultatų išsaugojimo, spragtelėjęs mygtuką „Baigti“ arba nuspaudęs klavišą <Esc>;

	iškviesti peržiūrai ir koregavimui aktyvių (aktualių) grupių sąrašą, spragtelėjęs mygtuką „Detaliau“ arba nuspaudęs klavišą <F2>;

	pereiti į paieškos režimą, spragtelėjęs mygtuką „Paieška“ arba nuspaudęs klavišą <F3>;

	įrašyti specialaus tikrinimo karininko komentarą, spragtelėjęs mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudęs klavišą <F5>;

	atlikti paiešką pagal įvestus asmens duomenis, spragtelėjęs mygtuką „Ieškoti“ arba nuspaudęs klavišą <F7>;

	atlikti numeruojamo daikto paiešką, spragtelėjęs mygtuką „Num. Daiktas“ arba nuspaudęs klavišą <F8>;

	užregistruoti sienos kirtimo įvykį, spragtelėjęs mygtuką „S. K. įvykis“ arba nuspaudęs klavišą <F9>;

	patvirtinti priimtą sprendimą, užbaigti specialųjį patikrinimą ir išsaugoti rezultatus, spragtelėjęs mygtuką „Gerai“ arba nuspaudęs klavišą <F12>.

Duomenų sulyginimas. Dešinėje lango pusėje (skyriuje „Posto asmens duomenys“) peržiūrėti asmens duomenis, įvestus standartiniame asmens tikrinime.

Jei asmuo surastas „juodajame“ sąraše, tai kairėje lango pusėje (skyriuje „Asmens apribojimo duomenys“) pateikiamas pirmasis įrašas iš „juodojo“ sąrašo. Sulyginti „juodojo“ sąrašo ir standartinio tikrinimo duomenis padeda raudonai pavaizduoti „juodojo“ sąrašo laukai, kurie skiriasi nuo standartinio tikrinimo duomenų.

Jei asmuo surastas „juodajame“ sąraše daugiau nei vieną kartą, tai kairėje lango pusėje apačioje pateikiami mygtukai su rodyklėmis „<„ ir „>„. Panaudojus klavišus <CTRL+A> ir <CRTL+Z>, atitinkamai galima pasirinkti prieš tai buvusį arba tolimesnį įrašą.

Kitų duomenų paieška. Jei norima atlikti kitų duomenų paiešką negu įvesta standartiniame patikrinime, reikia pereiti į paieškos režimą spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>. Dešinėje lango pusėje (skyriuje „Posto asmens duomenys“) užpildyti asmens laukuose duomenis, pagal kuriuos norima atlikti paiešką. Spragtelėjus mygtuką „Ieškoti“ arba nuspaudus klavišą <F7>, atliekama paieška.

Peržiūrėti paieškos rezultatus lauke „Pranešimas“ ir semaforus. Jei surandama atitinkamų įrašų „juodajame“ sąraše, pirmasis įrašas pateikiamas kairėje ekrano pusėje. Jei asmuo surastas „juodajame“ sąraše daugiau nei vieną kartą, tai kairėje lango pusėje apačioje pateikiami mygtukai su rodyklėmis „<„ ir „>„. Panaudojus klavišus <CTRL+A> ir <CRTL+Z>, atitinkamai galima pasirinkti prieš tai buvusį arba kitą tolimesnį įrašą.

Užbaigti paiešką spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>. VSATIS grąžina visus duomenis taip, kaip buvo prieš pereinant į paieškos režimą.

Sistemos sprendimo suradimas. Jei norima surasti, kokį sprendimą siūlo sistema, reikia spragtelėti mygtuką „Ieškoti“ arba nuspausti klavišą <F7>. Peržiūrėti lauką „Pranešimas“ ir semaforus.

Specialaus tikrinimo karininko komentaras. Būtinai įvedamas komentaras, kad būtų paaiškintas priimtas galutinis sprendimas: spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>, lauke „Komentaras“ įvesti komentaro tekstą, dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>. Jis yra būtinas, norint paaiškinti, dėl kokių aplinkybių priimtas tam tikras sprendimas po specialaus patikrinimo. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus.

Standartinio tikrinimo karininko komentaro peržiūra. Jei norima peržiūrėti Standartinio tikrinimo karininko komentarą, kuris netelpa į lango apačioje esantį lauką, reikia spausti klavišą <Tab> tiek kartų, kol Standartinio tikrinimo karininko komentaro laukas bus aktyvuotas. Laukas tampa aktyvus, kai jame atsiranda žymeklis. Rodyklėmis arba klavišais <PageUp>/<PageDown> „pasukti“ komentaro tekstą.

„Juodojo“ sąrašo įrašo peržiūra. Jei kairėje lango pusėje (skyriuje „Asmens apribojimo duomenys“) pateikiamas įrašas iš „juodojo“ sąrašo, tai spragtelėjus mygtuką „Detaliau“ arba nuspaudus klavišą <F2>, VSATIS atidarys detalų įrašo langą su įrašo laukais. Jei tekstas netelpa lauke, tai reikia aktyvuoti lauką klavišo <Tab> paspaudimais. Tekstas lauke „prasukamas“ rodyklėmis.

Nuspaudžiate klavišą <F3>: lauko tekstas parodomas atskirame dideliame peržiūros lange. Jei tekstas netelpa peržiūros lange, jis „prasukamas“ klavišais <PageUp> ir <PageDown>. Teksto peržiūra peržiūros lange baigiama klavišo <Enter> arba <Esc> nuspaudimu.

Baigus įrašo peržiūrą ir nuspaudus klavišą <Esc>, VSATIS grįžtą į asmens specialaus tikrinimo langą.

Numeruojamo daikto speciali paieška. Numeruojamo daikto specialiai paieškai atlikti spragtelėti mygtuką „Num. Daiktas“ arba nuspausti klavišą <F8>. VSATIS atidaro asmens numeruojamų daiktų sąrašą atskirame lange.

Numeruojamų daiktų sąraše pasirinkti norimą daiktą rodyklėmis. Spragtelėti mygtuką „Redaguoti“, paspausti klavišą <R> arba <Enter>. Atlikti numeruojamo daikto specialią paiešką, kaip aprašyta 19.2 p.

Grįžus iš numeruojamo daikto specialios paieškos, peržiūrėti pranešimus ir semaforus.

19.2. Speciali numeruojamų daiktų paieška

Specialios numeruojamo daikto paieškos aplikacija leidžia peržiūrėti ir patikrinti pasirinkto numeruojamo daikto specialų patikrinimą VSATIS „juoduosiuose“ sąrašuose, jei reikia, koreguojant tikrinamo numeruojamo daikto duomenis.

Specialios numeruojamo daikto paieškos aplikacija paleidžiama iš Specialaus asmenų patikrinimo aplikacijos, kaip aprašyta 19.1 p., po to atsiranda Specialios numeruojamo daikto paieškos langas.

Specialios numeruojamo daikto paieškos langas. Dirbant šiame lange, reikia dešinėje lango pusėje peržiūrėti numeruojamo daikto duomenis, kuriuos įvedė standartinėje numeruojamo daikto paieškoje.

Jei numeruojamas daiktas pakliūva į „juodąjį“ sąrašą, tai kairėje lango pusėje pateikiamas pirmasis įrašas iš „juodojo“ sąrašo. Sulyginti „juodojo“ sąrašo ir standartinio tikrinimo duomenis padeda raudonai pavaizduoti „juodojo“ sąrašo laukai, kurie skiriasi nuo standartinio tikrinimo duomenų.

Jei numeruojamas daiktas surastas „juodajame“ sąraše daugiau nei vieną kartą, tai kairėje lango pusėje apačioje pateikiami mygtukai su rodyklėmis „<„ ir „>„. Nuspaudus klavišus <CTRL+A> ir <CRTL+Z>, atitinkamai galima pasirinkti prieš tai buvusį arba kitą tolimesnį įrašą.

Kitų duomenų paieška. Jei norima atlikti kitų duomenų negu įvesta standartiniame patikrinime paiešką, reikia pereiti į paieškos režimą spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>. Užpildyti numeruojamo daikto laukuose duomenis, pagal kuriuos norite atlikti paiešką. Spragtelėjus mygtuką „Ieškoti“ arba nuspaudus klavišą <F7>, atliekama paieška.

Peržiūrėti paieškos rezultatus lauke „Pranešimas“ ir semaforus. Jei surandama atitinkamų įrašų „juodajame“ sąraše, pirmasis įrašas pateikiamas kairėje ekrano pusėje. Jei numeruojamas daiktas surastas „juodajame“ sąraše daugiau nei vieną kartą, tai kairėje lango pusėje, apačioje, pateikiami mygtukai su rodyklėmis „<„ ir „>„. Paspaudus klavišus <Ctrl+A> ir <Ctrl+Z>, atitinkamai galima pasirinkti prieš tai buvusį arba kitą įrašą.

Užbaigti paiešką spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>. VSATIS sugrąžina visus duomenis taip, kaip buvo prieš pereinant į paieškos režimą.

Sistemos sprendimo suradimas. Jei norima surasti, kokį sprendimą siūlo sistema, reikia spragtelėti mygtuką „Ieškoti“ arba nuspausti klavišą <F7>. Peržiūrėti lauką „Pranešimas“ ir semaforus.

Specialaus tikrinimo karininko komentaras. Būtinai įvedamas komentaras, norint paaiškinti priimtą galutinį sprendimą: spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>, lauke „Komentaras“ įvesti komentaro tekstą, dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>. Jis yra būtinas, norint paaiškinti, dėl kokių aplinkybių priimtas tam tikras sprendimas po specialaus patikrinimo. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus.

Standartinio tikrinimo karininko komentaro peržiūra. Jei norima peržiūrėti Standartinio tikrinimo karininko komentarą, kuris netelpa į lango apačioje esantį lauką, reikia spausti klavišą <Tab> tiek kartų, kol Standartinio tikrinimo karininko komentaro laukas bus aktyvuotas. Laukas tampa aktyvus, kai jame atsiranda žymeklis. Rodyklėmis arba klavišais <PageUp>/<PageDown> „pasukti“ komentaro tekstą.

„Juodojo“ sąrašo įrašo peržiūra. Jei kairėje lango pusėje pateikiamas įrašas iš „juodojo“ sąrašo, tai spragtelėjus mygtuką „Detaliau“ arba nuspaudus klavišą <F2>, VSATIS atidarys detalų įrašo langą su įrašo laukais. Jei tekstas netelpa lauke, tai reikia aktyvuoti lauką klavišo <Tab> paspaudimais. Tekstas lauke „prasukamas“ rodyklėmis.

Nuspaudžiate klavišą <F3>: lauko tekstas parodomas atskirame dideliame peržiūros lange. Jei tekstas netelpa peržiūros lange, jis „prasukamas“ klavišais <PageUp> ir <PageDown>. Teksto peržiūra peržiūros lange baigiama klavišo <Enter> arba <Esc> nuspaudimu.

Baigus įrašo peržiūrą ir nuspaudus klavišą <Esc>, VSATIS grįžtą į specialios numeruojamo daikto paieškos langą.

Specialios numeruojamo daikto paieškos pabaiga. Peržiūrėti semaforus ir lauką „Pranešimas“. Jei reikia, pakeisti semaforą pasirenkant žalią arba raudoną spalvas:

	geltona semaforo spalva pasirenkama, jei numeruojamas daiktas NEPRALEI-DŽIAMAS per sieną;

	žalia semaforo spalva pasirenkama, jei numeruojamas daiktas PRALEIDŽIAMAS per sieną. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu numeruojamas daiktas įvežamas į šalį ir yra areštuojamas, turi būti pasirenkamas būtent žalias semaforo signalas.

Sprendimui fiksuoti spragtelėti mygtuką „Gerai“ arba nuspausti klavišą <F12>.

19.3. Specialus transporto priemonės patikrinimas

Specialaus transporto priemonių patikrinimo aplikacija leidžia atlikti pasirinktos transporto priemonės specialų patikrinimą VSATIS „juoduosiuose“ sąrašuose, prireikus atlikti numeruojamų daiktų specialiąją paiešką.

Ši aplikacija paleidžiama iš Specialiųjų patikrinimų aplikacijos lango: spragtelėti mygtuką „Transporto priemonės“ arba nuspausti klavišą <F3>, atsiradusiame transporto priemonių sąraše (žr. 31 pav.) rodyklėmis pasirinkti tikrinimui konkretų asmenį, patvirtinti pasirinkimą klavišo <Enter> nuspaudimu. VSATIS pereina į Specialaus transporto priemonės patikrinimo aplikaciją, kuriai startavus atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Specialūs transporto priemonės patikrinimas“ (žr. 32 pav.).

Vartotojo galimybės. VSATIS vartotojas šios aplikacijos pagrindiniame lange gali iškviesti pagalbą iš sisteminio meniu, atlikti visas aprašytas 3.1 p. operacijas iš vertikalaus meniu. Perėjus prie darbo šioje aplikacijoje, vartotojas iš horizontalaus meniu gali:

	grįžti į žemesnį aplikacijos hierarchijos lygį be rezultatų išsaugojimo, spragtelėjęs mygtuką „Baigti“ arba nuspaudęs klavišą <Esc>;

	iškviesti peržiūrai detalizuotų duomenų langą, spragtelėjęs mygtuką „Detaliau“ arba nuspaudęs klavišą <F2>;

31 pav. Transporto priemonių sąrašas

	pereiti į paieškos režimą, spragtelėjęs mygtuką „Paieška“ arba nuspaudęs klavišą <F3>;

	įrašyti specialaus tikrinimo karininko komentarą, spragtelėjęs mygtuką „Komentaras“ arba nuspaudęs klavišą <F5>;

	atlikti paieška pagal įvestus transporto priemonės duomenis, spragtelėjęs mygtuką „Ieškoti“ arba nuspaudęs klavišą <F7>;

	peržiūrėti, kokie nariai (asmenys, priekabos ir pakrauti automobiliai) yra transporto priemonės grupėje, spragtelėjęs mygtuką „Statusas“ arba nuspaudęs klavišą <F8>;

	užregistruoti sienos kirtimo įvykį, spragtelėjęs mygtuką „S. K. įvykis“ arba nuspaudęs klavišą <F9>;

	patvirtinti priimtą sprendimą ir išsaugti rezultatus, spragtelėjęs mygtuką „Gerai“ arba nuspaudęs klavišą <F12>.

Specialaus transporto priemonės patikrinimo langas. Dirbant šiame lange (žr. 31 pav.), reikia dešinėje lango pusėje peržiūrėti transporto priemonės duomenis, kurie buvo įvesti standartiniame transporto priemonių patikrinime.

Jeigu transporto priemonė surasta „juodajame“ sąraše, tai kairėje lango pusėje pateikiamas pirmasis įrašas iš „juodojo“ sąrašo. Sulyginti „juodojo“ sąrašo ir standartinio tikrinimo duomenis padeda raudonai pavaizduoti „juodojo“ sąrašo laukai kurie skiriasi nuo standartinio tikrinimo duomenų.

Jeigu transporto priemonė surasta „juodajame“ sąraše daugiau nei vieną kartą, tai kairėje lango pusėje apačioje pateikiami mygtukai su rodyklėmis „<„ ir „>„. Nuspaudus klavišus <Ctrl+A> ir <Ctrl+Z>, atitinkamai galima pasirinkti prieš tai buvusį arba kitą įrašą.

32 pav. Specialaus transporto priemonės patikrinimo langas Kitų duomenų paieška. Jei norima atlikti kitų duomenų negu įvesta standartiniame patikrinime paiešką, reikia pereiti į paieškos režimą spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>. Užpildyti transporto priemonės laukuose duomenis, pagal kuriuos norite atlikti paiešką. Spragtelėjus mygtuką „Ieškoti“ arba nuspaudus klavišą <F7>, atliekama paieška.

Peržiūrėti paieškos rezultatus lauke „Pranešimas“ ir semaforus. Jei surandama atitinkamų įrašų „juodajame“ sąraše, pirmasis įrašas pateikiamas kairėje ekrano pusėje. Jei asmuo pakliūva į „juodąjį“ sąrašą daugiau nei vieną kartą, tai kairėje lango pusėje, apačioje, pateikiami mygtukai su rodyklėmis „<„ ir „>„. Paspaudus klavišus <Ctrl+A> ir <Ctrl+Z>, atitinkamai galima pasirinkti prieš tai buvusį arba kitą įrašą.

Užbaigti paiešką spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>. VSATIS grąžina visus duomenis taip, kaip buvo prieš pereinant į paieškos režimą.

Sistemos sprendimo suradimas. Jei norima surasti, kokį sprendimą siūlo sistema, reikia spragtelėti mygtuką „Ieškoti“ arba nuspausti klavišą <F7>. Peržiūrėti lauką „Pranešimas“ ir semaforus.

Specialaus tikrinimo karininko komentaras. Būtinai įvedamas komentaras, siekiant paaiškinti priimtą galutinį sprendimą: spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>, lauke „Komentaras“ įvesti komentaro tekstą, dar kartą spragtelėti mygtuką „Komentaras“ arba nuspausti klavišą <F5>. Jis yra būtinas, norint paaiškinti, dėl kokių aplinkybių priimtas tam tikras sprendimas po specialaus patikrinimo. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus.

Standartinio tikrinimo karininko komentaro peržiūra. Jei norima peržiūrėti Standartinio tikrinimo karininko komentarą, kuris netelpa į lango apačioje esantį lauką, reikia spausti klavišą <Tab> tiek kartų, kol Standartinio tikrinimo karininko komentaro laukas bus aktyvuotas. Laukas tampa aktyvus, kai jame atsiranda žymeklis. Rodyklėmis arba klavišais <PageUp>/<PageDown> „pasukti“ komentaro tekstą.

33 pav. Detalūs transporto priemonės duomenys

„Juodojo“ sąrašo įrašo peržiūra. Jei kairėje lango pusėje pateikiamas įrašas iš „juodojo“ sąrašo, tai spragtelėjus mygtuką „Detaliau“ arba nuspaudus klavišą <F2>, VSATIS atidarys detalų įrašo langą su įrašo laukais (žr. 33 pav.). Jei tekstas netelpa lauke, tai reikia aktyvuoti lauką klavišo <Tab> paspaudimais. Tekstas lauke „prasukamas“ rodyklėmis.

Jeigu tekstas netelpa lauke, nuspaudus klavišą <F3>: lauko tekstas parodomas atskirame dideliame peržiūros lange. Jei tekstas netelpa peržiūros lange, jis „prasukamas“ klavišais <PageUp> ir <PageDown>. Teksto peržiūra peržiūros lange baigiama klavišo <Enter> arba <Esc> nuspaudimu.

Baigus įrašo peržiūrą ir nuspaudus klavišą <Esc>, VSATIS grįžtą į specialaus transporto priemonės tikrinimo langą.

Darbas su transporto priemonės grupe. Jeigu reikia peržiūrėti, kokie nariai (asmenys, priekabos ir pakrauti automobiliai) yra transporto priemonės grupėje, spragtelėjus mygtuką „Statusas“ arba nuspaudus klavišą <F8>, VSATIS pereis į grupės statuso langą.

Peržiūrėti transporto priemonės grupės narius grupės statuso lange. Jei visa grupė netelpa į langą, rodyklėmis arba klavišais <PageUp> ir <PageDown> galima „prasukti“ lange parodytą grupę. Peržiūra grupės statuso lange baigiama spragtelėjus mygtuką „Baigti“ arba nuspaudus klavišą <Esc>.

Vartotojas taip gali atlikti vairuotojų, keleivių, priekabų ir pakrautų transporto priemonių specialius patikrinimus. Vairuotojų ir keleivių specialus patikrinimas atliekamas kaip aprašyta asmens specialiame patikrinime. Priekabų ir pakrautų transporto priemonių specialus patikrinimas atliekamas analogiškai kaip aprašyta apie specialų transporto priemonių patikrinimą. Rezultatai fiksuojami, jei asmens specialus patikrinimas baigiamas komanda „Gerai“, t. y. spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>. Rezultatai fiksuojami, jei transporto priemonės specialus patikrinimas baigiamas komanda „Gerai“.

Vairuotojų specialus patikrinimas. Atlikdami vairuotojų specialų patikrinimą, nuspauskite klavišus <Shift+F7>. VSATIS atidaro vairuotojų sąrašą atskirame lange. Vairuotojų sąraše pasirinkti norimą vairuotoją rodyklėmis. Spragtelėti mygtuką „Redaguoti“, paspausti klavišą <R> arba <Enter>. Atlikti vairuotojo specialų patikrinimą, kaip anksčiau aprašyta. Grįžus iš vairuotojų patikrinimo, peržiūrėti pranešimus ir semaforus.

Keleivių specialus patikrinimas. Atlikdami keleivių specialų patikrinimą, nuspauskite klavišus <Shift+F8>. VSATIS atskirame lange atidaro Keleivių sąrašą, kuriame pasirinkti norimą keleivį rodyklėmis. Spragtelėti mygtuką „Redaguoti“, paspausti klavišą <R> arba <Enter>. Atlikti keleivio specialų patikrinimą, kaip anksčiau aprašyta. Grįžus iš keleivių patikrinimo, peržiūrėti pranešimus ir semaforus.

Priekabų specialus patikrinimas. Nuspauskite klavišus <Shift+F9>. VSATIS atskirame lange atidaro Priekabų sąrašą, kuriame pasirinkite norimą priekabą rodyklėmis. Spragtelėti mygtuką „Redaguoti“, paspausti klavišą <R> arba <Enter>. Atlikti priekabos specialų patikrinimą, kaip ankščiau aprašyta. Grįžus iš priekabų patikrinimo, peržiūrėti pranešimus ir semaforus.

Pakrautų transporto priemonių specialus patikrinimas. Nuspauskite klavišus <Shift+F11>. VSATIS atskirame lange atidaro Pakrautų transporto priemonių sąrašą, kuriame pasirinkite norimą pakrautą transporto priemonę rodyklėmis. Spragtelėti mygtuką „Redaguoti“, paspausti klavišą <R> arba <Enter>. Atlikti pakrautos transporto priemonės specialų patikrinimą, kaip anksčiau aprašyta. Grįžus iš pakrautų transporto priemonių patikrinimo, peržiūrėti pranešimus ir semaforus.

Transporto priemonės specialaus patikrinimo pabaiga. Baigus specialų transporto priemonės, vairuotojų, keleivių, priekabų ir pakrautų transporto priemonių tikrinimą, peržiūrėti semaforus ir lauką „Pranešimas“. Jei reikia, pakeisti semaforą pasirenkant žalią arba raudoną spalvas:

	raudona semaforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonė NEPRALEIDŽIAMA per sieną.

	žalia semaforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonė PRALEIDŽIAMA per sieną. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu transporto priemonė įvažiuoja į šalį ir yra sulaikoma, turi būti pasirenkamas būtent žalias semaforo signalas.

Spragtelėti mygtuką „Gerai“ arba nuspausti klavišą <F12>. VSATIS atidaro transporto priemonės grupės statuso langą su transporto priemonės grupės nariais. Prie kiekvieno grupės nario dega atitinkamos spalvos semaforas, kaip buvo nuspręsta atliekant standartinius ir specialius tikrinimus. Specialaus tikrinimo sprendimas turi viršenybę prieš standartinio tikrinimo sprendimą.

Peržiūrėti sprendimus dėl kiekvieno transporto priemonės grupės nario. Jei sprendimai netenkina, grįžti į standartinį transporto priemonės tikrinimo langą spragtelėjus mygtuką „Baigti“ arba nuspaudus klavišą <Esc>. Jei sprendimai tenkina, fiksuoti sprendimus spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>. Fiksuojami skirtingi sprendimai (skirtingai negu standartinio transporto priemonės patikrinimo) visiems transporto priemonės grupės nariams: pagrindinei transporto priemonei, vairuotojams, keleiviams, priekaboms ir pakrautoms transporto priemonėms.

20. SIENOS KIRTIMŲ ĮVYKIŲ APLIKACIJOS

Sienos kirtimų įvykių aplikacijos leidžia įrašyti į VSATIS papildomos informacijos apie įvykius, susijusius su asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų judėjimu per valstybės sieną. Jos realizuotos kaip atskiros aplikacijos kiekvienai kategorijai: asmenims, transporto priemonėms ir numeruojamiems daiktams.

20.1. Įvykis su asmeniu

34 pav. Sienos kirtimo įvykis (asmuo) Ši aplikacija paleidžiama iš bet kurios pasienio kontrolės aplikacijos lango, spragtelėjus mygtuką „S. K. įvykis (asmuo)“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F6>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Sienos kirtimo įvykis (asmuo)“ (žr. 34 pav.).

Analogiškai atliekant asmens standartinį tikrinimą, įvesti asmens duomenis. Teisingai atlikti šiuos išvardytus veiksmus:

	jeigu asmuo kirto sieną iš išorės į vidų, tai klavišu <F2> perjungti mygtuką „Įvažiavimas/Išvažiavimas“ į padėtį „Įvažiavimas“. Priešingai – nustatyti „Išvažiavimas“;

	jeigu asmuo kirto sieną, tai pasirinkti žalią semaforo signalą;

	jeigu asmuo buvo sulaikytas, nespėjus jam kirsti sienos, tai pasirinkti raudoną semaforo signalą;

Kaip ir standartiniame asmens tikrinime, galima pasirinkti grupę, atlikti numeruojamų daiktų tikrinimą.

Baigus asmens duomenų registraciją ir spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>, VSATIS pereina į sienos kontrolės įvykio duomenų registravimo langą, kuriame reikia:

	laukų grupėje „Veiksmai“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti sienos pažeidimo tipą, veiksmus ir kokiai žinybai perduotas, įvesti kokiam pareigūnui perduotas;

	laukų grupėje „Sienos Pažeidimo Vieta“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti rinktinę, užkardą ir kvadratą;

	laukų grupėje „Suėmimo Vieta“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti rinktinę, užkardą ir kvadratą.

Baigus įvesti sienos kontrolės įvykio laukus, spragtelėti mygtuką „Gerai“ arba nuspausti klavišą <F12>. VSATIS fiksuoja duoto asmens sienos kontrolės įvykį.

20.2. Įvykis su transporto priemone

Ši aplikacija paleidžiama iš bet kurios pasienio kontrolės aplikacijos lango, spragtelėjus mygtuką „S. K. įvykis (T. P.)“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F7>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Sienos kirtimo įvykis (transporto priemonė)“ (žr. 35 pav.).

35 pav. Sienos kirtimo įvykis (transporto priemonė) Analogiškai atliekant transporto priemonės standartinį tikrinimą, įvesti transporto priemonės duomenis. Teisingai atlikti toliau išvardytus veiksmus:

	jeigu transporto priemonė kirto sieną iš išorės į vidų, tai klavišu <F2> perjungti mygtuką „Įvažiavimas/Išvažiavimas“ į padėtį „Įvažiavimas“. Priešingai – nustatyti „Išvažiavimas“;

	jeigu transporto priemonė kirto sieną, tai pasirinkti žalią semaforo signalą;

	jeigu transporto priemonė buvo sulaikyta, nespėjus jai kirsti sienos, tai pasirinkti raudoną semaforo signalą;

Kaip ir standartinio transporto priemonės tikrinimo metu, galima atlikti vairuotojų, keleivių, priekabų, pakrautų transporto priemonių sienos kontrolės įvykio registraciją.

Baigus transporto priemonės duomenų registraciją, baigiama spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>. VSATIS pereina į sienos kontrolės įvykio duomenų registravimo langą, kuriame reikia:

	laukų grupėje „Veiksmai“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti sienos pažeidimo tipą, veiksmus ir kokiai žinybai perduotas, įvesti kokiam pareigūnui perduotas;

	laukų grupėje „Sienos Pažeidimo Vieta“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti rinktinę, užkardą ir kvadratą;

	laukų grupėje „Suėmimo Vieta“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti rinktinę, užkardą ir kvadratą.

Baigus įvesti sienos kontrolės įvykio laukus, spragtelėti mygtuką „Gerai“ arba nuspausti klavišą <F12>. VSATIS fiksuoja duotos transporto priemonės sienos kontrolės įvykį.

20.3. Įvykis su numeruojamu daiktu

Ši aplikacija paleidžiama iš bet kurios pasienio kontrolės aplikacijos lango, spragtelėjus mygtuką „S. K. įvykis (num. Daiktas)“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F8>. Startavus aplikacijai, atsidaro langas su antrašte „Posto programos: Sienos kirtimo įvykis (numerinis daiktas)“ (žr. 36 pav.).

36 pav. Sienos kirtimo įvykis (numeruojamas daiktas)

Analogiškai numeruojamų daiktų standartinei paieškai įvesti numeruojamo daikto duomenis. Teisingai atlikti toliau išvardytus veiksmus:

	jeigu numeruojamas daiktas kirto sieną, tai pasirinkti žalią semaforo signalą;

	jeigu numeruojamas daiktas buvo sulaikytas nespėjus kirsti sienos, tai pasirinkti geltoną semaforo signalą.

Baigus numeruojamo daikto duomenų registraciją, spragtelėti mygtuką „Gerai“ arba nuspausti klavišą <F12>, VSATIS pereina į sienos kontrolės įvykio duomenų registravimo langą, kuriame reikia:

	laukų grupėje „Veiksmai“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti sienos pažeidimo tipą, veiksmus ir kokiai žinybai perduotas, įvesti kuriam pareigūnui perduotas;

	laukų grupėje „Sienos Pažeidimo Vieta“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti rinktinę, užkardą ir kvadratą;

	laukų grupėje „Suėmimo Vieta“ rodyklėmis paeiliui pasirinkti rinktinę, užkardą ir kvadratą.

Baigus įvesti sienos kontrolės įvykio laukus, spragtelėti mygtuką „Gerai“ arba nuspausti klavišą <F12>. VSATIS fiksuoja duotos transporto priemonės sienos kontrolės įvykį.

IV. PASIENIO KONTROLĖS TVARKA

Šiame skyriuje išdėstyti vartotojo veiksmai vykdant per sistemą VSATIS asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų, kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, pasienio kontrolę.

Bendra tikrinimo procedūrų vykdymo schema:

	grupės patikrinimas;

	standartinis asmenų ar transporto priemonių patikrinimas;

	specialus asmenų ar transporto priemonių patikrinimas;

	sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

Tačiau kai kurių pasienio procedūrų vykdymo tvarka yra specifinė ir priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Pavyzdžiui, grupių patikrinimas praktiškai nereikalingas supaprastintuose ir autokelių PKP.

21. VSATIS parengimas darbui

Norint paruošti VSATIS darbui, vartotojas privalo:

1) įjungti skenerį, jeigu jis yra.

DĖMESIO: skeneris neveiks, jeigu jis bus įjungtas vėliau negu darbo vietos kompiuteris. Jei darbo metu skeneris buvo išjungtas, tai būtina:

	uždaryti (išeiti, sustabdyti) VSATIS;

	uždaryti (išeiti, sustabdyti) NT operacinę sistemą;

	išjungti darbo vietą;

	įjungti skenerį ir tęsti darbą pagal toliau pateiktas instrukcijas;

2) įjungti darbo vietos kompiuterį, nuspaudus mygtuką „Power“ ir palaukti, kol startuos Windows NT operacinė sistema;

3) įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

4) palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei pasirinkti domeną (turi būti“PPD“);

5) įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, nuspausti klavišą <Enter>.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vartotojo vardas nėra jautrus (priklausomas) klaviatūros registrui, t. y. vartotojo vardą galima rinkti ir didžiosiomis, ir mažosiomis raidėmis. Tačiau slaptažodis turi būti surinktas vertinant raidžių dydį. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į skaičių klaviatūros būsena – turi degti indikatorius „NumLock“.

Ekrane vietoje slaptažodžio simbolių matomas simbolis „*“. Neteisingai įvedus vartotojo vardą arba slaptažodį, VSATIS praneša apie tai atitinkamu pranešimu ekrane. Spragtelėjus mygtuką „OK“, galima pakartoti vartotojo vardo ir slaptažodžio įvedimą;

6) sistema identifikuoja vartotoją, suteikia jam reikalingus įgaliojimus ir startuoja, ekrane pasirodo pagrindinis VSATIS langas;

7) startuoti aplikacija „Posto programos“: pagrindinio VSATIS lango vertikaliame meniu pelyte nustatyti žymeklį į mygtuką „Posto programos“ ir patvirtinti savo pasirinkimą paspaudus kairį pelytės klavišą. Iš kompiuterio klaviatūros ši operacija inicijuojama paspaudus klavišą <Ctrl+F1>;

8) pasirinkti tikrinamų asmenų judėjimo kryptį (jeigu darbo vieta nėra skirta tikrinti tik įvažiuojančius arba išvažiuojančius asmenis), spragtelėjus mygtuką „Atvyksta“ arba nuspaudus klavišą <F2>. Mygtukas cikliškai keičia reikšmes „Atvyksta“, „Išvyksta“ ir „At/Iš“. Jeigu darbo stotis konfigūruota tik vienos krypties asmenims ir transporto priemonėms tikrinti, tuomet šio mygtuko reikšmė negali būti pakeista!

9) oro, jūrų ir upių uostuose bei geležinkelio stotyse pamainos vyresnysis privalo sudaryti sienos kirtimo grupes, vadovaudamasis judėjimo tvarkaraščiu. Rekomenduojama sudaryti prasminį grupės pavadinimą (reiso numeris, laivo pavadinimas ir pan.). Pavyzdžiui, „KAUNAS 020402 at“, kur „KAUNAS“ – laivo pavadinimas didžiosiomis raidėmis, „020402“ reiso data ir „at“ – vykimo kryptis (gali būti „iš“ arba jų angliški ekvivalentai „I(n)“ ir „O(ut)“). Minėti trys elementai atskirti tarpais. Asmenų, keliaujančių traukiniuose, grupių pavadinimai yra formalizuoti ir sudaro 12 ženklų fiksuoto formato kodą (žr. 18 p.).

Taip pat prieš tikrinimo pradžią sudaryti sienos kirtimo grupes nenumatytiems tvarkaraštyje transporto priemonių reisams. Kituose PKP grupės sudaromos patikrinimo metu esant būtinumui (pvz., sportininkų grupė, maldininkai);

10) geležinkelio pasienio kontrolės punktuose atsakingas už nešiojamų kompiuterių duomenų paruošimą prieš traukinio atvykimą privalo atlikti duomenų sinchronizavimą.

22. Baigti darbą su kompiuteriu

Norint baigti darbą su kompiuteriu, pirmiausia būtina uždaryti visas VSATIS aplikacijas (spragtelėjus VSATIS aplikacijos lango sisteminiame meniu esantį mygtuką su piktograma „išėjimas pro duris“ arba nuspaudus klavišą <Alt+X> – žr. 1.5.1 p.).

Kai ekrane matomas vartotojo prisijungimo prie sistemos langas, klaviatūroje nuspausti klavišų kombinaciją <Ctrl+Alt+Del>. Klavišų <Tab> aktyvuokite mygtuką „ShutDown“. Kompiuteris pradeda stabdymo procesą, kurio metu yra stabdomos tuo metu aktyvios programos. Kompiuteris gali būti išjungtas, kai ekrane atsiranda langas su pavadinimu „Shutdown Computer“ ir užrašu „It is now safe to turn-off your computer“.

23. Procesų funkcinės diagramos

Pasienio kontrolės tvarka pateikta funkcinių diagramų pavidalu. Rengiant jas, buvo naudojamas Microsoft programinės įrangos instrumentas Basic Flowchart. 37-44 pav. vaizdžiai parodyta, kaip vykdoma įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė, asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų standartinis ir specialus patikrinimas, sprendimo priėmimo po patikrinimo tvarka.

37 pav. Įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė

38 pav. Standartinis asmenų patikrinimas

44 pav. Sprendimo priėmimas po patikrinimo

V. ŽINYBINIS ELEKTRONINIS PAŠTAS

VSAT žinybinis elektroninis paštas realizuotas matematinės įrangos Microsoft Outlook 2000 pagrindu. Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės elektroninio pašto sąvokos ir pašto vartotojo operacijos, elektroninio rakto, kaip tarnybinės veiklos tvarkiklio, panaudojimas, jo galimybės.

24. Naudojami terminai

Ikona	Terminas	Paaiškinimas
Address book	- adresų knyga
Calendar	- kalendorius, tvarkaraštis naudojamas darbams planuoti
Contact	- adresų kortelės arba elektroninė adresų knygelė
Deleted items	- „šiukšlių“ dėžė. Jeigu ištrynę gautą laišką apsigalvosite, tai rasite jį čia
Distribution Lists	- pašto adresų rinkinys. Naudojamas, kai reikia išsiųsti paštą grupei asmenų vienu metu
Drafts	- „juodraščių“ dėžė. Parašyti, bet neišsiųsti laiškai saugomi šitoje dėžėje
Inbox	- pašto dėžutė elektroniniams laiškams siųsti ir gauti. Ji yra ribotos talpos, todėl būtina laikas nuo laiko ją valyti, ištrinant seną nereikalingą informaciją
Outbox	- išsiųsti laiškai čia laukia ryšio seanso su kompiuteriu, išsiunčiančiu paštą
Sent items	- visi jūsų išsiųsti laiškai (jų kopijos) susikaupia čia
Tasks	- darbų sąrašo sudarymas, pirmaeiliškumo nustatymas, atlikimo kontrolė
Notes	vieta užrašams
Journal	elektroninis žurnalas

25. PAŠTO PALEIDIMAS

Elektroninis paštas paleidžiamas:

	iš VSATIS pagrindinio lango (žr. 14 p.) paeiliui pereiti į režimą „Kitos programos“, spragtelėti mygtuką „Kitos programos“ arba nuspausti klavišus <Ctrl+F6>, o pasikeitus vertikaliam meniu, spragtelėti mygtuką „Microsoft Outlook“ arba nuspausti klavišą <Ctrl+F1>;

	iš operacinės sistemos Windows NT dvigubu pelės mygtuko paspaudimu ant ikonos .

45 pav. Elektroninio pašto pagrindinis langas Atsidaro elektroninio pašto pagrindinis langas su antrašte „Personal Folders – Microsoft Outlook“ (žr. 45 pav.).

45 pav. parodytas Microsoft Outlook 2000 programos pradinis langas

(Microsoft Outlook 98 pradinis langas bus beveik toks pats). Naudojamų terminų paaiškinimas pateiktas 24 p.

26. LAIŠKO IŠSIUNTIMAS

46 pav. Laiško išsiuntimo inicijavimas Norėdami išsiųsti naują laišką, pagrindiniame elektroninio pašto lange (žr. 44 pav.) su pelyte spragtelėti mygtuką „New“ (žr. 46 pav.):

Atkreipkite dėmesį, kad šiame lange eilutė „Outlook Today“ yra pilka, t. y. pažymėta, todėl spragtelėjus mygtuką „New“, bus kuriamas naujas elektroninis laiškas. Tas pats įvyktų, jeigu būtų pažymėtos eilutės „Deleted Items“, „Drafts“, „Inbox“, „Outbox“ ir „Sent Items“. Bet jeigu būtų pažymėta eilutė „Calendar“, tai spragtelėjęs: mygtuką „New“, gautume kalendoriaus įrašo kūrimo lentelę, mygtuką „Notes“ – naujų užrašų kūrimo formą ir t. t.

47 pav. Naujo laiško siuntimo langas Ekrane pasirodo naujo laiško siuntimo langas su antrašte „Un-titled – Message (Rich Text)“ (žr. 47 pav.).

Tai yra naujo laiško siuntimo forma. Pirmoje eilutėje rašome elektroninio pašto adresą, kuriuo siųsim laišką (jei norim išsiųsti keliems adresatams¸ adresus atskiriame kableliais arba rašome į antrą eilutę).

Adresus galima pasirinkti ir iš sąrašo paspaudus mygtuką „To...“, pasirodys laiško adresatų pasirinkimo langas su antrašte „Select Names“ (žr. 48 pav.). Naudojame rodykles arba su pele iš sąrašo pasirenkame adresatus, kuriems siųsim laišką. Pažymėtas adresatas įrašomas į formuojamo laiško adresatų sąrašą, spagtelėjus mygtuką „To ->„. Galima pagreitinti paiešką sąraše įvedant pirmas adresato raides. Pvz., surinkus „Av“ automatiškai bus pažymėtas adresatas „Aviacijos eskadrilė“.

48 pav. Laiško adresato pasirinkimo langas Kai langelyje „Mes-ssage Recipients“ pasirodys visi adresatai, jų sąrašas baigiamas formuoti spragtelėjus mygtuką „OK“. Taip grįžtam į prieš tai buvusį langą. Eilutėje „Subject“ įrašyti laiško antraštę, o po žemiau esančiame lauke – patį laišką.

Norėdami prie siunčiamo laiško pridėti bet kokį failą (pvz., dokumentą, sukurtą su Word), šiame lange spaudžiam meniu punk-tą „Insert“ bei pasirenkame iš meniu „File“. Gautame lange surandame norimą įterpti dokumentą, jį pažymime ir spaudžiame mygtuką „Insert“.

Atlikus šias operacijas, bus visiškai užpildyta laiško siuntimo forma (žr. 47 pav.): kam siųsim, laiško pavadinimas ir jo tekstas, pridedamų failų sąrašas. Norint išsiųsti laišką, reikia spragtelėti mygtuką „Send“. Iš karto po to laiškas atsidurs „Outbox“, kur lauks ryšio seanso su pašto kompiuteriu. Po kurio laiko laiškas bus išsiunčiamas ir atsidurs tarp „Sent Items“.

27. Elektroninio rakto naudojimas

49 pav. Elektroninis raktas Jeigu siunčiant laišką gaunamas toks pranešimas, kaip nurodyta 49 pav., tai reiškia, kad vartotojas gali užšifruoti laišką arba(ir) padėti elektroninį parašą:

	uždėjus varnelę ant pirmojo meniu punkto „Seal this Message“ – laiškas bus užšifruotas (jį galės perskaityti tik vartotojas kuriam adresuotas laiškas);

	uždėjus varnelę ant antrojo meniu punkto „Sign this Message“ – į laišką bus įdėtas elektroninis parašas (apsaugantis laišką nuo pakeitimų pristatymo metu).

PASTABA: Išorinio pašto adresais rekomenduojama siųsti nepasirašytą ir neužšifruotą laišką.

Spragtelėti mygtuką „OK“.

Jeigu buvo uždėta nors viena varnelė, tai atsiras langas su antrašte „Your Password for TrustedMIME“. Laukelyje „ Password“ surinkti priskirtą savo pašto slaptažodį ir patvirtinti jį spragtelėjus mygtuką „Continue“.

28. LAIŠKO GAVIMAS

50 pav. Laiško gavimas Jeigu elektroninio pašto programa yra paleista, tai ji kas kažkiek laiko automatiškai tikrina, ar nėra naujų laiškų. Jei gaunamas naujas laiškas, ekrano apatiniame dešiniame kampe atsiranda nedidelis vokas, o pačioje programoje naujasis laiškas atsiranda „Inbox“ (žr. 50 pav.).

„Sąvaržėlė“ reiškia, kad prie atsiųsto laiško yra prisegtas failas.

29. Pagrindiniai veiksmai su elektroniniais laiškais

Su elektroniniu laišku galime atlikti šiuos veiksmus: jį atidaryti (perskaityti), atsakyti, persiųsti, peržiūrėti prisegtus failus, perkelti į kitą vietą, ištrinti. Visus čia išvardintus veiksmus galime atlikti paspaudę dešinį pelės mygtuką ant elektroninio laiško. Atsiradusiame meniu:

	„Open“ reiškia atidaryti laišką,

	„Reply“ – atsakyti laiško siuntėjui,

	„Forward“ – persiųsti laišką kitiems,

	„View Attachments“ – peržiūrėti prisegtus failus,

	„Delete“ – ištrinti laišką (ištrintus laiškus galima surasti tarp „Deleted Items“),

	„Move to Folder“ – perkelia laišką į kitą vietą.

Jeigu vartotojo ekrane pasirodys pateiktas 51 pav. pranešimas, tai reiškia, kad dingo ryšys su pašto serveriu. Todėl ryšio seansą reikės pakartoti vėliau.

Gavus naują paštą, vartotojui bus apie tai pranešta (žr. 52 pav.).

52 pav. Pranešimas apie naują paštą 51 pav. Pranešimas apie ryšio nutraukimą

Apie elektroninio laiško būseną vartotojas gali spręsti iš piktogramos (ženklo), priskiriamos kiekvienam gautam laiškui:

- neperskaitytas nešifruotas laiškas be parašo.

- perskaitytas nešifruotas laiškas be parašo.

- praneša, kad išsiųstas laiškas buvo perskaitytas.

- šifruotas laiškas.

- laiškas su elektroniniu parašu.

30. DARBŲ PLANAVIMAS NAUDOJANT KALENDORIŲ

53 pav. Įvykio įvedimo forma Pagrindiniame elektroninio pašto lange pažymime laukelį „Calendar“ ir spaudžiame mygtuką „New“. Atsiras naujo įvykio įvedimo forma (žr. 53 pav.).

Laukelyje „Subject“ įrašome pavadinimą, „Location“ – vietą, taip pat nurodome datą (laiką bei trukmę). Norėdami išsaugoti įvykį, spragtelėti mygtuką „Save and Close“. Taip galima įvesti daug įvykių, susitikimų.

Jeigu pažymėtas laukelis „Calendar“, galime nustatyti įvairius kalendoriaus peržiūros režimus. Tai daroma iš meniu (žr. 54 pav.) su pele pasirenkant dienos, savaitės, mėnesio kalendorių:

54 pav. Kalendoriaus peržiūros režimai

31. NaujO elektroninio adreso sukūrimas

55 pav. Naujo elektroninio adreso įvedimo forma Pagrindiniame elektroninio pašto lange pažymime laukelį „Contacts“ ir, spragtelėjus mygtuką „New“, ekrane pasirodys naujo elektroninio adreso įvedimo forma su antrašte „Untitled Contact“ (žr. 55 pav.).

56 pav.Kontaktinių asmenų sąrašas Šioje formoje galima įvesti įvairią informaciją apie asmenį. Skiltyje „E-mail“ reiktų įvesti elektroninio pašto adresą. Uždaryti šį langą ir išsaugoti įvestą informaciją, spragtelėti mygtuką „Save and Close“.

Peržiūrėti vidinio elek-troninio pašto adresus galima pagrindiniame meniu spragtelėjus ikoną „Atvira knyga“.

Pasirodys langas su antrašte „Address Book“ (žr. 56 pav.). Jame galima rasti vidinio pašto vartotojo pagrindinius identifikacinius duomenis: telefoną, pareigas, elektroninį paštą ir t. t.

Dažnai teikiant informaciją konkrečiai grupei adresatų, vartotojas turi galimybę sujungti juos į grupę, tai ženkliai palengvins adresatų rinkimą siunčiant elektroninius laiškus. Tam reikia Laiško adresato pasirinkimo lange (žr. 48 pav.) spragtelėti mygtuką „New...“.

Atsidaro langas su antrašte „New Entry“. Rodyklėmis pasirinkti reikšmę „New Distribution List“ ir patvirtinti savo norą sudaryti naują adresatų grupę spragtelėjus mygtuką „OK“.

Atsidaro grupės adresatų formavimo langas su antrašte „Untitled – Distribution List“. Paeiliui vykdom šias operacijas:

	lauke „Name“ įrašome sudaromos grupės vardą;

	spragtelėjus mygtuką „Select Members...“, atsidaro esamas adresatų sąrašas lange su antrašte „Select Members“, kuriame sąraše „Name“ paeiliui reikia rodyklėmis surasti norimą adresatą ir įrašyti jį į grupę spragtelėjus mygtuką „Members->„. Suformavus adresatų grupę, spragtelėti mygtuką „OK“ ir patvirtinti grupės sudėtį;

	spragtelėti mygtuką „Notes“ ir įrašyti trumpą grupės charakteristiką ir jos sudarymo priežastis;

	spragtelėjus mygtuką „Save and Close“, sudaryta grupė įrašoma į adresatų sąrašą ir jos vardą galima naudoti siunčiant elektroninius laiškus.

32. Darbų sąrašo sudarymas, užrašai

Ši programos dalis naudojama sudaryti reikalingų darbų sąrašą, surūšiuoti juos pagal prioritetą, nurodyti, kada reikia darbus atlikti. Užduotis gali būti asmeninis darbas arba pavedimas kitam asmeniui arba asmenims atlikti tam tikra darbą. Užduotis gali būti vienkartinė arba pasikartojanti tam tikrais nurodytais intervalais.

Perėjimas į darbų sąrašo apdorojimo režimą vyksta pagrindiniame elektroninio pašto lange (žr. 45 pav.) „Outlook Shortcut“ šoniniame meniu spragtelėjus mygtuką „Tasks“. Atsidarys užduočių langas (žr. 57 pav.).

57 pav. Užduočių langas

Užduoties pagrindinės charakteristikos pateiktos 58 pav.:

58 pav. Užduoties charakteristikos

32.1. Naujos užduoties kūrimas

Tam, kad būtų sukurta nauja užduotis, užduočių lange pasirenkama piktogramą „New Task“ (žr. 59 pav.).:

59 pav. Pasirinkti naujos užduoties kūrimą

Pasirodys naujos užduoties langas (žr. 60 pav.).

60 pav. Naujos užduoties langas

Lango esminiai laukai:

Start date	kada pradėti užduoties vykdymą;

Due date	iki kada užduoties vykdymą pabaigti;

Private	užduotis skirta tik jums;

Reminder“ – leidžia nustatyti, kada kompiuteris jums primins apie užduoties vykdymą.

Užpildžius lango laukus, užduotis gali atrodyti taip:

61 pav. Naujai suformuotos užduoties langas

Spragtelėjus mygtuką „Recurrence“, galima padaryti užduotį pasikartojančia tam tikrais laiko tarpais – pasirodys langas „Task Recurrence“.

62 pav. Užduoties pasikartojimas

Užduoties priskyrimas kitam asmeniui vyksta spragtelėjus mygtuką „Assign Task“ (žr. 63 pav.). Adresą to asmens, kuriam norime priskirti užduotį, įrašome pasirinkę lauke „To...“. Galima įjungti papildomus režimus laukuose:

√	„Keep an updated copy of this Task on my Task List“ – užduoties kopija patalpinti į mano užduočių sąrašą;

√	„Send me a status report when this Task is a complete“ – užduotį įvykdžius atsiųsti atsakymą apie įvykdymą.

63 pav. Užduoties priskyrimas vykdytojams

32.2. Gautos užduoties vykdymas

Gavę naują užduotį, ją matysime elektroninio pašto pagrindinio lango dalyje „Inbox“ (žr. 64 pav.).

64 pav. Pranešimas apie gautą užduotį

Gavę užduotį (žr. 65 pav.), ją priimame spragtelėję paeiliui mygtukus „Accept“, po to „Edit the response before sending“ arba jos atsisakome spragtelėję paeiliui mygtukus „Decline“, po to „Send the response now“.

65 pav. Sprendimas dėl gautos užduoties

Priimta užduotis atrodo taip (žr. 66 pav.):

66 pav. Gautos užduoties vaizdas

Gavus užklausimą apie užduoties vykdymą, galima atsakyti (žr. 67 pav.):

67 pav. Atsakymas į užklausimą apie užduoties vykdymą

Laukas „Status“ skirtas parodyti užduoties vykdymo eigą (žr. 68 pav.).

Pagrindiniai atsakymai:

√	Not Started – nepradėta vykdyti;

√	In Progress – vykdoma;

√	Completed – įvykdyta;

√	Waiting on someone else – kažko laukiama;

√	Deferred – vykdymas atidėtas.

68 pav. Pagrindiniai atsakymai apie užduoties vykdymą

Taip atrodo replikuotas atsakymas (žr. 69 pav.):

69 pav. Replikuotas atsakymas apie užduoties vykdymą

Įvykdžius užduotį, ji išsiunčiama užsakovui, spragtelėjus mygtuką „SEND“, ir automatiškai išbraukiama iš užduočių sąrašo (žr. 70 pav.):

70 pav. Atsakymo apie užduoties įvykdymą išsiuntimas

Taip atrodo atsakymas apie užduoties įvykdymą (žr. 71 pav.):

71 pav. Atsakymo apie užduoties įvykdymą vaizdas

33. BENDRA INFORMACIJA

72 pav. Vadovybės kalendorius Elektroninio pašto aplikacijoje galima matyti visiems bendrą informaciją. Ji yra saugoma „Public Folders“ kataloge (pažymėtas 72 pav.). Matyti vadovybės kalendorių gali kiekvienas, tačiau jame atlikti pakeitimus gali ne visi. Tas pats yra ir su VSAT kalendoriumi.

VI. STATISTIKA IR PAIEŠKA

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie statistinių ataskaitų skaičiavimą bei sienos kirtimo duomenų paieškos galimybes sistemoje.

Prie statistinių ataskaitų skaičiavimo bei duomenų paieškos pereinama iš pagrindinio VSATIS lango, spragtelėjus mygtuką „Kitos programos“ arba nuspaudus klavišus <Ctrl+F6>. Vertikaliame meniu atsiranda nauji mygtukai“Ataskaitos“ ir „Naršyklė“, kurias spragtelėjus arba nuspaudus, atitinkamai klavišus <Ctrl+F2> arba <Ctrl+F3>, startuoja ataskaitų skaičiavimo aplikacija arba duomenų naršyklės aplikacija.

34. ATASKAITŲ SKAIČIAVIMAS

Startavus ataskaitų skaičiavimo aplikacijai, ekrane atsiranda langas, kuriame vartotojui siūloma pasirinkti duomenų bazę, pagal kurią bus skaičiuojamos ataskaitos (žr. 73 pav.)

73 pav. Duomenų bazės pasirinkimo langas

Pasirinkus norimą variantą, spragtelėti mygtuką „Gerai“. Ekrane pasirodo pagrindinis ataskaitų skaičiavimo langas su antrašte „Ataskaitos“ (žr. 74 pav.), kuriame yra du skyriai („Ataskaitų sąrašas“ ir „Parametrai“).

74 pav. Ataskaitų skaičiavimo langas

Skyriaus „Ataskaitų sąrašas“ ataskaitų sąraše rodyklėmis išsirinkti reikalingą ataskaitą ir spragtelėti mygtuką „Vykdyti“. VSAT pereina į skyrių „Parametrai“, kuriame nustatyti ataskaitos parametrus ir, spragtelėjus mygtuką „Vykdyti“ arba nuspaudus klavišą <Enter>, bus pradėti reikalingos ataskaitos skaičiavimai. Baigus skaičiavimą, ekrane pasirodo skaičiavimo rezultatai ataskaitos pavidalu (žr. 75 pav.)

75 pav. Ataskaitos skaičiavimo rezultatai

Gautą ataskaitą galima išspausdinti, nuspaudus mygtuką su spausdintuvo piktograma. Ataskaitų skaičiavimas baigiamas pagrindinio ataskaitų skaičiavimo lango su antrašte „Ataskaitos“ (žr. 60 pav.) skyriuje „Ataskaitų sąrašas“, spragtelėjus mygtuką „Išėjimas“.

35. DUOMENŲ NARŠYKLĖS APLIKACIJA

Sienos kirtimo duomenų naršyklė yra skirta papildomai patikrinti informaciją bei duomenis, užregistruotus žurnaluose, kai neveikė VSATIS, įvesti į duomenų bazę. Jai startavus, ekrane pasirodo pagrindinis naršyklės langas (žr. 76 pav.).

76 pav. Pagrindinis naršyklės langas

35.1. Duomenų peržiūra

VSATIS duomenų peržiūra inicijuojama pagrindiniame naršyklės lange su antrašte „Sienos kirtimų naršyklė“ (žr. 76 pav.), spragtelėjus mygtuką „Darbai“ ir pasirinkus iš atsidariusio sąrašo skyrių „Duomenų peržiūra“. Atsidaro sąrašas duomenų, kuriuos galima peržiūrėti su naršykle (žr. 77 pav.).

77 pav. Peržiūrimų duomenų sąrašas

Naudodamasis naršykle, vartotojas gali dirbti su šių kategorijų duomenimis:

	Transporto peržiūra – pasitikrinti duomenis apie pasirinktą transporto priemonę;

	Asmenų peržiūra – pasitikrinti duomenis apie pasirinktą asmenį;

	LR piliečiai – patikrinti duomenis apie pasirinktą LR pilietį;

	LR transportas – patikrinti duomenis apie pasirinktą, LR registruotą transporto priemonę;

	PPD DB ieškomi asmenys – patikrinti, ar nurodytas asmuo nėra paieškomas VSAT;

	PPD DB ieškomos transporto priemonės – patikrinti, ar nurodyta transporto priemonė nėra paieškoma VSAT;

	VRM ieškomi asmenys – patikrinti, ar nurodytas asmuo nėra paieškomas VRM;

	VRM ieškomos transporto priemonės – patikrinti, ar nurodyta transporto priemonė nėra paieškoma VRM;

	VRM nepageidaujami – patikrinti, ar nurodytas asmuo nėra paskelbtas VRM kaip nepageidaujamas.

Išrinkus ir patvirtinus reikalingą peržiūrimų duomenų kategoriją, ekrane atsidaro atitinkamas langas, kuriame organizuojama reikiamų duomenų atranka ir peržiūra.

Transporto peržiūra inicijuojama pagrindiniame naršyklės lange su antrašte „Sienos kirtimų naršyklė“ (žr. 76 pav.) spragtelėjus mygtuką „Darbai“ ir pasirinkus paeiliui atsidariusiuose sąrašuose reikšmes „Duomenų peržiūra“ ir „Transporto priemonės“. Pagrindiniame naršyklės lange pasirodo naujas mygtukas „Paieškai“ ir langas su antrašte „Transporto priemonės“ (žr. 78 pav.)

78 pav. Transporto priemonių peržiūra

Spragtelėjus mygtuką „Paieškai“, atsidaro užklausos langas su antrašte „Įveskite užklausą“ (žr. 79 pav.). Užpildyti užklausos formą.

79 pav. Transporto priemonės užklausa

Norėdami pasirinkti transporto priemonės šalį, markę ar tipą, paspaudžiame mygtuką, esantį ties užrašu, ir iš pasirodžiusio sąrašo pasirenkame norimą reikšmę. Pažymėjus langelį „Numeris tikslus“ arba „Markė tiksli“, bus ieškoma viena tiksli reikšmė. Jeigu ne, kelios panašios reikšmės.

Lauke „Kryptis“ nurodoma, ar atvykusių „I“, ar išvykusių „O“ transporto priemonių duomenis norime matyti. Jei šį lauką paliksime tuščią, tai bus parodyti ir atvykusių, ir išvykusių Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių duomenys.

Spragtelėjus mygtuką „Gerai“, VSATIS vykdo transporto priemonių, tenkinančių surinktą užklausą, paiešką. Suradus įrašus, kurie atitinka nurodytas reikšmes, jie yra parodomi lange su antrašte „Transporto priemonės“ (žr. 80 pav.).

80 pav. Transporto priemonių paieškos rezultatai

PPD(VSAT) DB ieškomų transporto priemonių peržiūra inicijuojama pagrindiniame naršyklės lange su antrašte „Sienos kirtimų naršyklė“ (žr. 76 pav.) spragtelėjus mygtuką „Darbai“ ir pasirinkus paeiliui atsidariusiuose sąrašuose reikšmes „Duomenų peržiūra“ ir „PPD DB ieškomos transporto priemonės“.

81 pav. VSAT ieškomo transporto užklausa

Pagrindiniame naršyklės lange atsidaro užklausos langas su antrašte „Įveskite užklausą“ (žr. 81 pav.). Užpildyti užklausos formą: į lauką „Valst. Nr.“ įvesti valstybinį numerį (be tarpo tarp raidžių ir skaičių! Pvz., „AVK016“), į lauką „Kėbulo Nr.“ – kėbulo numerį (galima įvesti tik valstybinį numerį). Spragtelėti mygtuką „Gerai“. VSATIS atliks paiešką ir pateiks rezultatus.

VRM ieškomų transporto priemonių peržiūra inicijuojama ir vykdoma taip, kaip ir PPD(VSAT) DB ieškomų transporto priemonių peržiūra, išskyrus tai, kad valstybinį numerį būtina įvesti su tarpu tarp raidžių ir skaičių! Pvz., „AVK 016“.

Asmenų peržiūra inicijuojama pagrindiniame naršyklės lange su antrašte „Sienos kirtimų naršyklė“ (žr. 76 pav.) spragtelėjus mygtuką „Darbai“ ir pasirinkus paeiliui atsidariusiuose sąrašuose reikšmes „Duomenų peržiūra“ ir „Asmenų peržiūra“.

82 pav. Asmenų peržiūros užklausa

Pagrindiniame naršyklės lange atsidaro užklausos langas su antrašte „Įveskite užklausą“ (žr. 82 pav.). Užklausos formoje užpildžius laukus „Postas“, „Nuo“ ir „Iki“ ir spragtelėjus mygtuką „Gerai“, ekrane bus parodyta, ar asmuo kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną per nurodytą pasienio postą nurodytu laikotarpiu.

LR piliečių peržiūra inicijuojama ir vykdoma kaip ir asmenų peržiūra.

PPD DB ieškomų asmenų peržiūra inicijuojama ir vykdoma kaip kitų duomenų kategorijų ir asmenų peržiūra. Užklausoje galima užpildyti tik laukus „Asm. Kodas“, „Pavardė“, „Dokumento Nr.“ (žr. 83 pav.).

83 pav. VSAT ieškomų asmenų užklausa

VRM

ieškomų asmenų peržiūra vykdoma kaip PPD DB ieškomų asmenų peržiūra.

35.2. Papildomos ataskaitos

VSATIS papildomų ataskaitų skaičiavimas inicijuojamas pagrindiniame naršyklės lange su antrašte „Sienos kirtimų naršyklė“ (žr. 76 pav.) spragtelėjus mygtuką „Darbai“ ir pasirinkus iš atsidariusio sąrašo skyrių „Ataskaitos“. Atsidaro papildomų ataskaitų sąrašas (žr. 84 pav.)

84 pav. Papildomų ataskaitų sąrašas

Iš šio sąrašo pasieniečiams reikalinga tik ataskaita „Kasdien duomenys apie sienos kirtimą“, kuri naudojama sužinoti, pasitikrinti, išspausdinti duomenis apie transporto priemonių ir asmenų judėjimą per valstybės sieną per pasirinktą PKP bei laikotarpį.

Išrinkus šią ataskaita, atsidaro ataskaitos parametrų langas su antrašte „Caption“ (žr. 84 pav.).

85. Ataskaitos parametrų langas

Paspaudus jame nurodytą mygtuką, atsiranda užkardų ruožų, rinktinių bei PKP sąrašas (žr. 86 pav.):

86 pav. VSAT padalinių sąrašo peržiūra

Pasirikti padalinį ir nurodyti laikotarpį „Nuo“ ir „Iki“ bei tikslų laiką. Patvirtinti savo pasirinkimą spragtelėjus mygtuką „Gerai“ (žr. 87 pav.).

87 pav. Užpildytas atskaitos parametrų langas

VSAT vykdo duomenų paiešką ir skaičiavimą, paieškos rezultatai pateikiami ekrane (žr. 88 pav.).

88 pav. Ataskaitos duomenų peržiūra

Gautą ataskaitą galima išspausdinti, nuspaudus mygtuką su spausdintuvo piktograma (žr. 89pav.).

89 pav. Ataskaitos spausdinimas

35.3. Duomenų įvedimas iš žurnalo

90 pav. Žurnalo duomenų įvedimo aktyvavimas Kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių, kurių sutrikus VSATIS nebuvo galimybės patikrinti per rezervinį–operatyvinį rinktinių, užkardų, pasienio kontrolės punktų nešiojamą kompiuterį, duomenys registruojami Vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių duomenų apskaitos, neveikiant VSATIS, knygoje (toliau – žurnalas), kuri patvirtinta tarnybos vado 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-294 „Dėl pasienio kontrolės, naudojant valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcijos patvirtinimo“.

Pradėjus veikti VSATIS, tarnybos rinktinė minėto įsakymo nustatyta tvarka, gavusi iš tarnybos Štabo Informatikos ir ryšių valdybos atitinkamus įgaliojimus, organizuoja asmenų ir transporto priemonių duomenų, įrašytų žurnale, įvedimą į VSATIS.

Žurnalo duomenų įvedimas aktyvuojamas pagrindiniame naršyklės lange (žr. 76 pav.) spragtelėjus mygtuką „Darbai“ ir pasirinkus iš atidaromų paeiliui menių darbo režimus „Duomenų įvedimas“ ir „Žurnalų duomenys“ (žr. 90 pav.). Dėmesio: šiuos režimus gali aktyvuoti tiktai tas vartotojas, kuriam VSATIS administratorius suteikė atitinkamus įgaliojimus.

Atsidaro žurnalo duomenų įvedimo valdymo langas su antrašte „Transporto priemonės“ (žr. 91 pav.).

91 pav. Žurnalo duomenų įvedimo valdymo langas

Nuspaudus meniu „Paieškai“, įvesti dienos, kai sienos kirtimo duomenys buvo įrašinėjami į žurnalą, datą, ekrane pasirodys tos dienos sienos kirtimo duomenų, jau įrašytų VSATIS, sąrašas (žr. 92 pav.). Jeigu tokių duomenų nerasta tai lango antraštėje pasirodys pranešimas „Pagal užklausą duomenų nėra“ (žr. 91 pav.).

92 pav. Užpildytas žurnalo duomenų įvedimo valdymo langas

Pirmuose trijuose sąrašo stulpeliuose parodomi sienos kirtimo data ir laikas bei judėjimo kryptis „I“ (tai reiškia „į LR“) arba „O“ (tai reiškia „iš LR“). Jeigu buvo įvesta informacija apie transporto priemonę ir ja keliaujančius žmonės, tai ketvirtame stulpelyje su vardu „LICENSE_PLATE_NUMBER“ bus parodytas transporto priemonės valstybinis numeris, bet asmenų nebus matyti. Jeigu valstybės sieną kirto pėstieji, tai ketvirtas stulpelis bus tuščias, o penktame ir šeštame stulpeliuose su vardais, atitinkamai „SUR_NAME“ ir „GIVEN_NAME“ bus asmens vardas ir pavardė.

Norint pradėti duomenų įvedimą iš žurnalo, nuspausti mygtuką „Įterpti“. Ekrane pasirodys žurnalo duomenų įvedimo pagrindinis langas su antrašte „Įvedamas automobilis ir keleiviai arba pėstysis“ (žr. 93 pav.), kuriame yra du sąrašai: viršutinis transporto priemonėms įvesti, apatinis – asmenims įvesti.

93 pav. Žurnalo duomenų įvedimo pagrindinis langas

94 pav. Transporto priemonės įvedimo langas Transporto priemonės ir keleivių įvedimas aktyvuojamas nuspaudus mygtuką „Insert“ prie viršutinio sąrašo žurnalo duomenų įvedimo pagrindiniame lange (žr. 93 pav.). Atsidaro transporto priemonės įvedimo langas su antrašte „Įvedama transporto priemonė“ (žr. 94 pav.).

Lango viršutinėje pusėje raudona spalva išskirtas pasienio kontrolės punkto, kurio duomenys įvedami į VSATIS, pavadinimas. Šis pavadinimas nėra keičiamas. Žemiau išdėstyti įvedimo laukai, o lango apačioje – valdymo mygtukai.

Įvedimo laukai yra dviejų tipų: reikšmei iš klaviatūros įvesti ir reikšmei iš katalogo pasirinkti. Duomenys įvedami iš žurnalo įrašų. Būtina atkreipti dėmesį į kai kurių laukų įvedimo ypatumus. Lauke „Kryptis“ renkama reikšmė „I“ (nuo angliško žodžio „In“) įvažiuojančioms į Lietuvos Respub-liką ir „O“ („Out“) išvažiuojan-čioms iš Lietuvos Respublikos transporto priemonėms. Lauke „Pagaminta“ įrašomi tik gamybos metai. Asmens duomenų įvedimo lango lauke „Lytis“ renkama reikšmė „F“ („Female“) moterims, „M“ („Male“) –vyrams.

Katalogas aktyvuojamas nuspaudus mygtuką „...“, kuris yra prie lauko pavadinimo. Vartotojų patogumui kataloguose realizuotas „greitas“ perėjimas: surinkus pirmas pavadinimo raidės, katalogas automatiškai pereina prie pirmos reikšmės, kuri prasideda nuo surinktų raidžių. 95 pav. pateikti atidarytų katalogų pavyzdžiai. Pasirinkus reikiama reikšmę (išskirta mėlyna spalva), vartotojas patvirtina savo pasirinkimą, nuspausdamas mygtuką „Pasirinkti“ arba jo anglišką ekvivalentą – „Select“. Būtina pažymėti, kad VSATIS saugomi tik reikšmių kodai, bet vartotojų patogumui greta įvedimo lauko parodomas ir jo tekstinis ekvivalentas.

95 pav.Atidarytų katalogų pavyzdžiai

Užpildęs įvedimo laukus, vartotojas patvirtina įvestų duomenų tikslumą nuspaudęs mygtuką „OK“, transporto priemonės duomenys įrašomi į VSATIS ir valdymas grįžta į žurnalo duomenų įvedimo pagrindinį langą (žr. 93 pav.). Vartotojas pereina prie vykstančiųjų transporto priemonėje žmonių duomenų įvedimo, nuspaudamas mygtuką „Insert“ prie apatinio sąrašo. Atsidaro asmenų duomenų įvedimo langas su antrašte „Adding a PERSON BORDER CROSSING Record“ (žr. 96 pav.).

96 pav. Asmens duomenų įvedimo langas

Lango viršutinėje pusėje raudona spalva išskirtas pasienio kontrolės punkto, kurio duomenys įvedami į VSATIS, pavadinimas. Šis pavadinimas nėra keičiamas. Žemiau dviem stulpeliais išdėstyti įvedimo laukai, o lango apačioje – asmens statusas „Vairuotojas“ ar „Keleivis“ ir valdymo mygtukai. Pirmojo stulpelio laukai „Kryptis“, „Kirtimo data“ ir „Kirtimo laikas“ jau užpildyti, jų reikšmės paimtos iš transporto priemonės įvestų duomenų ir jų keisti negalima.

Vykstančiųjų transporto priemonėje žmonių įvedimas pradedamas nuo vairuotojo, todėl būtina nustatyti jo statusą „Vairuotojas“. Įvedant keleivių duomenis pagal nutylėjimą, visada bus reikšmė „Keleivis“.

Užpildęs įvedimo laukus, vartotojas patvirtina įvestų duomenų tikslumą nuspausdamas mygtuką „Gerai“, asmens duomenys įrašomi į VSATIS ir galima pereiti prie kito asmens duomenų įvedimo. Baigus įvedinėti asmenis ir nuspaudus mygtuką „Atsisakyti“, valdymas grįžta į žurnalo duomenų įvedimo pagrindinį langą (žr. 93 pav.).

Pėsčiųjų įvedimas aktyvuojamas nuspaudus mygtuką „Insert“ prie apatinio sąrašo žurnalo duomenų įvedimo pagrindiniame lange (žr. 93 pav.). Atsidaro asmenų duomenų įvedimo langas su antrašte „Adding a PERSON BORDER CROSSING Record“ (žr. 96 pav.). Skirtingai nuo vykstančiųjų transporto priemonėje žmonių duomenų įvedimo, pirmojo stulpelio laukai „Kryptis“, „Kirtimo data“ ir „Kirtimo laikas“ nebus užpildyti ir ten reikės įvesti konkrečias reikšmes. Baigus įvesti asmenis ir nuspaudus mygtuką „Atsisakyti“, valdymas grįžta į žurnalo duomenų įvedimo pagrindinį langą (žr. 93 pav.).

Duomenų įvedimo pabaiga. Žurnalo duomenų įvedimo pagrindiniame lange (žr. 93 pav.) nuspaudus mygtuką „Close“, baigiamas duomenų įvedimas, ir valdymas grįžta į žurnalo duomenų įvedimo valdymo langą su antrašte „Transporto priemonės“ (žr. 91 pav.), kuriame matome duomenis apie įvestas transporto priemones ir pėsčiuosius (žr. 92 pav.).

Norint patikrinti įvestus duomenis, sąraše būtina pasirinkti norimą transporto priemonę ar asmenį ir, nuspaudus mygtuką „Change“, pereiti prie įvestų duomenų peržiūros ir koregavimo.

VII. PATIKRINIMAS TRAUKINIUOSE

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie keleivių kelionės dokumentų tikrinimą, atliekamą traukiniuose su mobiliais nešiojamais kompiuteriais HUSKY3. Pateikiamos žinios, kaip paruošti kompiuterį HUSKY3 darbui, jo pagalba patikrinti keleivius ir konsoliduoti sukauptus duomenis į VSATIS.

36. KOMPIUTERIO PARENGIMAS DARBUI

Mobilusis nešiojamas kompiuteris HUSKY3 parodytas 97 pav.

Dažniausiai naudojami HUSKY3 mygtukai:

8	duomenų įvedimo pabaiga, pereiti į naujos ekrano eilutės pradžią arba atsakyti „Yes“ („Taip“) į klausimą;
Yes

Del No	ištrinti įvedamus duomenis arba atsakyti „No“ („Ne“) į klausimą;

Esc	F1	F2	F3	F4	Power	Power	(arba <Power>) įjungti ar išjungti maitinimą;
8

ñ	laikant nuspaustą, galima rinkti simbolius ir funkcijas, nurodytas mygtukų viršutinėje dalyje;
7	9

5

4	6	☼	tamsiu paros metu įjungti ekrano apšvietimą;
2

1	3	←	ištrinti įvestą simbolį, stovintį prieš žymeklį;
·	Clr

0	DelNo

Esc	dažniausiai naudojamas atsisakyti vykdomos funkcijos;

ñ	8	ñ

Yes

F1	.	F4	funkciniai klavišai konkrečioms aplikacijoms iškviesti

.

←	↑	☼	↓	→

A	.	Z	rinkti raides arba simbolius ir funkci-jas, kai nuspaustas mygtukas <ñ>;

.

Ctrl	A	B	C	D	Alt

Ctrl	Alt	valdymo mygtukai „Control“ ir „Alter“;

E	F	G	H	I	J

←	.	→	žymeklio judėjimas nurodyta kryti-mi, mygtukais <ñ+↑> ir <ñ+↓> reguliuojamas ekrano kontrastas;

.

K	L	M	N	O	P

Space	įvesti tarpą (tuščią simbolį);
Q	R	S	T	U	V

Æ	įvesti skaičių „n“ nuo 0 iki 9;

Spc	W	X	Y	Z	← Clr

maitinimo lizdas; naudojamas perjungti klaviatūrą iš programavimo režimo į darbinį reži-mą, nuspaudus mygtuką <ñ+ñ+8>

8

97 pav. Mobilus kompiuteris HUSKY3

Pasiruošimas darbui:

1. Pradinis HUSKY3 įjungimas. Jei kompiuteris ilgą laiką buvo be akumuliatoriaus (arba buvo sąlygos, aprašytos 4 punkte) tuomet būtina pradinė HUSKY3 inicializacija. Vienu metu paspauskite mygtukų kombinaciją <ñ+ñ+Power> ir laikykite ne mažiau kaip 5 sek., vėliau, atleidus mygtukus, kompiuteris turi pradėti krautis.

2. Paprastai kompiuteris įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant raudoną mygtuką <Power>. Programa startuos nuo to momento, kai buvo išjungta.

3. Skubus „karštas“ kompiuterio perkrovimas. Siekiant perkrauti HUSKY3, netikėtai nustojus veikti programai, reikia paspausti mygtukų kombinaciją <Ctrl+Alt+Del/No> (būtina įrašyti į protokolą sąlygas ar veiksnius, dėl kurių netikėtai nustojo veikti programa).

4. „Šaltas“ kompiuterio perkrovimas. Dėmesio!!! Būna situacijų, kai „karštas“ kompiuterio perkrovimas nepadeda. Tuomet bet kokia moneta (2 arba 5 centų) atsukite akumuliatoriaus dangtelį, išimkite akumuliatorius ir vienu metu paspauskite mygtukus <X+P+Power>, vėliau įdėkite akumuliatorius į vietą, užsukite dangtelį ir vykdykite 1 punkto nurodymus.

5. Tamsiose patalpose galite laikinai įjungti kompiuterio ekrano apšvietimą. Tam naudokite mygtuką <☼>, bet ekrano apšvietimą galite naudoti tik trumpą laiko tarpą. Jeigu mygtukas <☼> neveikė, tai reiškia, jog klaviatūra yra programavimo režime. Perjunkite klaviatūrą į darbinį režimą mygtukais <ñ+ñ+8>.

HUSK3 akumuliatorių pakrovimas. Išsikraunant akumuliatoriams, ekrane atsiras pranešimas „Battery LOW“, po kelių tokių pranešimų HUSKY3 gali automatiškai išsijungti (akumuliatoriaus pakrovimo lygį žr. 99 pav. viršutiniame dešiniajame kampe). Tuomet perjunkite maitinimo bloko laidą (laidą, ant kurio esanti raudona brūkšninė žyma turi būti viršuje, junkite į lizdą – mėlyna pozicija 97 pav.) ir maitinimo laidą į tinklą. Pasikrovus akumuliatoriams, ekrane matysite pranešimą „Charging completed“. Geriausia akumuliatorius palikti krautis per naktį.

Skenerio maitinimo elementai – tai standartiniai elementai, AA dydžio (rekomenduojami padidintos talpos Duracel arba Energizer).

37. DARBAS SU PROGRAMA

Pradėdami dirbti su programa, matysite langą „Mobilus Pasienio Kontrolės Punktas“ (žr. 98 pav.). Įrašykite vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei vartotojo vardas ir slaptažodis neteisingi, programa pasiūlys pakartoti vartotojo vardą ir slaptažodį.

Sėkmingai identifikavus įrašytus duomenis, programoje matysite langą „Pasienio Kontrolės Postas“ (žr. 99 pav.), kurio viršutiniame dešiniajame kampe matote laiką ir akumuliatoriaus pakrovimo lygį, išreikštą procentais. Šie duomenys kinta tik spaudžiant rodykles <↑> ir <↓>.

Mobilus Pasienio Kontrolės Postas	Pasienio Kontrolės Postas	99% 17:24

2003 02 16
Vardas	F1. Asmens tikrinimas
F2. Grupės tvarkymas
F3. Duomenų pakrovimas
Esc Baigti
Slaptaž.

98 pav. Mobilaus pasienio kontrolės posto langas	99 pav. Pasienio kontrolės posto langas

Standartiškai tikrinant asmenis, sistema leidžia susieti asmenis ir objektų grupę (pvz., traukinys, lėktuvas), tam tikslui paspauskite mygtuką <F2>. Pasirodys langas „Grupės išrinkimas“ (žr. 100 pav.). Spauskite <F1> ir pasirinkite reikalingą grupę iš sąrašo arba spauskite <F3>, jei norite atsisakyti grupės pasirinkimo.

Grupės išrinkimas	Asmens tikrinimas

PASSPORT XXXXXXXX XXXXXXXX

F1. Su grupe:

F3. Be skenerio
Esc Baigti
F3. Be grupės	.. Skenuokite pasą..	3.48 V

100 pav. Grupės pasirinkimo langas	101 pav. Asmens tikrinimo langas

Pagrindiniame programos meniu (žr. 99 pav.) paspaudę mygtuką <F1>, matote laukimo langą „Asmens tikrinimas“ (žr. 101 pav.), programa laukia, kol bus skenuojamas pasas. Skeneris turi būti prijungtas prie HUSKY3. Ekrane pamatysite meniu (F3. Be skenerio / Esc Baigti), apatiniame dešiniajame kampe rodoma skenerio elemento įtampa.

Perbraukite pasą per skenerio plyšį. Tai atlikite per 1,5-2 sekundes (po teisingo paso nuskenavimo išgirsite 1 trumpą signalą, jeigu išgirsite 2 signalus, reiškia, jog pasas buvo nuskenuotas klaidingai. Pakartokite skenavimą.

Sėkmingai nuskenavę duomenis, ekrane matysite langą (žr. 102 pav.), kuriame galėsite duomenis redaguoti.

ESC Baigti F2 Kryptis F3 Tikrinti
Tipas	P↨	Šalis	LTU↨	Dok. Nr.	LK123456	Pasibaigęs galiojimo laikas
Pavardė, vardas	=Atvyksta==NEPTKRNTS=
JONAITIS	Įvesti komentarą	F2 Tęsti
JONAS
Piliet.	LTU↨	Gim. data	1976 08 12	Lytis	M	2003 02 16	F4 Įvesti
Gal. iki	2004 11 07	A/kodas	3197608121273

102 pav. Duomenų redagavimo langas	103 pav. Pasibaigęs galiojimo laikas

Duomenų redagavimas. Visi duomenys įrašomi didžiosiomis raidėmis. Ekrane judėti tarp pozicijų galite mygtuku <8/Yes> ir strėlytėmis <↑> ir <↓>. Redaguoti laukus galite mygtukais <→> ir <←>. Mygtuku <Del/No> – pašalinate esamą simbolį ir <←/Clr> – nutrinate simbolį iš kairės. Žymeklis visuomet yra „insert“ režimu – tai reiškia: jei klaidingai įvestas ne tas simbolis, pirmiausia ištrikite jį, vėliau įrašykite kitą.

Krypties keitimas. Mygtuku <F2> galite keisti atvykstančiųjų į Lietuvą / išvykstančiųjų iš Lietuvos krypties apibūdinimą.

Sąrašai. Lauke, kuriame matote simbolį <↨>, galite iškviesti langą, kuriame bus pateikiamas išsamus šiame lauke galimų reikšmių sąrašas (pvz., šalių), tam tikslui spauskite mygtuką <F1>.

Jei tikrinimo metu dokumento galiojimo laikas pasibaigęs, programa apie tai įspėja (žr. 103 pav.). Galite viską palikti nieko nekeisdami (spauskite <F2>, t. y. „tęsti“), arba, jei dokumento galiojimo laikas yra pratęsiamas, į „datos“ lauką (žr. 97 pav.) įrašykite pratęstą dokumento galiojimo laiką ir spauskite mygtuką <F4>, tuomet duomenų bazėje automatiškai bus įrašytas komentaras, kad dokumento galiojimo laikas pratęstas iki „... „.

ESC Baigti F3 Redaguoti F3 Spredimas
LTU	LK1234567	=Rasta 0=	Prašom priimti sprendimą
→	Žalia	F1
JONAITIS	Geltona	F3
JONAS
Kom.	VIETA KOMENTARUI
37608121273	=Atvyksta=

104 pav. Langas po domenų tikrinimo	105 pav. Sprendimo langas

Po duomenų redagavimo spauskite mygtuką <F3> – tuomet duomenys bus patikrinti duomenų bazėje. 104 pav. matote langą po duomenų patikrinimo. Dėmesio!!! Žodis „=NEPTKRNTS=„ pasikeis fraze „=Rasta 0=„ arba „=Rasta N=„, kur N – tikrinamo asmens patekimo į „juodąjį“ sąrašą skaičius. Vėliau, spausdami mygtuką <F3>, turite galimybę patekti į redagavimo langą.

Paspaudę mygtuką <F4> turėsite galimybę priimti asmeninį sprendimą (žr. 105 pav.). Priimant sprendimą galite spausti mygtuką <F1> arba <F3> (rodyklė rodo sistemos siūlomą sprendimą). Komentaro eilutėje galite įrašyti 128 simbolių komentarą.

Po priimto sprendimo patvirtinimo programa pasirengusi tikrinti kitą asmenį (žr. 101 pav.).

38. DUOMENŲ PAKROVIMAS

Pasirinkę lange „Pasienio kont-rolės postas (žr. 99 pav.) <F3> („duome-nų pakrovimas“ – tuo metu HUSKY3 ir NT Workstation turi būti sujungti kabeliu!), matysite langą „Duomenų pakrovimas“ (žr. 106 pav.). Paleiskite NT Workstation progra-ma „Mobilus_postas“ (žr. 39 punktą) ir spauskite klavišą <F5> –- raudonos spal-vos „Būsenos“ indikatorius taps žalios spalvos (žr. 107 pav.).	Duomenų pakrovimas

40%

F1.	Bendras pakrovimas

F2.	Gr., vart. pakrovimas

Esc	Baigti

A.	Apie programą	0%	100%

106 pav. Duomenų pakrovimo langas

Toliau HUSKY3 spauskite <F1> („Bendras pakrovimas“), tuomet akumuliatoriaus pakrovimo rodmenys prabėgs nuo 0 iki 100%, ir matysite langą „Leidimas atjungti“ (žr. 108 pav.). Eilutė „Galima atjungti“ reiškia, kad galima atjungti kabelį, o HUSKY3 programa šiuo metu parengia naujus lokalinius duomenis naudojimui.

Consolidator MBCS ver 1.0.172(c) 2001.09.26
Aktual. duomenų paruošimas	Vartotojai
Sinchronizuoti	Atšaukti

<F5>	Būsena	<F9>

.
Įvykių langas	data to server bcs
p
107 pav. Duomenų konsolidavimo darbinis langas
Jeigu duomenų perdavimo metu nutrūksta ryšys ar duomenyse bus pastebėta klaida, konsolidacija automatiškai nutrūksta, o vartotojas pastebės pranešimą apie klaidą: bus nurodytas klaidos numeris. Situaciją, kurios metu buvo pastebėtos klaidos, įrašykite į protokolą.	Duomenų pakrovimas

40%

F1.	Galima atjungti \ Bendras pakrovimas

F2.	Gr., vart. pakrovimas

Esc	Baigti

A.	Apie programą	0%	100%

108 pav. Leidimas atjungti

39. DUOMENŲ KONSOLIDAVIMAS

Duomenų konsolidavimą vykdo NT Workstation programa „Consolidator MBCS“.

Paleiskite programą VSATIS, vėliau pagrindiniame meniu spauskite mygtuką <Kitos_programos> arba <Ctrl+F6>. Matysite naują meniu, jame spauskite mygtuką <Mobilus_postas> arba <Ctrl+F5>. Pasirodys programos duomenų konsolidavimo darbinis langas (žr. 107 pav.).

Darbų seka. Prieš duomenų sinchronizavimą HUSKY‘je, būtina paruošti reikalingus einamojo laiko duomenis („juodasis“ sąrašas nuolat 24 val. per parą atnaujinamas vartotojo vietiniame serveryje iš centro). Norėdami paruošti duomenis, spauskite mygtuką <Aktual. duomenų paruošimas> arba <F5>. Paruošimo procesas trunka nuo 2 iki 10 min. Lange „Įvykių langas“ pasibaigus duomenų paruošimo procesui matysite pranešimą, kad duomenys paruošti.

Vėliau iš eilės jungdami HUSKY3, parengiate duomenų sinchronizaciją (žr. 38 punktą). Dėl sistemos gedimo sinchronizaciją nutraukti galite paspaudę mygtuką <F9>.

Vartotojų valdymas. Spauskite mygtuką <Vartotojai>. Pasirodys langas „Vartotojo slaptažodžio redagavimas“ (žr. 102 pav.), kuriame matote sąrašą „Karininkai“. Šiame sąraše surašyti visi vartotojai, kuriems anksčiau buvo suteiktas slaptažodis. Slaptažodis ekrane žymimas žvaigždutėmis. Paspaudę mygtuką <Rūšiavimas> galite pakeisti rūšiavimo kriterijų.

Vartotojo slaptažodžio redagavimas	Ñ
Pridėti arba redaguoti vartotoją
Karininkai
Rūšiavimas pagal pavardę	Rūšiavimas pagal „ACCOUNT“
PAVARDĖ	VARDAS	NT ACCOUNT	SLAPTAŽODIS
SUPER	SUPER	ADMINISTRATOR	*****
Jonaitis	Jonas	TERMUSR	*****
Valdymo mygtukai

109 pav. Vartotojo slaptažodžio redagavimas

Pakeitimus vartotojų sąraše galite daryti paspaudę mygtuką <Pridėti ar redaguoti vartotoją>. Pasirodys papildomas langas „Pridėti arba redaguoti vartotoją“ (žr. 110 pav.). Norėdami ištrinti vartotoją, įrašykite jo vardą „NT_ACCOUNT“ ir spauskite mygtuką <OK>, slaptažodžio lange (žr. 111 pav.) nieko nerašykite, spauskite mygtuką <OK>. Vartotojas, neturintis slaptažodžio, bus ištrintas iš vartotojų sąrašo automatiškai.

Pridėti arba redaguoti vartotoją	Ñ	Įveskite vartotojo <ADMINISTRATOR>	Ñ
Įveskite varotojo NT_ACCOUNT vardą	naują HUSKY slaptažodį:
OK	Cancel	OK	Cancel

110 pav. Pridėti arba redaguoti vartotoją	111 pav. Slaptažodžio įvedimo langas

Norėdami papildomai įrašyti naują vartotojo vardą, elkitės ta pačia tvarka. Spaudžiate mygtuką <Pridėti ar redaguoti vartotoją>. Pasirodys papildomas langas „Pridėti arba redaguoti vartotoją“ (žr. 110 pav.). Įrašykite naujojo vartotojo vardą „NT_ACCOUNT“ ir spauskite mygtuką <OK>, vėliau slaptažodžio lange (žr. 111 pav.) įrašykite naująjį slaptažodį, suteikiantį teisę dirbti su HUSKY3.

Dėmesio. Įrašę naują slaptažodį į sistemą, slaptažodį matysite tik kaip žvaigždutes, todėl, norint dirbti su HUSKY3, būtina gerai įsidėmėti slaptažodį.

VIII. RUSIJOS KELEIVIŲ TRANZITAS

Šiame skyriuje galutinis vartotojas supažindinamas su programos SR3_LOC. exe (toliau šiame skyriuje – programa), skirtos darbui Kenos arba Kybartų postų aplinkoje, vartotojo sąsaja ir jos veikimo principu. Ši programa realizuoja Rusijos keleivių tranzito pagal FRTD (tai angliška abreviatūra lietuviško termino „Supaprastintas Tranzito Geležinkeliu Dokumentas“) schemą kompiuterinę apskaitą VSATIS terpėje.

40. PROGRAMOS APRAŠYMAS

Supažindinama su programos pagrindinėmis funkcijomis, kaip ją aktyvuoti, pagrindinio ekrano struktūra bei galimybėmis, keleivių duomenų apdorojimo principais.

40.1. Pagrindinės funkcijos

Programos pagrindinės funkcijos:

Ø	FRTD keleivių sąrašų spausdinimas iš VSATIS centrinės bazės;

Ø	daugkartinis FRTD keleivių patikrinimas „juoduosiuose“ sąrašuose atsižvelgiant į galimus jų pakeitimus;

Ø	išankstinio keleivių sąrašo ir realių kirtimo duomenų suderinimas:

- FRTD keleivių atvykimo į Lietuvą ir išvykimo iš Lietuvos kontrolė;

- neegzistuojančių išankstiniame sąraše FRTD keleivių įtraukimas į einamąjį sąrašą su požymiu, kad jie buvo pridėti;

- esančių išankstiniame sąraše FRTD keleivių išbraukimas.

FRTD keleivių sąrašai sugrupuoti pagal traukinius. Atvykimo ir išvykimo taške konkretaus traukinio FRTD keleivių sąrašas susiejamas su lokalia sienos kirtimo grupe. FRTD keleivių kirtimo duomenys gaunami skenuojant FRTD dokumentus HUSKY kompiuteriais.

40.2. Programos aktyvavimas

Programa aktyvuojama iš VSATIS pagrindiniame meniu „Kitos programos“ išrinkus „FRTD“.

Ekrane pasirodys pradinė užsklanda:

112 pav. FRTD režimo pradinė užsklanda

Sėkmingai prisijungus prie centrinės ir lokalios duomenų bazių, pasirodo pagrindinis programos langas – „Traukinių sąrašas“ (žr. 113 pav.). Įrašų lange parodomas traukinių sąrašas.

Pastaba: Dingus ryšiui su centrine arba lokalia duomenų bazėmis, bus neįmanoma dirbti su programa.

40.3. Programos filtras

Pagal nutylėjimą įjungtas filtras (filtrų lange – ir ), pagal kurį atrenkamas traukinių sąrašas. Atrankos pagal datą filtras automatiškai nustato kitos dienos pradžią (sąlyga iki) ir atima penkias dienas (sąlyga nuo). Kitą datą galima nustatyti paspaudus <> (žiūrėkite 114 pav.):

Datos filtrą galima atjungti nuėmus varnelę (žr. 115 pav.). Atjungus filtrą , iš sąrašo dings traukiniai, kurių keleivių skaičius lygus nuliui.

113 pav. Pagrindinis SR3_LOC. exe programos langas

114 pav. Atrankos pagal datą filtras

115 pav. Aktyvus traukinių sąrašas

Darbui su traukinių sąrašu palengvinti sudaryta galimybė rūšiuoti įrašus pagal bet kurį stulpelį, spragtelėjus pelės mygtuką įrašų lango stulpelio pavadinime. Pavyzdžiui, paspaudus <>, sąrašo turinys bus surūšiuotas pagal stotelės pavadinimą.

40.4. Programos ženklai

Programoje naudojami šie ženklai:

Reiškia, kad šitam traukiniui yra priskirta pastaba. Pastabos turinį galima perskaityti pastabų languose arba . Pastabą traukiniui galima parašyti paspaudus mygtuką <>. Atkreipkite dėmesį, kad mygtuko pavadinimas pasikeičia. Pastabos redagavimas užbaigiamas paspaudus mygtuką <>. Reikia patvirtinti, ar išsaugoti pastabą: 116 pav. Pastabos išsaugojimo patvirtinimas Dėmesio: Pastaba parašoma tik vieną kartą ir vėliau jos negalima redaguoti
kirtimo grupė nesusieta su traukiniu
kirtimo grupė susieta su traukiniu (visa eilute tampa žalia)
traukinys atvyksta į Lietuvą
traukinys išvyksta iš Lietuvos
traukinys „atidarytas“, t. y. darbas su sąrašais neužbaigtas
traukinys „uždarytas“, t. y. šis postas užbaigė darbą su traukiniu

40.5. Keleivių duomenų apdorojimas

Išsirinkus traukinį ir paspaudus klavišą <ENTER> arba spragtelėjus du kartus reikiamą įrašą, pasirodo keleivių sąrašas (žr. 117 pav.):

Įrašai pažymėti pilka spalva – tai išbraukti keleiviai, pavyzdžiui dėl sulaikymo.

Įrašai pažymėti raudona spalva – tai keleiviai, kurie yra „juoduosiuose“ sąrašuose (paieškomi, nepageidaujami bei kt.).

Išsirinkus keleivį ir paspaudus klavišą <ENTER> arba spragtelėjus du kartus reikiamą įrašą, pasirodo keleivio duomenų redaktorius (žr. 118 pav.). Šitame lange galima parašyti pastabą ir pažymėti arba pašalinti žymę <>. Kitų duomenų redagavimas uždraustas.

Dėmesio: Pastaba parašoma tik vieną kartą ir vėliau jos negalima redaguoti.

117 pav. Keleivių sąrašas

118 pav. Keleivių duomenų redagavimas

41. DARBO SU PROGRAMA TVARKA

Supažindinama su programos darbo technologija, vykdomomis operacijomis nuo darbo seanso pradžios iki jo užbaigimo.

41.1. Sąrašo atnaujinimas

Pradedant darbą, reikia atnaujinti rodomų traukinių sąrašą paspaudus mygtuką <> arba paspaudus <F6> funkcinį klavišą. Traukinys pasirenkamas pelės spragtelėjimu toje eilutėje, kur užrašytas traukinio pavadinimas.

Dėmesio: Jeigu šis postas yra antrasis traukinio važiavimo per Lietuvą kryptimi, traukinio įrašas nepasirodys lentelėje tol, kol traukinys nebus „uždarytas“ pirmame poste.

41.2. Traukinio susiejimas su sienos kirtimo grupe

FRTD keleivių sąrašo patikrinimui reikia susieti traukinį su sienos kirtimo grupe spaudžiant mygtuką <> arba <F8> funkcinį klavišą.

119 pav. Sienos kirtimo grupių sąrašas Pasirodys sienos kirtimo grupių sąrašas (žr. 119 pav.).

Pasirenkama laisva grupė (užimtos grupės pažymėtos rau-donai) ir spaudžiamas mygtukas <>.

Atkreipkite dėmesį – traukinių sąraše pasirinkta eilutė pasidarė žalios spalvos ir pasikeitė žymėjimas iš į . Sienos kirtimo grupės sukuriamos VSATIS programoje.

Klaidingai susiejus grupę ją galima atsieti (žr. 120 pav.). Pasirinkus traukinį su „pririšta“ grupe, iš meniu „Komandos“ įvykdoma komanda „Atrišti grupę“ arba paspaudžiamas <F9> funkcinis klavišas:

120 pav. Grupės atsiejimas

41.3. Paieška „juodajame“ sąraše

Kitas žingsnis – traukinio FRTD keleivių sąrašo sutikrinimas su „juoduoju“ sąrašu. Tai daroma paspaudus mygtuką <> arba <F4> funkcinį klavišą. Pranešimų eilutėje turi pasirodyti: .

Sutapimus su „juoduoju“ sąrašu galima pamatyti keleivių sąraše.

41.4. Spausdinimas

Toliau spausdinamas keleivių sąrašas. Paspaudus mygtuką <> arba <F10> funkcinį klavišą, pasirodys naujas langas (žr. 121 pav.):

121 pav. FRTD keleivių sąrašas

Prieš kiekvieną spausdinimą sąrašas yra automatiškai sutikrinamas su „juoduoju“ sąrašu.

Standartiškai keleivių sąrašas spausdinamas pagal vagonus, atskirai pradžioje parodžius sutapimus su „juoduoju“ sąrašu (tas pats keleivis bus du kartus parodytas – „sutapimuose su JS“ ir „FRTD keleivių sąraše“).

Yra galimybė išspausdinti keleivių sąrašą pasirinktinai, t. y. panaudoti „spausdinimą su opcijomis“ (žr. 122 pav.).

Tam pasirenkamas meniu punktas „Spausdinimas“ ir „Spausdinimas su opcijomis“ arba spaudžiamas <F11> funkcinis klavišas:

122 pav. Spausdinimas su opcijomis

Pasirodys langas (žr. 123 pav.):

123 pav. Standartinis spausdinimas	124 pav. Vagonų informacija
Galima pasirinkti spausdinimą pagal „Vagonų informaciją“, jeigu reikia išspausdinti konkretaus vagono keleivių sąrašą arba tik sutapimus su „juoduoju“ sąrašu (žr. 124 pav.). Spausdinimas pagal „Papildomą infor-maciją“ priklauso nuo patikrinimo etapo (pirmas arba antras postas, ar jau atlikta paieška „juodajame“ sąraše, ar jau tikrintas FRTD sąrašas). 125-127 paveiksluose pateikti pavyz-džiai pagal visas minėtas situacijas.	125 pav. FRTD keleivių sąrašas dar nebuvo patikrintas pirmame poste
126 pav. FRTD keleivių sąrašas patikrintas pirmame poste	127 pav. FRTD keleivių sąrašas patikrintas pirmame ir antrame postuose

41.5. FRTD tikrinimas

Kitas etapas – traukinio keleivių sienos kirtimų duomenų, gautų iš HUSKY kompiuterių, apdorojimas. Spaudžiamas mygtukas <>.

Jeigu tai pirmas postas, tai pasirodys langas (žr. 128 pav.):

128 pav. FRTD tikrinimas pirmame poste

Jeigu antras postas, tai pasirodys langas (žr. 129 pav.):

129 pav. FRTD tikrinimas antrame poste

Šiuose languose:

Pridėti FRTD keleiviai – FRTD keleiviai, kurie neįrašyti į išankstinį sąrašą, bet yra traukinyje.

Neatvykę FRTD keleiviai – FRTD keleiviai, kurie yra sąraše, bet neatvyko.

Išbraukti FRTD keleiviai – išbraukti, pavyzdžiui, dėl sulaikymo (keleivio duomenų redagavimas).

130 pav. Traukinio „uždarymas“

41.6. Traukinio „uždarymas“

Užbaigus darbą su traukiniu, jį reikia „uždaryti“. Spaudžiamas mygtukas <> arba < F6> funkcinis klavišas. Ekrane pasirodys reikalavimas patvirtinti pasirinkimą (žr. 130 pav.):

Atsakius „Taip“, traukinio įrašas dings iš traukinių sąrašo pirmame poste ir traukinio duomenys tampa prieinami antrame poste.

41.7. Traukinio „atidarymas“

Jeigu traukinys buvo klaidingai „uždarytas“, jį galima vėl „atidaryti“. Tam reikia įjungti visų traukinių sąrašą (žr. 131 pav.):

131 pav. Visų traukinių sąrašas

Toliau „uždarytas“ traukinys (su ženklu ) atidaromas (žr. 132 pav.):

132 pav. Traukinių „atidarymas“

Metodinių rekomendacijų versijOs

Versijos Nr. ir data	Skirtumai nuo prieš tai buvusios versijos
1.0 1999-2002 m.	Kadangi rengiant metodines rekomendacijas buvo pasinaudota daugybe šaltinių, sudarytojai traktuoja anksčiau išvardytus šaltinius ir visas kitas panaudotas medžiagas kaip versiją 1.0
2.0 2002-12-31	Pirminė metodinių rekomendacijų versija, kuri kompiliavo anksčiau išvardytus šaltinius ir visą kitą panaudotą medžiagą. Ji papildyta VSATIS raidos, struktūros, terminologijos aprašymais. Ši versija 2002 gruodžio mėn. buvo suderinta su VSAT rinktinėmis
2.1 2003-12-24	Atsižvelgiant į rinktinių siūlymus, iš esmės praplėstas 32 skyrius „Darbų sąrašo sudarymas, užrašai“ ir papildomai įrašyta VII dalis „Patikrinimas traukiniuose“
3.0 2003-10-01	Padaryti esminiai papildymai: Ø įrašytas naujas VIII skyrius „Rusijos keleivių tranzitas“ (pagrindas: nuo 2003 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Rusijos keleivių tranzitas pagal FRTD schemą);
Ø VI skyriuje įrašytas naujas 35.3 punktas „Duomenų įvedimas iš žurnalo“ (pagrindas: tarnybos vado 2003 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 4-294 „Dėl Pasienio kontrolės, naudojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcijos patvirtinimo“);
Ø reglamentuota keliaujančių vaikų, kurių duomenys įrašyti tėvų ar lydinčių asmenų pasuose, kompiuterinė apskaita bei formalizuoti asmenų, keliaujančių geležinkeliu, grupių pavadinimai (pagrindas: nuo 2003 m. liepos 1 d. įsigalio-jęs Rusijos keleivių tranzitas pagal FRTD schemą; tarnybos vado pavaduotojo – Štabo viršininko raštai 2003 rugsėjo 10 d. Nr. (21)-14-2954 „Dėl kompiute-rinės keliaujančių vaikų apskaitos“ ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Nr. (21)-14-3077 „Dėl VSATIS grupių pavadinimo sudarymo“);
Ø ištaisytos pastebėtos techninės klaidos, papildžius metodines rekomenda-cijas naujais skyriais ir punktais, padaryti būtini pakeitimai
Planuojama	padaryti šiuos papildymus; Ø kai VSATIS kūrėjai parengs naują vizų išdavimo aplikaciją, bus pakeistas 16.1 p. „Vizų išdavimas“;
Ø VII skyriuje bus aprašyta naujų mobiliųjų nešiojamų kompiuterių ir darbo su jais technologija;
Ø po bandomosios eksploatacijos bus įrašytas naujas skyrius apie kompiuterinės administracinių teisės pažeidimų apskaitos tvarką;
Ø bus toliau taisomos pastebėtos klaidos, tikslinama darbo technologija (nuolat)

PASTABOMS

______________

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

Informacinės sistemos (VSATIS) duomenų

saugos nuostatų,

3 priedas

PASIENIO KONTROLĖS, NAUDOJANT VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS INFORMACINĘ SISTEMĄ,

INSTRUKCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasienio kontrolės, naudojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcija (toliau – instrukcija) nustato kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių patikrinimo, naudojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą (toliau – VSATIS), tvarką.

2. Ši instrukcija skirta Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnybos) pareigūnams, tiesiogiai vykdantiems kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių patikrinimą pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP).

3. Prieš pradėdami vykdyti šioje instrukcijoje nustatytus reikalavimus, pareigūnai, tiesiogiai vykdantys kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių patikrinimą PKP, pasirašytinai supažindinami su Metodinėmis VSATIS vartotojų rekomendacijomis (tarnybos vado 2003 m. kovo 21 d. raštas Nr. (21)-14-1005 „Dėl metodinių rekomendacijų VSATIS vartotojams“).

4. VSATIS yra teisinių, programinių ir telekomunikacinių priemonių visuma, leidžianti vykdyti pasienio kontrolę per kompiuterizuotus apribojimų sąrašus ir tvarkyti Lietuvos Respublikos valstybės sienos (toliau – siena) kirtimo kroniką bei su ja susijusius įvykius.

Sistemos vartotojų patogumui jam papildomai suteiktos galimybės naudotis elektroniniu paštu, duomenų naršykle ir kitomis ateityje besiplečiančiomis paslaugomis.

5. Pagrindiniai VSATIS funkcionavimo principai:

5.1. kiekviename PKP arba užkardoje įvedama tik to padalinio informacija;

5.2. vienodos darbinės funkcijos (darbo procesų funkcionalumas vienodas visuose PKP, užkardose ir rinktinėse. Pavyzdžiui, funkcija „PKP patikrinti žmogaus kelionės dokumentus“ visuose PKP atliekama vienodai. Tokiu atveju lengvėja personalo mokymas, personalas gali būti paskirtas dirbti į bet kurį PKP);

5.3. kiekvienas sienos apsaugos hierarchinis lygis atlieka tik to lygio apibrėžtas funkcijas;

5.4. sienos kirtimų kontrolė yra atliekama naudojant įprastinį patikrinimą, bet jeigu jo metu kyla įtarimas, tikrinamas objektas perduodamas detaliam patikrinimui (taip yra didinama įprastinio patikrinimo darbo sparta);

5.5. dirbant su VSATIS, kiekvienas vartotojas privalo naudoti tik savo asmeninį VSATIS administratoriaus suteiktą vartotojo vardą (pagal kurį registruojamos vartotojo operacijos dirbant su VSATIS);

5.6. už keitimąsi duomenimis telekomunikaciniais kanalais su išorinėmis institucijomis (Vidaus reikalų ministerija ir kt.) ir darbą su apribojimų („juodaisiais“ ir kitais) sąrašais atsakinga tarnybos Štabo Informatikos ir ryšių valdyba (toliau – IRV).

6. Tikrinimas VSATIS priemonėmis atliekamas po visų kitų patikrinimo operacijų ir jeigu dega žalias šviesoforas, bet yra įtarimas ir asmuo siunčiamas detaliam patikrinimui, nors VSATIS nesuranda jo ribojimų sąraše – reikia spausti geltoną šviesoforą. Tokiu atveju galutinį sprendimą apie asmens vykimą per valstybės sieną arba jo sulaikymą/grąžinimą priima detalųjį tikrinimą atliekantis pareigūnas. Neprisilaikant šios tvarkos, į VSATIS gali būti įrašyta klaidinga informacija.

7. Vartotojas dirba ir bendrauja su VSATIS per įvairaus lygio aplikacijas. Pradėjęs darbą, nuo pagrindinio VSATIS lango vartotojas gali pereiti į kitas žemesnio lygio aplikacijas, startuoti ir užbaigti jas, pereiti iš vienos aplikacijos į kitą. Pasienio kontrolė atliekama per pasienio tikrinimo aplikacijas (asmenų, transporto priemonių ir numerinių daiktų tikrinimas).

8. Bendra tikrinimo procedūrų vykdymo schema:

8.1. grupės tikrinimas;

8.2. įprastinis asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

8.3. detalus asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

8.4. sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

9. Nuskaitytus ar įvestus kompiuterio klaviatūra asmenų ir transporto priemonių duomenis VSATIS tikrina duomenų registruose („juoduosiuose“ sąrašuose) bei pasiūlo priklausantį pagal patikrinimo rezultatą sprendimą (uždega atitinkamą šviesoforą):

9.1. „žalia“ – duomenų (neatitikimų), susijusių su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone, nerasta, asmuo ar transporto priemonė gali būti praleisti per valstybės sieną;

9.2. „geltona“ – surasti įrašai (neatitikimai), susiję su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone, asmuo ar transporto priemonė siunčiamas detaliam patikrinimui;

9.3. „raudona“ – asmuo ar transporto priemonė sulaikomi arba jiems neleidžiama kirsti valstybės sienos.

10. VSATIS vartotojas turi teisę pakeisti sistemos siūlomą sprendimą, įrašydamas į sistemą komentarą, kuris paaiškintų, dėl kokių aplinkybių buvo pakeistas VSATIS pasiūlytas sprendimas (asmuo siunčiamas detaliam patikrinimui, jam draudžiama kirsti valstybės sieną ir pan.). Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus. Kitais atvejais komentaras įrašomas tikrinimą atliekančio pareigūno nuožiūra.

II. PASIRENGIMAS DARBUI

11. Norint paruošti VSATIS darbui, vartotojas privalo:

11.1. įjungti skenerį, jeigu jis yra;

11.2. įjungti darbo vietos kompiuterį, nuspaudęs mygtuką „Power“, ir palaukti, kol startuos Windows NT operacinė sistema;

11.3. įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

11.4. palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei pasirinkti domeną (turi būti „PPD“);

11.5. įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, nuspausti klavišą <Enter>.

11.6. sistema identifikuoja vartotoją, suteikia jam reikalingus įgaliojimus ir startuoja, ekrane pasirodo pagrindinis VSATIS langas;

11.7. startuoja aplikacija „Posto programos“.

12. Pasirinkti tikrinamų asmenų judėjimo kryptį (jeigu darbo vieta nėra skirta tikrinti tik įvažiuojančius arba išvažiuojančius asmenis), spragtelėjus mygtuką „Atvyksta“ arba nuspaudus klavišą <F2>. Mygtukas cikliškai keičia reikšmes „Atvyksta“, „Išvyksta“ ir „At/Iš“. Jeigu darbo stotis konfigūruota tik vienos krypties asmenims ir transporto priemonėms tikrinti, tuomet šio mygtuko reikšmė negali būti pakeista!

13. Oro, jūrų ir upių uostuose bei geležinkelio stotyse pamainos vyresnysis privalo sudaryti sienos kirtimo grupes, vadovaudamasis judėjimo tvarkaraščiu. Rekomenduojama sudaryti prasminį grupės pavadinimą (reiso numeris, laivo pavadinimas ir pan.). Pavyzdžiui, „KAUNAS 020402 at“, kur „KAUNAS“ – laivo pavadinimas didžiosiomis raidėmis, „020402“ reiso data ir „at“ – vykimo kryptis. Minėti trys elementai atskirti tarpais.

Taip pat prieš tikrinimo pradžią sudaryti sienos kirtimo grupes nenumatytiems tvarkaraštyje transporto priemonių reisams. Kituose PKP grupės sudaromos patikrinimo metu esant būtinumui (pvz., sportininkų grupė, maldininkai);

14. Geležinkelio PKP pareigūnas, atsakingas už nešiojamų kompiuterių duomenų paruošimą, prieš traukinio atvykimą privalo atlikti duomenų sinchronizavimą.

III. ASMENŲ TIKRINIMAS

15. Asmenų, kertančių sieną, įprastinis tikrinimas atliekamas aplikacijoje „Posto programos: Asmens patikrinimas“, kuri leidžia atlikti kertančių valstybės sieną asmenų bei turimų numerinių daiktų įprastinį tikrinimą, jei reikia, išduoti Lietuvos Respublikos vizą.

16. Įprastinis asmens tikrinimas:

16.1. atlikti vizualinį pateiktų asmens dokumentų tikrinimą;

16.2. jei naudojamos grupės, tai pasirinkti reikiamą grupę arba sukurti naują grupę;

16.3. jei asmuo turi nuskaitomą asmens dokumentą, atitinkantį ICAO reikalavimus, ir yra įjungtas skeneris, tai asmens dokumento duomenų nuskaitymas vyksta automatiškai padėjus jį ant skenerio. Kitais atvejais (išskyrus geležinkelio PKP atliekamus patikrinimus) asmens dokumento duomenis būtina įvesti rankiniu būdu kompiuterio klaviatūra. Geležinkelio PKP asmenys su nenuskaitomais dokumentais tikrinami vadovaujantis Rizikos vertinimo pasienio tikrinimo metu metodika, patvirtinta tarnybos vado 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 194;

16.4. atlikus asmens duomenų nuskaitymą arba redagavimą, VSATIS juos tikrina duomenų registruose bei pasiūlo priklausantį pagal tikrinimo rezultatą sprendimą (uždega atitinkamą šviesoforą);

16.5. jeigu VSATIS duomenų registruose randami apie tikrinamą asmenį įrašai (neatitiki-mai), tai vykdoma ribojimų instrukcija ir asmuo siunčiamas detaliam tikrinimui;

16.6. jei asmuo turi vizą, tai įvedamas vizos tipas ir numeris. Jei asmuo neturi vizos ir jam reikia išduoti vizą, tai pereinama prie vizos išdavimo aplikacijos, spragtelėjus mygtuką „Duoti vizą“ arba nuspaudus klavišą <F7>. Jei vizos išdavimas baigiamas komanda „Gerai“, tai įprastinio asmens tikrinimo lauke automatiškai įrašomi išduotos vizos duomenys.

16.7. jei reikia atlikti numeruojamų daiktų įprastinę paiešką, tai pereinama prie darbo Įprastinės numeruojamų daiktų paieškos aplikacijoje, spragtelėjus mygtuką „Numer. Daiktai“ arba nuspaudus klavišą <F8>. Grįžus iš numeruojamų daiktų paieškos, jei bent vienas daiktas yra su geltonu šviesoforo signalu, automatiškai užsidega geltonas šviesoforo signalas asmeniui;

16.8. asmens tikrinimas baigiamas, spragtelėjus mygtuką „Gerai“ arba nuspaudus klavišą <F12>. Sistema fiksuoja rezultatus ir pereina prie kito asmens tikrinimo. Jei yra pasirinktas geltonas šviesoforo signalas, tai asmuo perduodamas detaliam tikrinimui, sistemoje įrašomas priimto sprendimo komentaras. Jei asmeniui neleista kirsti sienos, tai registruojamas sienos kirtimo įvykis.

17. Asmenų, kertančių sieną, detalus patikrinimas atliekamas aplikacijoje „Posto programa: Specialus asmens patikrinimas“, kuri leidžia atlikti pasirinkto asmens detalų tikrinimą VSATIS „juoduosiuose“ sąrašuose, prireikus iškviesti numeruojamų daiktų paiešką.

18. Vykdant detalų asmens tikrinimą, būtina peržiūrėti asmens duomenis, rastus asmens apribojimus, šviesoforus ir VSATIS pranešimus:

18.1. dešinėje lango pusėje (skyriuje „Posto asmens duomenys“) peržiūrėti asmens duomenis, įvestus įprastinio asmens tikrinimo metu;

18.2. jei asmuo surastas „juodajame“ sąraše vieną ar daugiau kartų, tai kairėje lango pusėje (skyriuje „Asmens apribojimo duomenys“) pateikiamas pirmasis įrašas iš „juodojo“ sąrašo. Sulyginti „juodojo“ sąrašo ir įprastinio tikrinimo duomenis padeda raudonai pavaizduoti „juodojo“ sąrašo laukai, kurie skiriasi nuo įprastinio tikrinimo duomenų. Jeigu įrašų „juodajame“ sąraše rasta daugiau nei vienas, būtina patikrinti juos visus.

18.3. norint patikslinti duomenis, galima atlikti paiešką su kitais asmens duomenimis: spragtelėti mygtuką „Paieška“ arba nuspausti klavišą <F3>. Dešinėje lango pusėje (skyriuje „Posto asmens duomenys“) užpildyti asmens laukuose duomenis, pagal kuriuos norima atlikti paiešką. Spragtelėjus mygtuką „Ieškoti“ arba nuspaudus klavišą <F7>, atliekama paieška. Užbaigus paiešką, spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>, VSATIS grąžina visus duomenis taip, kaip buvo prieš pereinant į paieškos režimą;

18.4. norint detaliau susipažinti su nustatytais apribojimais, vykdoma „juodojo“ sąrašo įrašo peržiūra. Jei kairėje lango pusėje (skyriuje „Asmens apribojimo duomenys“) pateikiamas įrašas iš „juodojo“ sąrašo, tai spragtelėjus mygtuką „Detaliau“ arba nuspaudus klavišą <F2>, VSATIS atidarys detalų įrašo langą su įrašo laukais. Baigus įrašo peržiūrą ir nuspaudus klavišą <Esc>, VSATIS grįžta į asmens detalaus tikrinimo langą;

18.5. numeruojamo daikto detaliai paieškai atlikti reikia spragtelėti mygtuką „Num. Daiktas“ arba nuspausti klavišą <F8>. VSATIS atidaro asmens numeruojamų daiktų sąrašą atskirame lange. Grįžus iš numeruojamo daikto detalios paieškos, peržiūrėti pranešimus ir šviesoforus;

18.6. būtinai įvedamas komentaras, kad būtų paaiškintas priimtas galutinis sprendimas, dėl kokių aplinkybių priimtas tam tikras sprendimas po detalaus tikrinimo. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus.

IV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIKRINIMAS

19. Transporto priemonių tikrinimo sąlygos ir atrankos kriterijai:

19.1. dalyvaujančių kelių eisme ir kertančių sieną transporto priemonių įprastinis tikrinimas atliekamas aplikacijoje „Posto programos: T. P. patikrinimas“, kuri leidžia atlikti kertančių sieną transporto priemonių, jų vairuotojų, keleivių ir priekabų tikrinimą, kuris nustatytas Pasienio tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje vidaus reikalų ministro 2002 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 154 (2002, Nr. 38-1410; Žin., 2003, Nr. 54-2402);

19.2. nedalyvaujančių kelių eisme gabenamų pakrautų transporto priemonių įprastinis ar detalus tikrinimas atliekamas esant rizikos požymiams, kurie grindžiami rizikos analize pagal Rizikos vertinimo pasienio tikrinimo metu metodiką, patvirtintą VSAT vado 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 194, ir VSAT Visagino pasieniečių mokyklos Profesinės veiklos skyriaus 2002 m. liepos 10 d. posėdyje patvirtintos mokymo priemonės „Autotransporto priemonių tikrinimas pasienio kontrolės metu“ nuostatas bei vadovaujantis operatyvine informacija, periodinėmis kriminalinėmis analinėmis apžvalgomis, tarnybiniais pranešimais ar informacinių sistemų duomenimis;

19.3. nedalyvaujančioms kelių eisme gabenamoms pakrautoms transporto priemonėms, išduodant laikinuosius valstybinio numerio ženklus, identifikacinių numerių ir per VSATIS tikrinimas privalomas. Jei transporto priemonių identifikacinių numerių sutikrinti neįmanoma dėl pakrovimo ypatumų (numeriai neprieinami) ar nepažeidžiant darbų saugos reikalavimų, – laikinieji valstybinio numerio ženklai neišduodami arba automobiliai nukraunami patikrinti;

19.4. kelių eisme dalyvaujančios ir nedalyvaujančios transporto priemonės, kurios atitinka operatyvinių informacijų, periodinių kriminalinių analitinių apžvalgų, tarnybinių pranešimų, informacinių sistemų įvardytus požymius su rekomendacijomis „ATLIKTI PATIKRINIMĄ „SIENOS KIRTIMŲ NARŠYKLĖJE“ ar esant rizikos požymiams (įtarimui), įprastinio tikrinimo metu papildomai, supaprastintai patikrinamos „Sienos kirtimų naršyklėje“. Nustačius neatitikimų, nesant, trūkstant įvažiavimo į šalį žymų VSATIS ar esant rizikos požymiams (įtarimui), transporto priemonės siunčiamos detaliam tikrinimui;

19.5. detalaus tikrinimo metu kelių transporto priemonės turi būti tikrinamos per interpolo duomenų bazę, jei:

19.5.1. kelių transporto priemonė nėra ir nebuvo registruota Lietuvos Respublikoje ir „Sienos kirtimų naršyklėje“ nėra jokių duomenų apie jos vykimą;

19.5.2. esant įtarimui dėl kelių transporto priemonės dokumentų, valstybių ir VIN numerių klastojimo, nustačius jų neatitikimą ar esant identifikacinių požymių neatitikimui (pvz., spalva, modelis ir pan.);

19.5.3. esant įtarimui dėl kelių transporto priemonės (išskyrus autobusus) valdytojo ar keleivio asmens tapatybės dokumentų klastojimo ar esant nusikalstamos veikos požymių;

19.5.4. nustačius bandymą išvengti pasienio ar muitinės kontrolės bei esant kitiems rizikos požymiams;

19.6. detalaus tikrinimo metu transporto priemonės turi būti tikrinamos per Muitinės departamento informacinę sistemą, jei:

19.6.1. transporto priemonė nėra ir nebuvo registruota Lietuvos Respublikoje ir „Sienos kirtimų naršyklėje“ nėra jokių duomenų apie jos vykimą;

19.6.2. transporto priemonės valdytojas ar savininkas teigia ar yra kiti pagrindai manyti, kad transporto priemonė į Lietuvos Respubliką pateko kaip krovinys, t. y. nedalyvavo kelių eisme (įvežta autovežiu, traukiniu, laivu ar kaip atskiri numeriniai elementai), ir todėl nebuvo tikrinta;

19.6.3. esant kitiems rizikos požymiams.

19.7. Atlikus 19.5 punkte nurodytus veiksmus ir nenustačius kelių transporto priemonės patekimo į Lietuvos Respubliką aplinkybių – kelių transporto priemonė sulaikoma iki operatyvinės veiklos pareigūnų bus išsiaiškintos jos patekimo į Lietuvos Respubliką aplinkybės.

20. Įprastinis transporto priemonės tikrinimas:

20.1. atlikti vizualinį pateiktų transporto priemonės dokumentų tikrinimą;

20.2. jei pateikti transporto priemonės dokumentai netvarkingi, tai vykdoma ribojimų instrukcija ir transporto priemonė siunčiama detaliam tikrinimui, sistemoje įrašomas priimto sprendimo komentaras;

20.3. rankiniu būdu kompiuterio klaviatūra iš transporto priemonės techninio paso įvesti transporto priemonės valstybinį numerį bei jį išdavusios valstybės kodą;

20.4. VSATIS atlieka transporto priemonės paiešką transporto priemonių registre:

20.4.1. suradus ją registre, automatiškai užpildomi kiti transporto priemonės toliau aprašyti duomenų laukai. Tada vartotojas sutikrina, ar transporto priemonės dokumente įrašyti duomenys atitinka transporto priemonių registro duomenis ir, jei laukai nesutampa, rekomenduojama atlikti detalų transporto priemonės tikrinimą;

20.4.2. jei transporto priemonė nerandama registre, o jos valstybinis numeris išduotas Lietuvoje (turi kodą LTU), tai lauke „Pranešimas“ pateikiamas atitinkamas pranešimas (tokiu atveju rekomenduojama atlikti detalų transporto priemonės tikrinimą);

20.4.3. jei transporto priemonė nerandama registre, o jos valstybinis numeris išduotas ne Lietuvoje, tai kompiuterio klaviatūra suvedami likę transporto priemonės duomenys;

20.5. baigus įvesti duomenis, VSATIS atlieka paiešką „juodajame“ sąraše. Jei transporto priemonė aptinkama šiame sąraše, pateikiamas atskiras langas juos peržiūrėti. Peržiūrėjus įrašus, reikia priimti sprendimą, ar yra pagrindas siųsti transporto priemonę detaliam tikrinimui, sutinkant su sistemos pasiūlytu geltonu šviesoforu. Jei tokio pagrindo nėra, pakeisti šviesoforo spalvą iš geltonos į kitą (įvedus posto komentarą);

20.6. sutikrinus transporto priemonės registracijos duomenis, patikrinti transporto priemonės vairuotojus (įjungiamas spragtelėjus mygtuką „Vairuotojai“ ar nuspaudus klavišus <Shift+F7>) ir keleivius (spragtelėti mygtuką „Keleiviai“ ar nuspausti klavišus <Shift+F8>), kurių tikrinimas atliekamas naudojant įprastinį asmenų tikrinimą. Jei įprastinis asmenų tikrinimas baigiamas komanda „Gerai“, tai patikrintas asmuo fiksuojamas kartu su tikrinama transporto priemone kaip vairuotojas arba keleivis. Jei įprastinis asmenų tikrinimas baigiamas komanda „Gerai“ su geltonu šviesoforu (sprendimas pasiųsti asmenį detaliam tikrinimui), tai asmuo perduodamas detaliam tikrinimui iš karto po komandos „Gerai“;

20.7. jei baigus keleivių tikrinimą norima pradėti priekabų tikrinimą, pereinama prie priekabos tikrinimo spragtelėjus mygtuką „Priekabos“ ar nuspaudus klavišus <Shift+F9>. Atsidaro langas su antrašte „Standartinis Priekabos Tikrinimas“, kuriame bus vykdomas priekabos (priekabų) tikrinimas;

20.8. jei baigus priekabų tikrinimą norima pradėti pakrautų transporto priemonių tikrinimą, spragtelėti mygtuką „Pakrauti“ arba nuspausti klavišus <Shift+F11>. Atsiradus įprastinio transporto priemonių tikrinimo langui, įvesti pakrautos transporto priemonės duomenis, kurie bus tikrinami pagal įprastinę transporto priemonių tikrinimo procedūrą;

20.9. baigus įprastinį transporto priemonių, vairuotojų, keleivių, priekabų ir pakrautų transporto priemonių tikrinimą, peržiūrėti šviesoforus ir lauką „Pranešimas“. Jei reikia, pakeisti šviesoforą pasirenkant žalią, geltoną arba raudoną spalvas:

20.9.1. raudona šviesoforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonės kartu su asmenimis NEPRALEIDŽIAMOS per sieną,

20.9.2. žalia šviesoforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonės kartu su asmenimis PRALEIDŽIAMOS per sieną,

20.9.3. geltona šviesoforo spalva pasirenkama, jei transporto priemonės kartu su asmenimis siunčiamos detaliam tikrinimui;

20.10. transporto priemonės tikrinimas baigiamas ir sprendimas fiksuojamas spragtelėjus mygtuką „Gerai“ ar nuspaudus klavišą <F12>. Sprendimas galioja visiems transporto priemonės grupės nariams: pagrindinei transporto priemonei, vairuotojams, keleiviams, priekaboms ir pakrautoms transporto priemonėms.

21. Transporto priemonių, kertančių sieną, detalus patikrinimas atliekamas aplikacijoje „Posto programa: Specialus transporto priemonės patikrinimas“, kuri leidžia atlikti pasirinktos transporto priemonės detalų tikrinimą VSATIS „juoduosiuose“ sąrašuose.

22. Vykdant detalų transporto priemonės tikrinimą, būtina peržiūrėti transporto priemonės duomenis, rastus transporto priemonės apribojimus, šviesoforus ir VSATIS pranešimus:

22.1. dešinėje lango pusėje peržiūrėti transporto priemonės duomenis, kurie buvo įvesti įprastinio transporto priemonių tikrinimo metu;

22.2. jei transporto priemonė surasta „juodajame“ sąraše, tai kairėje lango pusėje pateikiamas pirmasis įrašas iš „juodojo“ sąrašo. Sulyginti „juodojo“ sąrašo ir įprastinio tikrinimo duomenis padeda raudonai pavaizduoti „juodojo“ sąrašo laukai, kurie skiriasi nuo įprastinio tikrinimo duomenų. Jeigu įrašų „juodajame“ sąraše rasta daugiau nei vienas, būtina patikrinti juos visus;

22.3. norint patikslinti duomenis, galima atlikti ir kitų transporto priemonės duomenų paiešką, spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>. Užpildyti transporto priemonės laukuose duomenis, pagal kuriuos pageidaujama atlikti paiešką. Spragtelėjus mygtuką „Ieškoti“ arba nuspaudus klavišą <F7>, atliekama paieška. Užbaigus paiešką (spragtelėjus mygtuką „Paieška“ arba nuspaudus klavišą <F3>), VSATIS grąžina visus duomenis taip, kaip buvo prieš pereinant į paieškos režimą;

22.4. norint detaliau susipažinti su nustatytais apribojimais, vykdoma „juodojo“ sąrašo įrašo peržiūra. Jei kairėje lango pusėje pateikiamas įrašas iš „juodojo“ sąrašo, tai spragtelėjus mygtuką „Detaliau“ arba nuspaudus klavišą <F2>, VSATIS atidarys langą su visais įrašo laukais. Baigus įrašo peržiūrą ir nuspaudus klavišą <Esc>, VSATIS grįžtą į detalaus transporto priemonės tikrinimo langą;

22.5. jei reikia peržiūrėti, kokie nariai (asmenys, priekabos ir pakrauti automobiliai) yra transporto priemonės grupėje, spragtelėjus mygtuką „Statusas“ arba nuspaudus klavišą <F8>, VSATIS pereis į grupės statuso langą, kuriame galima atlikti vairuotojų, keleivių, priekabų ir pakrautų transporto priemonių detalius tikrinimus. Vairuotojų ir keleivių detalus patikrinimas atliekamas kaip aprašyta asmens detaliame tikrinime. Priekabų ir pakrautų transporto priemonių detalus tikrinimas atliekamas analogiškai, kaip ir pagrindinės transporto priemonės detalus tikrinimas;

22.6. baigus detalų transporto priemonės, vairuotojų, keleivių, priekabų ir pakrautų transporto priemonių tikrinimą, peržiūrėti šviesoforus ir lauką „Pranešimas“. Jei reikia, pakeisti šviesoforą pasirenkant žalią (jei transporto priemonė PRALEIDŽIAMA per sieną. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad, jei transporto priemonė įvažiuoja į šalį ir yra sulaikoma, turi būti pasirenkamas būtent žalias šviesoforo signalas) arba raudoną (jei transporto priemonė NEPRALEIDŽIAMA per sieną) spalvas.

22.7. būtinai įvedamas komentaras, kad būtų paaiškintas priimtas galutinis sprendimas: dėl kokių aplinkybių priimtas tam tikras sprendimas po detalaus tikrinimo. Kilus konfliktinei situacijai, komentaras padės išsiaiškinti priimto sprendimo motyvus.

V. DARBO UŽBAIGIMAS

23. Norint baigti darbą su kompiuteriu, pirmiausia būtina uždaryti visas VSATIS aplikacijas (spragtelėjus VSATIS aplikacijos lango sisteminiame meniu esantį mygtuką su piktograma „išėjimas pro duris“ arba nuspaudus klavišą <Alt+X>).

24. Kai ekrane matomas vartotojo prisijungimo prie sistemos langas, klaviatūroje nuspausti klavišų kombinaciją <Ctrl+Alt+Del>. Klavišu <Tab> aktyvuokite mygtuką „ShutDown“. Kompiuteris pradeda stabdymo procesą, kurio metu yra stabdomos tuo metu aktyvios programos. Kompiuteris gali būti išjungtas, kai ekrane atsiranda langas su pavadinimu „Shutdown Computer“ ir užrašu „It is now safe to turn-off your computer“.

VI. DARBO ORGANIZAVIMAS NEVEIKIANT VSATIS

25. Dėl techninių ar kitų priežasčių neveikiant VSATIS, pasienio kontrolei vykdyti pasitelkiamas rezervinis–operatyvinis rinktinių, užkardų, pasienio kontrolės punktų nešiojamas kompiuteris (jeigu toks kompiuteris yra) bei papildomas maitinimo šaltinis (automobilis, papildoma baterija ar generatorius).

26. Kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių, kurių sutrikus VSATIS nebuvo galimybės patikrinti per rezervinį–operatyvinį rinktinių, užkardų, pasienio kontrolės punktų nešiojamą kompiuterį:

26.1. pasienio kontrolė atliekama vadovaujantis Rizikos vertinimo pasienio tikrinimo metu metodika, patvirtinta tarnybos vado 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 194;

26.2. duomenys registruojami Vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių duomenų apskaitos, neveikiant VSATIS, knygoje (toliau knyga, jos pildymo tvarka, skiltys ir pavyzdys pridedami).

27. Pradėjus veikti VSATIS:

27.1. tarnybos rinktinė praneša:

27.1.1. Sienos apsaugos valdybos Operatyvaus valdymo centrui apie VSATIS veiklos sutrikimo priežastis ir laikotarpį, pasienio kontrolės organizavimą bei rezultatus, neveikiant VSATIS, turimus pasiūlymus ir pastabas;

27.1.2. Informatikos ir ryšių valdybai VSATIS vartotojų, kurie atliks duomenų perrašymą iš knygos į VSATIS, identifikatorius, darbo pradžios datą ir reikiamą dienų skaičių;

27.2. Informatikos ir ryšių valdyba suteikia nurodytiems vartotojams nustatytą laikotarpį, privilegiją dirbti su nestandartine VSATIS duomenų naršyklės aplikacija;

27.3. tarnybos rinktinė:

27.3.1. organizuoja asmenų ir transporto priemonių duomenų, įrašytų knygoje nurodytų vartotojų, nustatytu laikotarpiu įvedimą į VSATIS;

27.3.2. baigusi perkelti duomenis, nedelsdama praneša apie tai Informatikos ir ryšių valdybai;

27.4. Informatikos ir ryšių valdyba, gavusi pranešimą apie duomenų perkėlimo pabaigą, nedelsdama atima vartotojams suteiktą privilegiją dirbti su nestandartine VSATIS duomenų naršyklės aplikacija (siekdama mažinti nesankcionuoto VSATIS duomenų pakeitimo galimybę).

28. Knygos saugojimo terminas – vieneri metai. Knyga naikinama Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-211) nustatyta tvarka. Prieš tai būtina patikrinti visas žymas apie duomenų įrašymą į VSATIS. Nesant žymos, rinktinėje atliekamas tarnybinis patikrinimas, apie kurio rezultatus informuojamas tarnybos Vidaus audito ir kontrolės skyrius.

VII. INSTRUKCIJOS ATNAUJINIMO TVARKA

29. Aktuali instrukcijos redakcija, kaip ir kiti normatyvinės VSATIS bazės dokumentai, saugoma IRV interneto svetainėje adresu http://10.0.1.190.

30. Atsižvelgiant į pasienio kontrolei bei VSATIS keliamus reikalavimus bei VSATIS vartotojų poreikius, instrukcija gali būti atnaujinama. IRV kaupia ir apibendrina gautus pasiūlymus dėl instrukcijos tobulinimo, įvertina jų pagrįstumą ir padaro būtinus pakeitimus.

31. Instrukcijos versijos:

31.1. Versija 1.0 patvirtinta VSAT vado 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-294 „ Dėl pasienio kontrolės, naudojant valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcijos patvirtinimo“. Joje pirmą kartą buvo reglamentuota pasienio kontrolės tvarka, naudojant VSATIS.

31.2. Versija 2.0 patvirtinta VSAT vado 2004 m. kovo __ d. įsakymu Nr. 4-___ „ Dėl pasienio kontrolės, naudojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą, instrukcijos pakeitimo ir papildymo“. Ji papildyta nauju skyriumi „VII. Instrukcijos atnaujinimo tvarka“, iš esmės pakeistas 19 p., kuriame detaliai išdėstyti transporto priemonių tikrinimo sąlygos ir atrankos kriterijai. 16.3 p. papildytas nuostatomis tik tikrinimo geležinkelio PKP tvarkos.

Pirmojoje versijoje naudojamas terminas „standartinis“ instrukcijos tekste pakeistas terminu „įprastinis“, kuris tiksliau atitinka Pasienio tikrinimo tvarkoje įvardytą „įprastinio tikrinimo“ sampratą. Analogiškai pirmojoje versijoje naudojamas terminas „specialus“ instrukcijos tekste pakeistas terminu „detalus“, kuris tiksliau atitinka Pasienio tikrinimo tvarkoje įvardytą „detalaus tikrinimo“ sampratą.

______________

Pasienio kontrolės, naudojant Valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą,

instrukcijos priedas

VYKSTANČIŲ PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ ASMENŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ DUOMENŲ APSKAITOS, NEVEIKIANT VSATIS, KNYGOS PILDYMO

TAISYKLĖS

1. Vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių duomenų apskaitos, neveikiant VSATIS, knygoje (toliau – knyga) įrašomi duomenys apie kertančius Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenis ir transporto priemones, kai laikinai neveikia VSATIS (antraštinio lapo, pildymo skilčių ir užpildyto knygos lapo pavyzdžiai (pridedami).

2. Pasienio kontrolės punktuose tvarkomos dvi knygos: vienoje registruojami atvykstantys į Lietuvos Respubliką, kitoje – išvykstantys iš Lietuvos Respublikos asmenys ir transporto priemonės.

3. Pradėjus veikti VSATIS, įrašytus knygoje duomenis per penkias darbo dienas būtina perkelti į VSATIS. Duomenys iš knygos rašomi naudojant nestandartinę VSATIS duomenų naršyklės aplikaciją. Būtina atkreipti dėmesį, kad duomenys įrašomi mechaniškai, įrašant į VSATIS buvusią valstybės sienos kirtimo datą ir laiką, tačiau nevykdant patikrinimo per „juoduosius sąrašus“ (paieškomų asmenų, nepageidaujamų asmenų, vogtų transporto priemonių ir kt.).

4. Įrašant knygoje duomenis, būtina atsižvelgti į šias pastabas:

4.1. Judėjimo kryptį nurodyti nebūtina, nes ji nustatoma iš vedamų pasienio kontrolės punkte knygų paskirties: viena naudojama registruoti atvykstančius į Lietuvos Respubliką, kita – išvykstančius iš Lietuvos Respublikos asmenis ir transporto priemones.

4.2. Numeruojamos knygoje tik pagrindinės transporto priemonės ir pėsčiųjų grupės. Tai leidžia atskirti pagrindinę transporto priemonę nuo priekabų ar gabenamų kitų automobilių, kurie užrašomi žemiau pagrindinės transporto priemonės. Kad būtų atskirti vykstantys per valstybės sieną pėstieji, jie sąlyginai sujungiami į formalią grupę, kuriai knygoje suteikiamas eilės numeris.

PASTABA. Visi transporto priemonėse kirtę valstybės sieną asmenys identifikuojami kaip kirtę valstybės sieną pagrindinėje transporto priemonėje.

4.3. Įrašant knygoje duomenis apie registruotas Lietuvos Respublikoje transporto priemones, pakanka pildyti tik pirmąsias knygos skiltis iki valstybinio numerio imtinai, visą kitą informaciją pateikia VSATIS. Naudoti kertančių valstybės sieną Lietuvos Respublikos piliečių analogišką sutrumpintą duomenų įrašymo variantą draudžiama, nes galimi variantai, kai nebus vienareikšmiškai nustatyta asmens tapatybė (pvz., jei asmuo konkrečiame pasienio kontrolės punkte kerta valstybės sieną pirmą kartą).

______________

Vykstančių per Lietuvos Respublikos

valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių

duomenų apskaitos, neveikiant VSATIS,

knygos pildymo taisyklių priedas

(Knygos antraštinio lapo pavyzdys)

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ______________________ rinktinės _____________________ užkardos ______________________________________ pasienio kontrolės punktas (bylos indeksas) (AT/IŠ)VYKSTANČIŲ PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ ASMENŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ DUOMENŲ APSKAITOS, NEVEIKIANT VSATIS, KNYGA Pradėta Baigta Data Saugojimo terminas__1__ metai

priedas

(Knygos forma)

PASTABA. Vidiniame knygos lape yra trys dalys: kertančių valstybės sieną transporto priemonių ir asmenų duomenys bei duomenys apie įrašymą į VSATIS.

Nr.	TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

Kryptis	Data, laikas	Šalis	Valst. Nr.	Gamintojas, modelis	Pagaminimo metai	Spalva	Kėbulo Nr.	T. P. Tipas
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10

ASMENS DUOMENYS
Dok. tipas	Šalis	Pavardė	Vardas	Dok. Nr.	Pilietybė	Lytis	Galioja iki	Asm. Kodas
11	12	13	14	15	16	17	18	19

ĮRAŠYTA Į VSATIS
Data, laikas	Pavardė, vardas	Parašas
20	21	22

(Užpildyto vidaus knygos lapo pavyzdys su grupavimu)

Nr.	TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS	ASMENS DUOMENYS	Įrašyta į VSATIS (data, lakas, pavardė, parašas)

Kryptis, data, laikas	Šalis, valst. Nr.	Gamintojas, modelis	Pagaminta (m.), spalva	Kėbulo Nr., tipas	Dok. tipas, šalis	Pavardė, vardas	Dok. Nr., pilietybė, lytis	Asm. Kodas (gim. Data)

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	į LR 2003-05-05 19:00	LTU, FPO405	Opel VECTRA	1989 juoda	123456 lengvasis	P LTU	JONAUSKAS JONAS	LK123456 LTU V	34411221234	2003-05-07 19:00 Petrauskas
LTU, FPO406	Opel ASTRA	1979 balta	234567 lengvasis	P LTU	JONAUSKIENĖ JONĖ	LK654321 LTU M	45507134321
P LTU	JONAUSKAS JULIUS	LK765432 LTU V	37702220137
2.	į LR 2003-05-05 19:05	P LTU	PETRAUSKAS PETRAS	LK876541 LTU V	35502114238	2003-05-07 19:05 Petrauskas
P LTU	MAČIENĖ JOLITA	LK987654 LTU M	46606060624
P RUS	IVANOV IVAN	RU187654 RUS V	1977-11-09

______________